技术参数

一、便携式同录系统（天地伟业 TC-I82BN ）

系统配置：主机（含电源）1台，一体化摄像机及三脚架2套，鼠标1个，打印机1台，网线2个，拉杆箱1个。

（一）主机硬件配置

1.CPU：飞腾D2000

2.内存：DDR4 16GB

3.操作系统：银河麒麟V10-SP1

4.视音频输入

（1）视频压缩标准：H.264/H265

（2）网络视频输入：4路网络视频输入，最高支持3路4mp外接摄像头接入

（4）示证输入：支持一路HDMI示证输入

（5）音频压缩标准：AAC/ADPCM/G.711，最高支持48K采样

5.视音频输出

（1）HDMI输出：分辨率1920×1080

（2）视频帧率：PAL：1—25帧/秒，NTSC：1—30帧/秒

（3）压缩输出码率：512kbps-16384kbps，可自定义

（4）混音输出：1个3.5mm接口

（5）音频采样率：32/48KHz

6.硬盘光驱

（1）硬盘	：标配一块256GB固态硬盘，一块1TB机械硬盘

（2）光驱：	标配2个蓝光刻录机

7.外部接口

（1）网络接口：1个千兆RJ45，100Base-TX/1000Base-T

（2）POE网口：3个RJ45

（3）视频输出：1个HDMI输出接口

（4）视频输入：1个HDMI输入接口

（5）音频输出：1个Line Out

（6）扬声器：2个

（7）USB接口：2个USB3.0，3个USB2.0

（8）音频输入：内置MIC IN ，同时支持1路Line in，支持1路外部拾音器接入

（9）电源接口：1个

8.内置摄像头

（1）前置摄像头：400万像素，分辨率2688*1520

（2）后置摄像头：400万像素，分辨率2688*1520

9.内置双拾音器

（1）拾音范围：0-5米

（2）功能：支持自动增益和噪声抑制

10.一般规范

（1）电源：输入：AC 100-240V 1.5A，50-60Hz；输出：19V 4.7A

（2）电池：内置锂电池

（3）工作温度：0℃~45℃

（4）工作湿度：10％～90％

（5）功耗：	≤91W

（6）重量：	3.21KG

（7）机身：	铝镁合金

（8）尺寸	：355.8 x 225.8 x 39.8mm

（二）摄像机主要参数

1.像素：500万

2.图像分辨率：

（1）主码流最高分辨率：5mp（2592×1944）25fps

（2）主码流默认分辨率：4mp，25fps

3.音频压缩标准：

（1）副码流最高分辨率：D1（704×576）

（2）第三码流最高分辨率：5mp（2592×1944）25fps

4.宽动态：100dB

5.强光抑制：支持

6.数字降噪：3D数字降噪

7.电子快门：1/100000s～1s

8.最低照度：

（1）彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON)

（2）黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON)； 0 Lux with IR ON

9.彩转黑：支持自动、黑白、彩色、默认彩色

10.视频参数：图像亮度、对比度、饱和度可调

11.图片叠加：支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择叠加位置

12.感兴趣区域：支持主副码流各四个感兴趣区域

13.图像处理：支持NIR红外增强、图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、数字防抖、场景模式设置、走廊模式、图像风格可选

14.接口性能

（1）网络接口：1个10M/100M自适应以太网口，支持POE

（2）存储接口：支持TF卡；最大128G

（3）音频输入：3.5mm

15.编码模式

（1）视频压缩标准：H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 默认H.264

（2）视频压缩码率：32K～16Mbps

（3）音频压缩算法：AAC/G.711/ADPCM

（4）音频压缩码率：8K～48Kbps

（5）传输模式：三码流

16.其他功能

（1）IE访问	：支持

（2）网络协议：TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) 必须支持：TCP/UDP/RTSP/RTP/ONVIF/28181

（3）IP地址：支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义

（4）OSD字符：支持

（5）系统时钟：内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时

（6）本地管理：恢复出厂设置按钮

（7）远程管理：网络远程升级、配置导入导出

（8）智能报警：网线断、突发尖叫、移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、绊线、进入区域、离开区域、人群聚集、奔跑、徘徊、物品遗留、物品丢失、值岗检测、画面虚焦、场景变更、音频异常、人脸侦测、人数统计

（9）通用功能：一键恢复、心跳、防闪烁、密码保护、黑白名单

（10）畸形矫正：支持

（11）相机变倍聚焦：支持

（12）指示灯：支持电源指示灯显示

17.一般规范

（1）电源：DC12V±10%

（2）工作温度：-10℃～55℃

（3）工作湿度：0～95%（无凝结）

（4）功耗：	8.19W

（5）重量：0.55kg

（6）尺寸	：145.1mm(长)×67mm(宽)×67mm(高)

（三）三脚架主要参数

1.收纳高度：45cm

2.脚架节数：4

3.最大管径：20mm

4.最高高度：138cm

5.主要功能：三维云台，360度旋转，90度侧拍

6.自重量：0.86

7.最大承重：2.5Kg

（四）便携式打印机主要参数

1.液晶显示屏：1.44英寸彩色液晶屏

2.USB接口：支持

3.电池信息：

（1）电池打印量：满电：黑白100页，彩色50

（2）快速电源充电5分钟： 黑白4页，彩色2页

4.打印参数：

（1）黑色文本：约7.2ipm（ISO/IEC24734,默认模式）

（2）彩色文本：约4ipm（ISO/IEC24734,默认模式）

（3）进纸器容量：20页，A4普通纸（75g/m2）；5页明信片

（4）最大分辨率：5760x1440 dpi （带有智能墨滴变换技术）

（5）支持纸张尺寸：A4, A5, A6, B5

5.一般规范:

（1）额定电压：AC 100-240V

（2）功率消耗：打印模式：大约 11W /14W（充电中）

（3）工作温度：10～35℃

（4）工作湿度：20～80%RH

（5）尺寸：309 x 232 x 217 mm / 12.2 x 9.1 x 8.5 inch（自动进纸器打开时）

309 x 154 x 61 mm / 12.2 x 6.1 x 2.4 inch（自动进纸器关闭时）

（6）重量	：1.6kg (不包括墨盒/电源线)