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前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。
3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货安装完成，验收合格后一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	蚌埠医科大学口腔医学院。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后30个工作日完成供货安装。

	4
	免费质保期
	详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起三年。
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	本项目采购标的所属行业
	工业。


2、 货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	无标识项
	
	投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。

	注：
1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2、关于参数评审的相关要求：
①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。
②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。
③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。
④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。


（二）货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	▲口腔临床模拟教学实习系统教师机
	设备包含可调式仿真头模系统、电动仿真治疗操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅、高低速手机、多媒体示教系统。通过对仿真教学头模多媒体示教仪的配置互联，从而形成一个可以使教师和学生实现实时互动的平台。 
1.仿真头模系统 
■1.1 可调式仿真头模系统。包含可调式颌架（左，右侧可调节髁道件分别都带有可调节刻度盘0-60度，分别可调）、面罩和头颅盖，仿真肩体，模拟人体结构。配有的可调式咬合器前伸髁道斜度有效斜度为10-50度，侧方髁道斜度15±1度，两侧髁头间距离110±2mm，Bonwill三角110±2mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。（投标文件中提供第三方检测机构出具的满足上述参数要求的检测报告扫描件及样品照片）
1.2 实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，磁吸力≥15kg。设置隐藏可弹式顶出按键。
1.3 面罩空间模拟人体，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉，可承受牵引力值≥150N，有效防撕裂和损坏。
2.电动仿真治疗操作系统 
2.1 控制面板系统（全液晶控制和显示屏）：全液晶控制和显示屏。 
2.1.1 系统控制板可控制仿头模升/降/仰/俯动作，同时控制面板可实现至少5组记忆位，含一键收纳位，上颌位和下颌位至少3个固定位和至少2个扩展位。可随时满足使用者一键完成体位的调节需求。
■2.1.2 控制面板具有考试模式-进入考试模式后，只有确认开始，进入倒计时后，设备才能使用，当倒计时结束后，高低速手机自动停止使用。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
■2.1.3 控制面板手机转速显示功能-使用高低速手机时候，可显示手机转速，用于不同牙体制备使用不同转速达到精准备牙的效果。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）  
■2.1.4 外部气压和水压显示-通过液晶显示屏可查看进气压力和进水压力显示，避免因为压力不够导致手机或三用枪转速不够或者喷水不足。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
■2.1.5 光纤手机控制-可通过液晶显示屏上的按键控制光纤手机灯光的亮灭。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
■2.1.6 闹钟功能-设定时间，提示用户设定时间。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
2.2 人性化挂架系统设计：医生侧一体式 4 个挂架位，可进行 9 点钟—18 点钟的顺时针/逆时针转动。高速手机位扩展使用光纤手机。 
2.3 实际操作安全设计：系统在通气运行（手机旋转状态下），所有控制面板按键均处于锁死状态。系统设计有独立的总电防水开关，总气开关和供水开关，确保每个环节安全独立使用。 
2.4 多元化辅助配置：配有的脚踏开关可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换，单出气），配有器械托盘。
2.5 双向供水系统选择：系统根据用户需求，可分为内循环水瓶供水和外循环水管供水的双向选择。 
3.配套实习训练模型系统 
3.1 配套有上下颌标准牙列模型，采用亚洲人种 28 齿牙形态设计，通过隐藏式螺丝固位在牙模底座上。 
3.2 配置口腔综合能力用模型1套。上、下颌各保留4颗牙齿，分别是：13#、23#、25#、27#、33#、37#、43#、45#，这些牙齿可供种植过程中邻牙参考定位，也可被拔除，且可以反复插拔，其余牙位全部缺失。上颌模型有上颌窦和上颌窦膜结构。上、下颌牙槽骨骨质拥有外层的骨皮质和内部的骨松质特征，骨质分类介于II~III类骨，通过X线片可观察到皮质骨、松质骨、骨量以及邻近解剖结构。模型本身也可拍摄CT片以辅助手术方案的制定，并可依据CT数据设计、制作数字化种植手术导板，同时提供本模型的CT数据。本模型的牙龈软组织具有良好的弹性并与骨组织结合紧密，可切开、翻瓣、牵张、缝合。下颌模型中下颌骨有颏孔（位于5#牙的近中下方）和下颌神经管的结构特征。钻孔时，如侵犯下颌神经管时会有红色的切削屑产生作为提示。
■3.3 配套口腔窝沟封闭用牙齿50颗。牙冠为解剖形态，带单直根，采用特殊填料设计制作，整体牙齿颜色偏黄。使用窝沟封闭酸蚀剂进行酸蚀处理时会跟真实的临床处理方式及处理结果一致，酸蚀部分呈现白垩色状态，可以装载于标准牙颌模型内专门进行窝沟封闭实训，与国家医师资格考试用模型耗材匹配，可以互换使用。（投标文件中提供第三方检测机构出具的满足上述参数要求的检测报告扫描件及样品照片）
■3.4 穿颧穿翼种植模型1套。模型需还原上颌窦及其周边解剖结构，涵盖上颌骨、颧骨、鼻腔开口等。尺寸参数要求：上颌窦外侧壁厚度为2mm±1，上颌窦腔前后径35mm±1，上颌窦腔壁上下距离35mm±2，上颌窦腔左右径25mm±2，眼眶宽度35mm±3；模型头颅背面设置四个安装孔，上两孔间距75mm±3，下两孔间距10mm±1，上下孔间距7mm±1，便于将模型固定于头模。可通过过孔装夹在头模固定装置上，过孔直径为10mm±3。还原上颌窦解剖细节，包括上颌窦腔形态、上颌窦膜位置及厚度等。上颌窦膜具备与真实组织相近的柔韧性与撕裂强度，手术器械剥离过程中可真实反馈操作手感。骨材料模拟真实骨质的硬度与弹性，确保手术者开窗手感及拧入种植钉的扭矩与临床场景一致。模型支持超声骨刀、种植机等常规手术工具操作。向上解剖位置终止于眼眶一半，便于观察敞开上壁的上颌窦内手术操作情况。设计眶底开窗结构，学员可通过开窗观察上颌窦膜在外提升植骨过程中的内部状态。（投标文件中提供第三方检测机构出具的满足上述参数要求的检测报告扫描件及样品照片）
■3.5 唇腭裂系列实训模型1套 。模型需以 1:1 比例复刻临床常见单侧牙槽突裂的解剖结构，涵盖单侧牙槽突裂对应的上颌骨、上颌牙列及口腔粘膜。真实模拟牙槽突裂修复手术的完整流程。上颌腭骨部件：采用光固化树脂材料。尺寸为85mm（长）×40mm（宽）×65mm（高）±5mm，与实际解剖结构比例一致。参考临床病理特征，与教科书有机结合。上颌设置16个牙位，牙齿形态遵循解剖形态，3.6 12 牙位设计为牙齿扭转形态；上颌骨中线处增设腭中缝；骨缺损最大间距＞15mm，复现牙槽突裂部位骨缺损的三维形态。唇腭裂处邻牙间隙为2mm±1，符合临床实际。上颌牙齿与骨一体成型；底部设计凹槽，便于通过安装吸磁板固定在仿头模上使用。模型整体预留增加上颌窦、鼻底等形态的空间。上颌粘膜部件：采用人工牙龈材料。尺寸为85mm（长）×60mm（宽）×30mm（高）±5mm。形态设计深度参照临床真实病例，增设粘膜反折处，帮助使用者界定操作区域；正常粘膜区域厚度控制在 2±0.5mm，模拟真实口腔环境。模型功能要求：模拟牙槽突裂修复手术全流程，包括切开、翻瓣、植骨床制备及缝合等关键步骤；实现硬组织（牙齿、骨）与软组织（黏膜）的硬度、弹性差异，保证手术操作时的触感与阻力贴近真实组织；支持多次手术训练。（投标文件中提供第三方检测机构出具的满足上述参数要求的检测报告扫描件及样品照片）
4.工作台操作系统 
4.1 系统操作工作台桌体尺寸为 1200*600*800mm±5mm,全钢结构，可根据用户现场情况及个别需求进行定制。
5.照明系统 
5.1 照明系统为 LED 无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度，以适应用户的不同情况下需求。 
6.医师椅 
6.1 医师椅载重＞135KG，升降 420－530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。靠背俯仰角度可调节
7.手机系统 
7.1 行业通用高速按压式手机 1 把。
7.2 行业通用低速按压式直机、弯机、马达 1 套。
8.整机系统功能性 
8.1 整机系统（仿头模系统、配套模型及消耗性牙齿材料）等产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，与国家医师资格考试用模型为同一系列。 
8.2 整机系统应具备可作为国家级口腔技能比赛用品的资格及比赛设施。
9.其他配置
9.1 肩体绑带式口腔仿头模2个。
9.2 肩体夹桌式口腔仿头模1个。
9.3 口腔上下颌模型35个。
	1
	套

	2
	口腔临床模拟教学实习系统-学生机
	包含高级仿真头模系统、电动仿真治疗操作系统、配套实习训练模型系统、无影灯系统、医师座椅。
1.高级仿真头模系统
1.1 高级仿真头模系统采用平均值咬合器。由高级头模头盖肩体、高级头模颌架、高级头模用面罩组成。
1.2 采用模拟人体平均值咬合器设计，前伸髁道斜度30±1度，侧方髁道斜度15±1度，两侧髁头间距离110mm±2mm，Bonwill三角110mm±2mm，需要设计模拟人耳和耳洞，可上面弓。可以根据人体解剖学要求再现眶耳平面，鼻翼耳平面，颌平面、下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，髁球的移动反映下颌运动的模拟效果,可以把开口距离从50mm调整到22mm。
■1.3 实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，磁吸力≥15kg。设置隐藏可弹式顶出按键。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
■1.4 面罩空间模拟人体，可存储手机出水，可模拟人体进行牵拉，可承受牵引力值 ≥150N，有效防撕裂和损坏。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
2.电动仿真治疗操作系统
2.1 采用全自动电控，可根据使用者需求进行俯仰升降的调节。
2.2 人性化挂架系统设计：具备医生侧挂架系统，可进行9点钟—18点钟的顺时针/逆时针转动；同时挂架系统可跟随系统柜一起升降，可实现左右手互换的操作。
2.3 临床化挂架系统功能：挂机系统至少具有4个挂架位。
2.4 实际操作安全设计：系统在通气运行，所有控制面板按键均处于锁死状态。系统设计有独立的总电防水开关，总气开关和供水开关。
2.5 多元化辅助配置：配有的脚踏开关可驱动手机系统工作（手机驱动及喷雾，供水切换，单出气），配有器械托盘。
2.6 双向供水系统选择：系统根据用户需求，可分为内循环水瓶供水和外循环水管供水的双向选择。
2.7 一气化系统锁定设计：系统具有一气锁定设计，设备在通气使用状态时，整机可牢固吸附于地面，无法移动。
3.配套实习训练模型系统
3.1 配套上下颌标准牙列模型，采用亚洲人种28齿牙形态设计，通过隐藏式螺丝固位在牙模底座上，确保牙齿的稳定性。
4.工作台操作系统
4.1 工作台桌体尺寸为1200×600×800mm±5,全钢结构，可根据现场情况及个别需求进行定制。
5.照明系统
5.1照明系统为LED无影灯，采用非接触式传感方式调节亮度，无级调节灯光亮度。
6.医师椅
6.1医师椅载重＞135KG，升降420－530mm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。
6.2 靠背俯仰角度可调节。
7.手机系统
7.1行业通用高速按压式手机1把。
7.2行业通用低速按压式直机、弯机、马达1套。 
8.整机系统功能性
8.1整机系统（仿头模系统、配套模型及消耗性牙齿材料）等产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设计，与国家医师资格考试用模型为同一系列。
8.2整机系统应具备可作为国家级口腔技能比赛用品的资格及比赛设施。
9.配套显示台
9.1 屏幕比例：≥16:9；分辨率：≥1920×1080；类型：直面屏；屏幕尺寸：≥23.8；接口：HDMI，VGA；特性：节能认证；曲率：平面。
10.场地和环境配套：
10.1 完成设备给排水系统改造与完善，含给水管路、排水管路、地漏、洗手池、消毒池等配套，满足实验室用水、消毒用水及污水排放规范。
10.2 实施强弱电系统升级与布线，含设备专用插座、照明回路、设备供电、应急照明、接地保护、线路隐蔽敷设等，满足专用设备安全用电要求。
10.3 完成通风、换气及净化配套改造，确保实验室区域空气流通、温湿度适宜、无异味、符合实验室空气管理要求。
10.4 配套消防、标识、防撞、应急喷淋等安全防护设施建设，满足教学安全与消防规范。
10.5 完成设备供气系统管路改造与完善，含机房主管路、实验室管路。
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	▲多媒体示教系统
	1.示教系统 
1.1 镜头放大倍数：≥40倍。
1.2 数字变焦：≥12X。
1.3 最大变焦：≥4K 模式 60X。
1.4 光圈：自动或手动F2～F3.8。
1.5 对焦模式：自动，手动对焦。
1.6 最佳工作距离：450～750mm。
1.7 白平衡：彩色和黑白。
1.8 图像分辨率：≥超高清 3840×2160。
1.9 灯光：4颗白光LED,LED 灯75%光衰，寿命：≥50000 小时。
1.10 主照度：3200～32000lx，6 档可调节。
1.11 软件和控制系统：控制系统包括示教仪硬件按钮控制和软件控制。软件可实现实时录像，图像水平垂直镜像功能，图像抓拍截图，全屏截图功能和视频回放功能。
1.12 软件用户权限：软件中至少含有系统管理员和普通用户两种功能。
1.13 语音互动系统：配备音响系统、功放系统、无线手持麦克风、机柜等设备。
2.麻醉思维训练系统 1套
2.1 系统能够让学生课后进行自主学习，可应用于临床诊断和评估，包含以下几个功能区：
■2.2 操控区：≥8个操作平台，包含患者平台、监控平台、给液平台、气道平台、给氧平台、药物平台、外科医生平台、帮助平台等。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
■2.3 实时监测区域：可显示患者的多项生理参数，每项生理参数根据患者自身病理、生理改变产生相应的变化。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件） 
3.主控单元: 主控单元核心处理器:≥14核20线程，睿频5.0GHz，TDP 65W，三级缓存24MB， 物理核心≥4； 运行内存≥8GB，规格不低于 DDR4； 图形处理器: 支持包含但不限于DirectX 12；penGL 等图形接口；图形运行内存≥2GB，规格不低于 DDR3；数据存储单元: ≥1TB，固态硬盘。
4.线上教学：配套教学视频1套：教学资源包含至少400个视频课程，涵盖牙体牙髓、种植、修复、正畸、颌面外科、技工、护理等。可依据实际教学情况定制教学视频内容。
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	无油空气压缩机
	1.空压机电源适用于电压380V±10%  AC频率50Hz±10% ，整机功耗≥22KW。
2.空压机整机噪音≤67dB，箱体采用全包裹形式，内壁采用隔音材料。
3.机箱尺寸≤1430×800×1600。
4.采用独立进气过滤器。
5.空压机机头采用无油涡旋式机头，并且通过无油认证并附认证证书，具有不间断产气。
6.■主机有≤3个高流量涡旋机头，可以单独控制每一个机头和开关，并且不影响其他机头和正常工作，可将由于机头导致的停机可能性降到最低。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
7.主机具有可拓展性，可以多台相同型号的主机串联形成多机组模式，并且可以在不影响正常供气的情况下独立控制每一台机组的工作和停止。
8.无油涡旋式主机与电机间采用皮带式连接，传动效率高，并且可靠耐用，维修成本低。
9.■2500L/min≤额定流量≤2700L/min，单机头产气量≥830L。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
10.整机控制采用彩色全汉字显示≥7寸大屏，全触屏操作。
11.设备保养时间及周期自动记录并在显示屏上同步显示方便日常管理。
12.具有自我诊断、电源错相保护、电源缺相保护、故障自动报警等功能并且故障信息同步显示在显示屏中，方便管理人员能以最快的速度知道故障源，可以尽快和厂家联系提供帮助。
13.主机带有机械应急控制系统，在设备电子控制系统出现故障时也可启动压缩机，保证实验室正常用气需求。 
14.保养周期长，维护保养成本低，涡旋机机头可满载连续运行10000小时免维护。
15.配冷干机一台
15.1散热类型：风冷式冷冻干燥机；
15.2处理气量≥6.5m3/min；
15.3制冷方式为压缩机、环保制冷剂制冷；
15.4压力降≤0.02Mpa；
15.5压力露点要求控制在2-10℃范围内；
15.6带有电子控制自动排水装置，可自动排水无需人工干预。
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	智慧黑板一体机
	一、屏体及触控技术要求
1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.整机符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》并取得相关认证证书。
4.智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则。
5.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
6.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
二、教学要求
1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
2.■智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用，前置按键采用钢琴式按键设计，向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
3.■智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
4.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
5.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104×3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
6.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
■7.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
8.侧板支持磁性材质教具吸附。板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。
9.内置电脑采用通用标准接口，模块化即插即用；CPU采用不低于8核12线程处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘；接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；
三、教学辅助屏                                                                                                            1.智能交互平板显示尺寸≥两块65英寸，分辨率：≥3840×2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控；
2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；
3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm。
四、大屏一体机专用讲台
1.讲桌尺寸：整体闭合长×宽×高（mm）：900×600×930 mm（允许正负10mm偏离），上层长宽高：900×600×200；下层长宽高：620×520×730mm（允许正负10mm偏离）；
五、音响
1.主副箱采用高密度木质箱体，铁板冲孔面网（孔径≤3mm，透声率≥85%）；
2.■扬声器单元：5≤扬声器尺寸8≤英寸.航天磁路全频扬声器单元一个，无高音单元设计；（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
3.宽电压适配：支持 100V-260V~50/60Hz 全球通用电压，内置 EMI 滤波模块，适应复杂电网环境；
4.数字功放2×50W（8Ω，THD+N≤0.1%），低温低噪稳定运行，具有欠压及过载保护控制功能；
5.至少两路立体声 RCA 线路输入（阻抗 10kΩ，增益范围0-12dB），独立音量调节（旋钮式 ±10dB）；
6.至少一路 6.35mm 直插麦克风接口，支持幻象供电，至少一路 TYPE-A 外置无线话筒扩展接口（5V/500mA 供电），至少一路RJ45接口；
7.至少一路立体声 RCA 线路输出。
六、配置AR眼镜1副
1.无线连接模式：通过数据传输控制中心可无线连接多个图像输出设备。
■2.有线连接模式：同时拥有有线连接功能，在有线模式时，同样可以配合数据传输控制中心使用无线控制眼镜查看各种视频。（投标文件中提供产品操作视频截图或技术证明文件或第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明文件）
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三、安装调试、质保及售后服务要求
免费质保期为验收合格之日起三年，其中空气压缩机供应商负责设备安装调试培训及管路（金属）铺设、设备机房静音棉铺设等，产品有效期内每年不少于2次巡检，对主机及附属气罐压力表、安全阀等按期送检。
四、报价要求
本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，中标价一次性包死，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。
