[bookmark: _Toc7043][bookmark: _Toc6022]第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；
[bookmark: _Hlk33586079]4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。
[bookmark: _Hlk130665727]5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]7.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。


第一包：超声经颅多普勒血流分析仪
[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院嘉山路、胜利路社区卫生服务中心1楼

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作投标无效处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲超声经颅多普勒血流分析仪
	2（台）
	33.68万元/台
	工业
	



三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



超声经颅多普勒血流分析仪
★1.便携一体式主机，TCD主机采用Windows系统，内置触摸显示屏（非外接触摸屏）。
2.中心频率为1.6MHz或者2MHz探头的最大工作距离≥200mm（提供第三方检测报告证明）。
3. 中心频率4MHz的探头最大工作距离为≥85mm。（提供第三方检测报告证明）。
★4.输出功率：0-153%可调(提供官方说明书证明文件)。
★5.支持包含但不少于 2MHZ 、4MHZ 、8MHZ、16MHZ 频率TCD探头(提供注册证证明)。
6. 频谱分辨率FFT分析点数具备64点、128点、256点、512点、1024点、2048点多档可选，档位数量不得少于上述6档。
█7.经颅多普勒探头(TCD)专用接口≧4个（提供机器外观图片证明）。
★8.配备TCD专用有线小键盘（非电脑键盘），具有≧2个自定义键。
9.双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示八个深度的频谱图，并可以任意选择频谱放大并保存。
10.流速测量：1.6M/2M探头角度设置为0、探测深度50mm的情况下测量不低于 720cm/s（提供说明书或第三方检测报告证明）。
11.检测参数≥12种，包括Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean指数、lindegaard指数等。
★12.高通滤波：0-2000HZ范围≧30档可调（提供检验报告或软件截图证明或者说明书证明）
13智慧降噪：标识当前信号噪声处理状态。
14.动态 M 模：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每 1mm 间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放。
15.快照功能：对于异常的数据方便记录。
16.快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件。
17.快照频谱数据可以再次分析，并且可以手动标示。
18.IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量 Power 以及峰值血流速度 Peak 连续曲线显示与输出，IWM 血红细胞数量最大值、最小值与平均值定性分析与计算。
19.具备DICOM接口，可连接医院网络。 
20.长程监护系统：全程多参数记录曲线、六种参数进行趋势监护事件标识、 自动报警功能、TCD 报告显示监护曲线和监护图谱。
21.微栓子监测系统：具备栓子图、声谱图、统计直方图等；可进行时间差测量，并可手动添加栓子事件；支持自动识别栓子和伪差，自动计数；TCD 报告同时显示栓子图、声谱图、直方图等。
22.智慧型发泡试验软件：自动计时、 自动计数、自动去除伪差。
23.智能语音实时提示指导功能，指导操作，智能发泡结果分级。（提供软件截图证明）
24.基线自适应调节：基线会根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整。
25.标尺自适应调节：速度量程会根据血流速度的增加、 减少，进行自动的切换和调整。
26.双通道监护的时候可以分别调节每个通道的增益、采样、容积、功率、深度等参数，速度量程能单独设置，可以显示一侧异常（高流速）和一侧正常的脑血流循环情况。

四、配置清单
配置便携式一体机1个、手持探头1.6MHz 探头1个、手持探头4.0MHz 探头1个、专业监护头架1个、监护探头2个、有线TCD小键盘1个、专用台车1台、彩色打印机1台。

五、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.投标人须承诺具备并提供上述采购需求中《四、配置清单》中的全部内容。
6.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。
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第二包：中医四诊仪、中医经络仪
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院嘉山路、胜利路社区卫生服务中心1楼

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲中医四诊仪
	2（套）
	23.17万元/套
	工业
	

	中医经络仪
	2（套）
	8.7万元/套
	工业
	


三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



中医四诊仪
1、 功能
1. 具备AI智能舌象检测、AI智能面象检测、AI智能体质辨识检测、AI智能问诊检测、AI智能合参检测等多种诊疗检测功能，其中各功能单元支持独立运行并自动输出单项检测报告，亦可整合运行生成多诊合参综合报告。
★2.支持无需填写问卷或回答体质辨识检测问题，即可自动出具体质辨识检测报告结论。
3.具备智能AI国标症候问诊系统，支持对特定受测者做出综合分析及诊断。
4.产品铭牌主机使用寿命≥8年。
5.具备AI健康管理平台，具有多维数据管理功能，支持多维度统计图表集中展示各子模块。
★6.仪器各单元临床验证准确率超过90%。
二、舌象采集单元
1.光学要求
1.1照度：≥3600Lux。
1.2相关色温：在4500K≤Tc≤7000K范围内。
1.3显色指数：Ra≥90。
1.4辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度≤350W/m2。
1.5紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008W/m2。
2.成像质量
2.1分辨率：≥5lp/mm。
2.2彩色还原：成像装置能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差不超过20。
2.3相对畸变：不超过±5%。
3.功能
3.1设备具有对舌面图像和面图像的采集、存储和对比功能。
3.2设备支持舌部位置识别功能，支持过滤非舌部数据。
3.3设备具有对舌图像的分析处理功能.
3.4对舌图像的分析结果：舌色≥8种、苔色≥9种、舌态≥9种、苔质≥10种、舌形≥11种、舌下络≥6种。
3.5通过舌面象特征采集与智能化分析，舌部不同部位的 RGB 值，包含：舌尖、舌中、舌根、舌前、苔中、苔后、舌下络。可通过舌面象特征采集与智能化分析，可得出受检者整体及局部的面色、面形、耳鼻状态、唇部颜色与薄厚、黑眼圈情况、面部位置平衡度，以及是否存在斑痘等多项体征分析结果。对面图像的分析结果：面色≥6种、耳鼻≥5种、面态≥7种、面形≥6 种。可通过舌面象特征采集与智能化分析，面部不同部位的 RGB 值，包含：面部上庭、中庭、下庭。
★3.6检测报告证明具备面部隐私信息的合规化隐匿功能。
3.7报告可通过二维码一键扫码查阅报告。
4.硬件配置
4.1眼部防护：工作时应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。（需提供防护措施照片）
4.2消毒：设备设计结构方便拆卸消毒，配有紫外线消毒灯管及负离子发生器。
4.3硬件配置：镜头分辨率≥3000万像素。
三、脉诊采集单元
1.性能指标
1.1最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。
1.2外加力学量的准确性：根据不同配置型号设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。
1.3脉压准确性：根据不同配置型号脉压采集范围为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。
1.4脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。
1.5报告可通过二维码一键扫码查阅报告。
2.脉诊设计
2.1支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。
2.2采用96颗微型传感点阵，支持脉诊数据量化，包括波形量化指标（≥11种）：主波高度轻取、主波高度重按、重搏前波高度轻取、重搏前波高度重按、降中峡高轻取、降中峡高重按、重搏波高度轻取、重搏波高度重按、流利度、紧张度、弹性度等。
2.3可根据检测结果给出脉象分析：脉率、脉象说明、脉象原理、主病的分析报告。可根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。
2.4脉诊检测过程中以3D脉象图形式完整呈现脉诊指标，测量过程和测量结果可视化展示。
四、中医体质辨识单元
1.可以对中医≥9种体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做辨识判定，根据细化的体质分型进行判断。
■2.提供≥8种中医体质辨识版本，包括成人版、公卫版、老年版、孕妇版、儿童版、糖尿病版、中医五态人格版等。
3.中医体质检测结果综合说明≥9种，包括特征、体质成因、形体特征、心理特征、发病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、日常表现等。
4.中医体质检测健康建议≥10种，包含营养膳食、用药参考、中医保健建议、精神调养方案、饮食建议、药膳调补、运动建议、健康生活提示、针对儿童增加起居调养建议、小儿推拿康复建议等。
5.支持“零候诊”功能。
五、健康管理平台
1.能够展示基于图表化的综合统计数据，便于快速掌握整体运营状况。
2.具备患者信息数据库。
★3.AI中医多诊合参：多诊合参检测分析：具备望、问、体质辨识的多诊合参，综合诊断功能；具备出具任意两种及两种以上检测项目组合形成多诊合参报告的功能。
4.历史检测报告管理。
5.信息录入功能：可创建病例，录入患者基本信息等。
6.检索功能：支持查找历史病例，查看既往病例报告。
7.售后服务，平台内支持快速远程售后服务功能。

中医经络检测仪

1.通过掌型及笔式信息采集方式，实现信息采集全自动化，同时采集双手上对应经脉的24经穴信息或双手双脚最大48个经穴信息，显示人体经络变化趋势及诊断报告。
2.掌型中医经络采集检测时间≤85秒。
3.须具备全自动免问卷体质辨识功能。
4.具备情志状态分析，检测心理压力及身体压力给出运动建议。
★5.仪器各单元临床验证准确率≥90%。
6.每条经络的测量数值在统计分析模块内可达到百万分位的精度值。
7.具备AI智能经穴检测、AI智能体质辨识检测功能
★8.具备恒压笔型探测极体，手掌式探测极体两种采集方式全自动生成经络检测报告。
★9支持出具≥九种检测报告：十二经络分析图、健康状态诊断报告、五行藏象气血诊断图、经络虚实报告、体质、未病测评报告、足底反射穴位刺激方案、体重健康管理报告、减重管理报告、针灸、艾灸、中频电疗穴位报告。
10.系统支持快速统计和选择当天、三天、七天内历史患者信息。
11. 系统支持查找历史信息，自定义精准日期内就诊患者筛选。
12. 配备科研模块，实现可视化操控，通过对应控制键触发附属探测采集器工作，精准采集人体穴位的信号值并回传到主机。
13. 系统支持出具儿童常见病风险提示，包含未病预警提示，对应的症状描述和对应的调理建议。
14. 可以对中医≥9种体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做辨识判定，根据细化的体质分型进行判断。
■15.提供≥8种中医体质辨识版本，包括成人版、公卫版、老年版、孕妇版、儿童版、糖尿病版、中医五态人格版等。
16.中医体质检测结果综合说明≥9种，包括特征、体质成因、形体特征、心理特征、发病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、日常表现等。
17.中医体质检测健康建议≥10种，包含营养膳食、用药参考、中医保健建议、精神调养方案、饮食建议、药膳调补、运动建议、健康生活提示、针对儿童增加起居调养建议、小儿推拿康复建议等。
18.支持“零候诊”功能。
19.配备健康管理平台
20.能够展示基于图表化的综合统计数据，便于快速掌握整体运营状况。
21.具备患者信息数据库。
★22.AI中医多诊合参：多诊合参检测分析：具备经络、问、体质辨识的多诊合参，综合诊断功能；具备出具任意两种及两种以上检测项目组合形成多诊合参报告的功能。
23.历史检测报告管理。
24.信息录入功能：可创建病例，录入患者基本信息等。
25..检索功能：支持查找历史病例，查看既往病例报告。
26.售后服务，平台内支持快速远程售后服务功能。

四、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。

第三包：负压真空干燥柜
	一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院供应室C楼3层

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲负压真空干燥柜
	1（套）
	17万元/套
	工业
	



三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



负压真空干燥柜
	序号
	参数要求

	1.
	舱体
	

	★1.1
	容积
	≥250L

	1.2
	舱体保温
	≥10mm橡塑阻燃海绵

	1.3
	舱体材质
	≥6mm 304不锈钢材质 2B板精磨加工

	2.
	密封门
	

	2.1
	开门方式
	手动双开门

	3
	硬件系统
	

	★3.1
	快速管路设计
	内部管路全部采用304不锈钢制作；管路之间采用304不锈钢卡箍式连接（卡箍式连接需提供实物图片证明）

	3.2
	管路控制
	管路系统执行元件釆用气动阀控制

	★3.3
	干燥系统1
	具备真空干澡技术，采用抽真空的方式，从而达到在低温状态下器械能够快速彻底的干燥

	★3.4
	干燥系统2
	采用红外热弥漫加热方式

	★3.5
	干燥系统3
	具备温风干燥功能，无需人工气枪预干燥，

	3.6
	真空泵
	真空泵最大抽气量≥40m³/h

	4
	控制系统
	

	4.1
	控制方式
	采用PLC控制：通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展，具有故障自动检测功能，故障声音报警功能等。

	4.2
	界面显示
	≥7英寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态、设备运行的各个状态参数、报警信息显示功能；

	4.3
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；
电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	5
	程序系统
	

	★5.1
	程序名称
	≥4套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	5.2
	流程控制
	具有湿度探测功能，干燥全过程由控制器自动控制

	6
	整体参数
	

	6.1
	运行时间
	常规器械一个流程≤15min，腔镜器械一个流程≤25min，时间1-99min（可调）

	6.2
	外形尺寸
	≤750*850*1800mm （长宽高）

	6.3
	舱体尺寸
	≥500*700*650mm（长宽高）

	6.4
	干燥层
	≥6层/舱

	6.5
	干燥温度
	温度可调，最高干燥温度可达120℃

	★6.6
	干燥方式
	低温干燥和高温干燥两种干燥方式

	6.7
	加热方式
	电加热

	6.8
	加热功率
	≥9KW

	6.9
	总功率
	≤13KW

	6.10
	使用寿命
	10年



四、配置清单：主机 1台、托架12个
五、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.投标人须承诺具备并提供上述采购需求中《四、配置清单》中的全部内容。
6.本项目范围内所有旧设备拆除作业、配套辅材、人工、清运等全部工作内容与相关费用，均计入投标总价。
7.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。
第四包：磁场刺激仪、盆底生物刺激反馈仪、生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院嘉山路、胜利路社区卫生服务中心1楼

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲磁场刺激仪
	1（套）
	18.5万元/套
	工业
	

	盆底生物刺激反馈仪
	1（套）
	8万元/套
	工业
	

	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
	1（套）
	12.35万元/套
	工业
	


三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



磁场刺激仪参数
1. ★磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统内置，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°。
2. 采用液态内循环冷却系统，具有高温预警功能，防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作。
3. 脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
4. ★脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
5. 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
6. ★配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电；与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接。
7. 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～2700μV，检查最小分辨率≤1μV。
8. 内置≥6种治疗方案，包括压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、便秘、大便失禁、慢性盆腔疼痛等。
9. 支持评估盆底肌运动水平评估。
10. 支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案≥2种，包括数字展示方式、图形展示方式等。
11. 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，
12. 具有数据管理功能、工作量等治疗数据统计分析功能、回顾数据结果、波形功能等；支持病历管理或病历导出。
13. 提供智慧产康管理工作站，对接设备实现以下功能模块：用户登录、数据总览、人员管理、工作台账、待办管理、记录管理、项目管理、设备管理等。

盆底生物刺激反馈仪参数
1. 设备具有≥3组治疗和评估通道，其中肌电采集和刺激通道为≥2组，压力电极通道≥1组。
2. ≥2组独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰，可同时多部位或多患者同时治疗。
3. 输入功率：≥560VA。
4. 内置锂电池：容量≥3Ah。
5. 具有电刺激指示灯。
6. ★具有≥5种治疗模式，包括肢体电刺激、盆底电刺激、产后电刺激、反馈刺激、镜像刺激等。
7. ≥2种训练模块，包括模板训练、多媒体训练等。
8. ★设备具有≥70个肢体治疗方案， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。
9. ★系统内置≥10种临床常用盆底康复治疗方案。
10. ★≥4种评估方式，包括快速评估、标准评估、压力评估、肌电评估等。
11. 盆底评估过程中，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行快速筛查检测，并自动计算检测项单项和总评估得分。
12. ★肌电评估位置≥50个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。
13. 评估结果输出标准评估报告，包括多种评估指标数值、参考范围、盆底肌电图以及腹肌参与度、报告解读。
14. 反馈阈值的准确度：在中心频率80Hz测量时误差应不大于标称值的±10%
15. 幅值测量范围：5µV＜U≤100000µV（rms）
16. 最高分辨率：≤2µV（rms）
17. 系统噪声：≤1µV（rms）
18. 通频带：不窄于20Hz～500Hz
19. 差模输入阻抗：≥10MΩ
20. 共模抑制比：≥120dB
21≥3种电刺激输出波形：包括单向方波、双向方波及交替波等。
22. 电流刺激强度：0～100mA(Ip-p)，步长为1mA，误差：±10%或±0.5mA，两者取大值。
23. 直流分量：无直流分量。
24. 电流刺激脉宽：50µs～1000µs可调，误差：±10%。步长：50µs～500µs时，步长50µs；500µs～1000µs时，步长为100µs。
25. 频率：1Hz～250Hz可调，误差：±5%。频率小于10Hz时，步长为1Hz；频率小于50Hz时，步长为5Hz；频率为50Hz～250Hz时，步长为10Hz。
26. 治疗时间：5～60min可调，步长：5min。
27. 可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括频率、脉宽、休息时间、刺激时间、输出波形的上升/下降时间等。
28. 预置多媒体场景动画治疗方案；患者可直观看到实时的肌电值和训练得分，可对康复治疗进行自主评估。
29. 治疗方案提供治疗部位示意图。
30. 训练过程中有语音提示功能，指导患者执行正确的肌肉收缩放松动作。
31. 连续工作时间： 网电源供电状态下≥4小时；电池供电状态下≥30分钟。
32. 数据传输接口为：USB；存储格式为：文本文件+access数据库。

生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站参数

1.≥3组通道，包括电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道等。
★2.每个通道均设置各自的独立旋钮控制，支持多通道不同强度刺激。
★3.肌电采集测量范围不低于：5μV～2500μV。
★4.分辨率：≤1μV。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
★5.通频带：不窄于20Hz～500Hz。
★6.输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
7.低频刺激强度：0-100mA。
8.低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调。
★9.压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
10.盆底康复治疗时，可同时实现对于盆底腔内肌肉牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的全过程自动治疗。
11.具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥13项。系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。Glazer评估自动解读报告，以评估结果和患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案。
★12.具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况，并给出评估报告。
13.具备≥4种治疗模式，包括电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等。
14.具备数据统计功能。
15.具备≥3种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，并具备方案贴片示意图。
16.具备≥2种肌肉功能评估方案，包括腰背部肌肉评估方案等。
■17.提供智慧产康管理工作站，对接设备实现≥7种功能模块：包括用户登录、数据总览、人员管理、工作台账、待办管理、记录管理、项目管理等。

四、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
[bookmark: _GoBack]注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。
