[bookmark: _Toc31386][bookmark: _Toc6022]第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；
[bookmark: _Hlk33586079]4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。
[bookmark: _Hlk130665727]5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。
7.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院2号楼2层。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人通知30个日历天内完成交货、安装、调试等工作

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整体（主机+配套产品等所有内容）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	如是依法纳入医疗器械管理的投标产品须满足以下条件：
投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作投标无效处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量
	最高限价
	所属行业
	所投标产品是否须纳入医疗器械管理
	备注

	▲全自动智能染色封片一体机
	1台
	42万元/台
	工业
	是
	

	▲全自动组织脱水机
	1台
	35万元/台
	工业
	是
	

	全自动免疫组化染色机
	1台
	30万元/台
	工业
	是
	

	冰冻切片机
	1台
	25万元/台
	工业
	是
	

	病理切片扫描仪
	1台
	23.84万元/台
	工业
	是
	

	石蜡切片机
	1台
	9.5万元/台
	工业
	是
	

	三目光学显微镜
	2台
	6.2万元/台
	工业
	是
	

	取材台
	1台
	4万元/台
	工业
	否
	

	组织包埋机(含冷冻台)
	1台
	4.98万元/台
	工业
	是
	

	摊烤片机
	1台
	0.6万元/台
	工业
	否
	




三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



▲全自动智能染色封片一体机
■1.染色站点：站点总数≥20个，其中试剂站点总数≥15个，冲洗站点≥5个。
2、染色封片一体化设计。


▲全自动组织脱水机
1.可同时处理包埋盒数量≥350个，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求。
2.脱水缸数量≥2个，且可独立运行，每缸容量≥175个包埋盒。
3.试剂柜具有背光灯设计，灯光透射试剂瓶,液位清晰可见。
★4.设备液位传感器数≥4个，每个脱水缸≥2个液位传感器。
■5.中文彩色LCD触摸屏，支持左右旋转90度及上下翻转，支持文件的拷贝和下载。

全自动免疫组化染色机
1.玻片容量≥30张玻片。
冰冻切片机
1.设备操作：设备实体按键位≥20个。
2.具备样品头主动制冷。
3.配备≥4个独立LED显示屏。

病理切片扫描仪
1.玻片同时装载数量≥120片。
★2.具备智能评价功能，可对单张切片开展图像质量智能评价；对于扫描判定不合格的切片，设备支持自动重新扫描。
★3.设备具备并提供人工智能诊断软件。（提供人工智能诊断软件的医疗器械注册证）。



石蜡切片机
1.水平进样幅度≤25mm，垂直样品行程≥70mm
★2.最大样品夹适用包埋盒尺寸长≥66mm，高≥48mm。
3.主机背面具有电压调节开关。

三目光学显微镜
1.光源：LED光源；
★2.配置1个2倍、1个4倍、1个10倍、1个20倍、1个40倍、1个60倍或1个100倍物镜。
3.显微镜结构：三目
取材台
1.配备粉碎机、日光照明和紫外线消毒灭菌系统。
2.取材台长×宽×高：≥1.8m×0.8m×2m

组织包埋机(含冷冻台)
1.包埋机热台冷台具有一周内任意定时开机、定时关机功能，停电后运行程序不丢失，来电后继续原程序工作。

摊烤片机
1.摊、烘、烤三位一体化设计，摊片、烤片烘片各加热器均为独立系统。  


四、其他要求
1.整体（主机+配套产品等所有内容）原厂保修期 5 年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
2.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
3.中标人须完成本项目设备现场装机部署、软硬件安装调试、性能测试、性能验证等全部实施伴随服务，前述实施工作涉及的人工、工具、辅材、检测验证等全部相关费用均包含在本项目总包总价内，采购人不再另行支付任何费用。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式 “十三、其他要求承诺函”）
4.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）
[bookmark: _GoBack]注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）”。
