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1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
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本次项目以合规溯源为核心，搭建标准化、智能化、高安全的多基地可视化体系，实现全实验室覆盖、视频全过程可追溯；统一全院采集、传输、存储、权限全套技术标准；设置差异化录像策略降低运维成本，配套分层权限管控规范访问流程，整体系统符合实验室认可、3C 认证、监督抽查全部合规审查要求，同时预留扩容拓展能力适配后续业务发展。
项目整体视频点位合计 294路（新建238路，利旧纳管56路），包含全新点位建设、原有监控设备利旧、所有点位统一平台纳管三大部分，覆盖三大基地全部实验室、试验大厅、样品仓储、样品流转、前台收样等关键区域。主要建设内容如下：
（1）点位新建工作。统一配置标准化固定高清摄像机与便携式移动摄像机，固定设备覆盖各类常态化试验区域，移动设备用于临时抽检、非常规试验、新增作业区域补录，所有前端设备统一成像、编码、校时标准，从源头保障视频取证画质合规统一。
（2）完成存量设备利旧与统一纳管。院内现有两套可视化存储系统及 56 路原有摄像头全部利旧复用，将新旧所有视频点位接入同一套可视化管理平台，实现硬件设备、录像数据、管理权限一体化统筹，解决原有系统各自独立、无法跨基地查阅溯源的管理痛点。
（3）差异化设备供电方式。须根据不同区域采用不同的供电方式：针对样品及仓库等区域，实现24小时不间断录制点位，采用集中POE供电方式，全程稳定供电，保障设备全天候持续在线、正常录像；针对仅试验作业时段录制的实验室，对实验室供电进行专项改造，摄像头接入改造后的单独供电线路，由试验人员进行录像开启和关闭控制，进行试验时开启摄像头电源开始进行录像，结束试验时关闭摄像头电源停止录像。
（4）搭建分层系统架构与属地化存储体系。搭建前端采集、网络传输、存储处理、应用管理四层一体化架构，搭建独立隔离监控专网。
（5）三大基地分别部署本地可视化存储并与现有两套可视化存储实现统一使用和管理，所有视频数据本地存储、不上云端，同时实现可视化点位的权限管控，同步完成布线施工、供电改造、软硬件部署、系统联调等全套集成实施工作。
[bookmark: _Toc24004]二、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，中标人完成全部货物供货，采购人支付合同总金额的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，50个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	1.除硬盘之外：货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。
2.硬盘：货物需求清单中所有硬盘免费质保期为自验收合格之日起5年。
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（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	固定式高清网络摄像头
	1、半球型网络摄像机，最大分辨率不低于 2560×1440。
2、设备内置集成 CPU、GPU、NPU 一体化芯片，芯片数量不少于1颗。
★3、补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面柔光层，配置复眼式微透镜阵列，呈六边形阵列纹路；下层为束光层，采用鳞甲透镜，透镜内壁布设鳞甲阵列纹路（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
4、补光灯点亮工作后，输出光照区域呈椭圆形；光线分布均匀，不得出现波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及各类不规则亮斑。
5、具备日夜场景自适应能力，设备在日间、夜间环境条件下均可输出彩色图像；夜间自动开启补光模式时，夜间成像清晰度不低于白天图像清晰度的95%。
★6、支持 AI 图像质量提升功能，面向低照度监控环境，可对预览视频画面内人脸、人体等目标及画面全域区域的曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等参数实现自动调节（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
★7、支持对 H.264、H.265 编码视频进行 AI 编码，开启 AI 编码功能时，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
★8、支持大模型 AI 编码功能，可维持可视场景目标图像质量，通过背景虚化减少码率（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
★9、同一监控场景中，AI 编码功能 24 小时运行后，对比常规 H.265 编码，在目标清晰度无明显降低的情况下，码率节约率≥50%（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
10、支持智能文搜功能开启与关闭控制；功能启用时，设备可上传场景目标图片及目标相关信息，信息包含目标出现时间、目标类别、目标在监控视场内位置。
	231
	工业

	2
	移动式高清网络摄像头
	1、移动式便携小球摄像头，支持三脚架、壁装、磁吸多种安装方式，本次须配备包含三脚架的整套设备；
2、摄像头分辨率不低于1080P；
3、支持水平、垂直云台控制，水平旋转角 0°-355°，垂直旋转角度 -2.5°-52.5°；
4、支持自动日夜切换、自动彩转黑，搭载红外补光，红外补光距离≥10m可看清人体轮廓；
5、内置 MIC、扬声器，支持双向语音对讲；
6、视频压缩标准支持 H.264、H.265、MJPEG；
7、支持Wi-Fi，兼容 802.11b/g/n/ac 协议；
8、支持锂电池供电及外接电源两种模式；配置锂离子电池，电池容量≥3300mAh；配备充电指示灯、电源按键；
9、支持TF卡扩展存储，最大支持≥512GB；外部接口配置RJ45、USB Type-C、SIM卡槽；
10、支持一键连接 APP，可通过手机查看实时监控画面；
11、设备用于实验室各类临时试验可视化场景，须接入院内无线网络，录制视频统一上传至可视化存储系统，能实现集中存储、统一管理。
	7
	工业

	3
	可视化存储
	1、配置≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源。
■2、配置≥64位多核处理器，配置≥8GB内存，内置EMMC系统盘，支持最大可配置48块；支持≥3个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。本次要求配置≥22块3.5英寸16TB硬盘，硬盘具体要求如下：（1）接口类型：SATA；（2）转速：7200RPM；（3）平均读写功率（W）：6.4W；（4）缓存：512MB；（5）标称容量：16TB；（6）刻录技术：CMR；（7）接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s；（8）MTBF：2500000小时（投标文件中须提供承诺函）。
3、支持通过IE浏览器可视化配置RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50多种阵列模式；具备RAID即建即用功能，阵列创建完成后，拔除任意一块硬盘，设备仍可正常进行数据读写业务。
4、支持 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘且至少保留 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复即可正常读写留存硬盘内数据；同时支持 RAID 内单块硬盘故障后，通过更换硬盘或热备盘替换实现自动 RAID 重构，RAID 处于降级或重构状态时不影响数据写入。
5、支持在录像存储过程中嵌入专属校验特殊字段，有效防止录像文件被篡改、伪造，确保监控录像数据的原始性与完整性；支持对录像任意时间点添加自定义标签，可通过标签快速完成录像查询、回放及下载操作。
6、支持适配接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC多种编码格式的前端视频设备，最大支持4096×2160分辨率视频录像的接收与存储。
7、设备支持创建最大≥7个独立录像池，可根据业务需求灵活、自由划分各录像池存储空间容量。
8、支持一键配置部署功能，可一键完成网络参数、系统时间、磁盘阵列、存储池的初始化配置；部署完成后，添加监控通道并关联对应存储池，可快速启用录像业务。
9、支持视频警戒区域智能侦测，当监测到警戒区域内出现移动目标时，设备可主动输出报警提示信息，并自动触发联动录像，留存现场视频数据。
	3
	工业

	4
	▲可视化统一管理平台
	一、系统管理功能：
1、基础功能：
（1）支持门户首页自定义配置，可自定义快捷入口、菜单内容及页面元素；支持门户展示信息个性化设置，包含页面LOGO图标替换、网站标题修改、外部链接新增与配置。
（2）具备一体化综合管理能力，支持统一认证鉴权、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等基础管控功能。
■（3）支持精细化权限管控，可实现菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能操作权限的分级分配与管理（投标文件中提供承诺函）。
（4）支持全域资源统一管控，可对组织、区域、设备、人员、卡片等各类业务资源进行集中化管理。
（5）具备完善的用户安全管理机制，支持账户绑定MAC地址及IP地址，可配置账户密码有效期；支持Web端、PC客户端、移动端多端登录管理，可自定义密码、PKI等多种认证方式。
（6）支持NTP网络校时服务，可对平台服务器及前端接入设备进行统一时间校准，保障全网设备时间同步。
（7）具备数据、服务统一开放能力，支持标准化接口对外提供业务数据与服务支撑。
（8）支持系统运行状态全方位监测，可实现运行服务监控、服务数据统计、运行数据报告生成、服务运行概览解析等运维功能。
2、事件中心：
（1）事件联动管理：支持事件联动规则的新增、删除、修改、查询全流程管理，可自定义联动规则模板；内置全天候、工作日、周末及自定义时间规则计划模板；支持视频事件、入侵报警事件、IO事件、紧急报警事件等多类报警事件联动配置；提供7种高级联动规则模板，可配置指定时间段内多事件触发、多动作并发执行的复杂联动场景。
（2）事件检索管理：支持自定义报警事件存储周期，最长可存储36个月报警数据；支持按区域、位置、事件源、事件等级、发生时间、事件状态等多维度检索报警事件；支持查看事件详情、关联抓图及录像信息，可对报警事件进行标记、处置、导出归档操作。
二、视频管理功能：
1、视频预览
（1）支持实时视频预览，具备预览窗口布局切换、画面自适应缩放、全屏预览切换能力。
（2）集成多样化预览操作能力，支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、音频开关、辅屏预览、双向对讲、语音广播、报警输出控制等功能。
（3）支持智能规则可视化展示，可实时预览前端设备已配置的智能分析规则状态。
（4）支持资源视图管理，可自定义公有、私有资源视图组，实现监控点分组管理、视频画面轮巡等个性化配置。
（5）支持全景视频实时预览，适配全景监控设备画面展示需求。
2、录像回放
（1）支持录像计划配置管理，可自定义实时录像计划、录像回传计划，适配不同场景存储需求。
（2）具备完善的录像回放能力，支持多画面同步/异步回放切换、超高倍速回放、分段回放，同时支持录像下载、剪辑、标签标记、锁定、回放抓图等配套操作。
3、图片监控
（1）支持视频预览与图片监控模式一键切换，可独立实现图片实时监控业务。
（2）支持抓拍图片检索回放，可按监控点位、时间段精准查询对应抓拍图片。
（3）支持图片自动轮播，可自定义调节自动播放速度。
（4）支持抓拍图片下载留存。
4、视频上墙
（1）支持电视墙场景精细化管理，可完成场景窗口布局配置、场景切换计划、轮巡计划的自定义配置与运维管理。
（2）支持电视墙一键上墙、场景快速切换、电视墙模式切换、监控点上下墙、画面轮巡启停等全流程上墙控制操作。
5、视频事件：支持视频事件智能布撤防，可依托计划模板定时布防；支持移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出等多类视频异常事件检测告警；
6、事件录像管理：支持事件录像存储策略自定义配置，可实现事件录像的精准检索、在线回放、批量下载等全生命周期管理。
三、视频管理功能
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
■四、支持平台跨域视频联网对接，基于通用视频标准协议实现上下级域、外域平台互联互通，支持跨域视频资源推送与业务管控（投标文件中须提供承诺函，承诺内容应包含以下1-4项）。
1、支持上下级域注册与管理，实现多平台数据级联对接，完成全域视频资源互联互通。
2、支持跨域资源自动同步，保障上下级平台视频点位资源信息一致。
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、双向语音对讲等基础视频业务。
4、支持对级联远端设备进行远程操作与功能控制，实现全域设备统一管控。
五、硬件配置要求：
1、CPU：配置≥1颗 C86架构处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W；
2、内存：配置≥64G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至256GB；
3、硬盘：配置≥2块1.2TB 10K 2.5英寸 SAS盘；
4、阵列卡：配置≥1块SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10；
5、PCIE扩展：支持≥4个PCIE插槽；
6、网口：板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
7、其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口；
8、电源：配置360W高效单电源。
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	5
	POE交换机
	1、交换机千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2。
2、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps。
3、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。
4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启。
5、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。
6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。
7、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置。
8、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。
★9、支持管理平台、手机 APP 双端 POE 功率管理，可监控整机 / 端口功率、启停 POE 功能；自适应 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥370W，具备 POE 过载/过压保护，支持 POE 上下电功率管理及 POE 看门狗功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
10、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能。
11、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。
12、支持工作温度范围覆盖0℃-45℃。
★13、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
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	6
	交换机
	1、交换机千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2。
2、交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps。
★3、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
★4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
5、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容。
6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。
7、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置。
★8、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（投标文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
9、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能。
10、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。
11、支持工作温度范围覆盖0℃-45℃。
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	7
	无线AP
	1、802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；
2、整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥3269Mbps，整机最大传输速率≥3.843Gbps;
3、千兆以太网口≥1个，并需提供1个RJ-45 Console管理口,USB接口≥1个，可拓展物联网模块使用，可外接U盘；
4、支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；
★5、整机支持不低于200台无线终端同时接入进行流畅视频点播（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
6、单射频接入人数最高支持≥512，整机最大接入人数≥1044；
★7、支持自定义网络质量指标阈值进行编辑，包括网络地址、接入时间、DHCP请求时间、DNS解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率，并以时光轴的方式进行展示具体时间点的检测情况（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
8、AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上基于SSID选择本地转发或者集中转发；
9、支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制；
★10、记录内网终端流量访问路径、识别异常终端访问行为、呈现全网异常访问趋势、下发策略阻断风险终端访问动作的全周期东西向流量安全可视化管控（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
■11、本次新增无线AP须统一接入采购人现有无线控制器（现有无线控制器品牌为信锐），能实现统一管理，同时与现有无线网络实现无缝漫游，提供配套无线AP管理授权（投标文件中提供承诺函）。
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	8
	统一设备管理平台
	1、支持统一管理网络设备和物联设备。设备类型包括：
（1）网络设备：支持对交换机、AC/AP等设备类型进行管理；
（2）物联设备：支持对摄像头、NVR、DVR、门禁设备、显示屏、解码设备、服务器等设备类型进行管理；
★（3）支持用户自定义设备类型，并上传自定义图标进行拓扑图显示（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
2、支持网络及物联设备统一拓扑显示：
（1）支持对包括交换机、AC/AP等网络设备和摄像头、NVR、DVR、门禁设备、报警设备、音频设备、解码设备、服务器等物联设备自动生成拓扑图并统一显示；
（2）链路类型支持网线、光纤、WLAN、RS-485电线等；
★（3）拓扑图支持显示门禁设备下挂的读卡器、报警设备下挂的探测器，呈现连接/端口状态（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
（4）拓扑图支持显示非网管型或未纳管的网管型交换机，并进行设备名称、MAC地址、设备型号、设备序列号、IP地址信息的补齐；
3、支持基于拓扑图进行链路诊断：
（1）支持在拓扑中选择要诊断的两个路径设备，仅呈现这个两个设备间的链路信息；
★（2）支持查看链路中各个设备的网络状态、实时速率、带宽利用率、告警等运行状态，并可进行任意节点间ping检测、线缆质量诊断、光模块DDM诊断、端口丢包&错误包数据和趋势统计分析等（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
4、支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头：
（1）支持实时画面预览，查看视频帧率、分辨率、码流格式、码率信息；云台相机，支持进行云台控制；
★（2）支持查看摄像头视频质量状态，可识别出图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等23类画面质量异常（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）； 
（3）支持视频流畅度状态检测；
（4）支持视频参数配置，包括码流类型、视频类型、分辨率、码率类型、图像质量、视频帧率、码率上限、视频编码、编码复杂度、I帧间隔、SVC以及码流平滑度等参数配置。
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	9
	 备份一体机
	1、2U机架高度，不低于1颗12核心处理器，不低于32GB内存，不低于2个1Gbps iSCSI主机接口，不低于5块8TB企业级 7.2K SATA 硬盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘，热插拔双冗余电源。
2、提供集中统一的备份管理平台，包含客户端保护、虚拟化保护、NAS保护、CDM保护、备份管理、恢复管理、客户端管理、存储管理、日志管理、归档管理等，并支持集中管理全部客户端主机的数据备份、恢复、CDM、虚拟化无代理、瞬时恢复、远程复制、数据查询、数据清理等操作。
3、支持对虚拟服务器、物理服务实现操作系统的整体定时备份。本次配置不少于30TB容量授权，在容量授权范围内，不限制虚拟化无代理备份服务器、物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量，不限制操作系统和数据库数量，不限制CDM客户端数量的备份和恢复功能。
4、支持各类通用操作系统符合安全可靠测评的国产服务器操作系统等国产化操作系统定时备份和恢复功能。
5、支持对主流数据库和应用进行在线备份保护，创建配置过程中全部采用图形化向导式完成，无需编写任何的脚本。
★6、支持主流数据库及集群高可用环境下，内置数据库坏块告警、数据库故障检查/校验机制，可针对进行数据库数据文件逻辑、物理坏块检测或检查所有数据库是否损坏，一旦查到数据库损坏或逻辑坏块，系统自动根据告警机制将告警日志信息以发送邮件形式，通知设备管理员（投标文件中提供数据库坏块告警、数据库故障检查功能截图证明）。
7、支持提供各类通用操作系统文件系统在线备份与恢复功能，可提供以整盘或分区、目录或单一文件为单位进行数据备份；支持整盘或分区恢复及单文件、单目录级别的细粒度备份与恢复。
8、支持对主流虚拟化平台的在线备份，支持虚拟机全备份、CBT/RCT块级增量备份。
★9、支持虚拟机备份磁盘排除功能，可在备份虚拟机时展开虚拟机磁盘信息，去掉冗余磁盘进行备份减少需要备份的数据量（投标文件中提供磁盘排除功能截图证明）。
★10、支持虚拟机同平台及跨平台瞬时恢复功能，可支持同时启动多个时间点数据副本瞬时恢复至同平台或异构平台，用于备份数据演练、验证、应急接管，而无需真实恢复故障虚拟机进行验证（投标文件中提供瞬时恢复功能截图证明）。
★11、支持对主流虚拟化平台跨平台恢复，可跨平台迁移恢复至任意品牌虚拟化，同时支持直接挂载备份副本即可实现虚拟机的快速恢复（投标文件中提供多品牌虚拟化跨平台恢复功能截图证明）。
12、支持虚拟化环境下的细粒度恢复功能，无需进行整机恢复，即可快速找回虚拟主机内某单一文件或文件夹，节省恢复效率。
13、支持操作系统备份和裸机恢复功能，支持各类通用操作系统、符合安全可靠测评的国产操作系统在线备份，可快速从裸机状态直接恢复操作系统，无需重新安装操作系统、驱动程序和应用软件。
14、支持提供副本数据管理功能，兼容各类通用操作系统下的主流数据库，在对生产数据进行数据一致性处理后，以原生格式进行数据备份、存储，不进行任何的格式转换处理，可在分钟级别时间内对任意数据量大小的副本数据，通过iSCSI或者FC的方式快速挂载，挂载后的数据副本可用于应急、软件开发测试、备份数据有效性验证、恢复演练等场景。
★15、支持对备份数据进行加密传输和存储，支持提供AES256、SM4等多种加密传输功能，提升传输过程以及存储的安全性。在备份任务开启加密功能后，在执行备份任务过程中备份客户端将生产端数据，在Client端先行加密，再传送给备份设备，确保备份数据传输过程中无泄密风险（投标文件中须提供多种加密传输功能截图证明支持AES256、SM4等多种加密）。
★16、支持普通和三权分立多种用户访问控制模式，可根据实际需求进行普通模式和三权分立模式随时切换；普通用户模式包含管理员和操作员两种访问角色类型；三权分立模式包含审计员、安全员、管理员、操作员四种访问角色类型（投标文件中提供多种用户访问机制管理功能截图证明）。
★17、支持可指定操作员分配客户端、存储空间、授权数量、授权类型等管理资源。不同操作员分配到资源相互独立，完全隔离，任意操作员进行备份与恢复操作，均不影响其他操作员管理（投标文件中提供多个操作员相互独立管理操作截图证明）。
18、支持提供自定义安全备份模式，可根据实际业务需提供普通模式、自动模式、定时模式、混合模式等多种可选安全模式，在触发安全模式时，备份数据存储区的访问路径被断开禁用，可以有效防止备份数据被加密或恶意删除，提高备份系统的安全性。
19、支持IP限制，提供设置允许访问IP/IP段或禁止访问IP/IP段，供指定地址段对备份系统的合法访问，杜绝除传输备份数据流之外一切网络访问的可能。
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[bookmark: _Toc24977][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]四、安装要求
[bookmark: _Toc28452]（一）施工及施工材料要求：
[bookmark: _Toc20073]1.本项目投标人须完成本项目全部集成施工内容，包含但不限于项目区域内网线布设、光纤敷设、线管安装、电路优化改造等全部施工内容，所有施工涉及的辅材由投标人统一供货、安装及调试。
[bookmark: _Toc24975]2.本次涉及到所有摄像头点位的供电施工，中标人须根据不同区域采用不同的供电方式：
[bookmark: _Toc31335]（1）针对样品及仓库等区域，实现24小时不间断录制点位，采用集中POE供电方式，全程稳定供电，保障设备全天候持续在线、正常录像。
[bookmark: _Toc18804]（2）针对仅试验作业时段录制的实验室，对实验室供电进行专项改造，摄像头接入改造后的单独供电线路，由试验人员进行录像开启和关闭控制，进行试验时开启摄像头电源开始进行录像，结束试验时关闭摄像头电源停止录像。
[bookmark: _Toc7745]3.所需辅材包含六类网线、光纤、阻燃线管、强电线缆、电路空开等辅材等全套配套材料。所有施工、辅材供货、安装调试等所有费用均包含在本次报价内。
[bookmark: _Toc28141]（二）统一纳管调试服务要求：
[bookmark: _Toc6366]本项目需对现场实验室存量设备进行全数利旧复用，中标人须完成设备检测、协议适配、调试接入、系统融合等全部工作，确保存量设备正常并入“可视化统一管理平台”系统（投标文件中须提供承诺函，否则投标无效）。
[bookmark: _Toc32153]1.本次需利旧纳管设备明细如下：
[bookmark: _Toc17519]（1）可视化点位利旧纳管：包河本部区域、经开区域，共计56个可视化点位。
[bookmark: _Toc24522]（2）可视化存储利旧纳管：本部区域包含视频管理平台1台、可视化存储1台。经开区域包含视频管理平台1台、可视化存储1台。
[bookmark: _Toc4439]2.全域统一纳管要求：投标人通过本次采购的可视化统一管理平台，实现本部区域、经开区域、六安基地区域三大区域跨区域、全实验室点位、全存储资源一体化统一纳管，彻底消除区域隔离、设备孤岛、数据分散问题，所有新旧设备、新旧点位、新旧存储必须100%纳入同一平台统一管控，具体需求如下：
[bookmark: _Toc14403]（1）监控点位统一纳管要求：须实现三大区域所有实验室存量已建可视化点位、本次项目全部新建可视化监控点位全覆盖统一接入、统一纳管。平台须支持批量点位接入、协议自适应、权限统一配置，实现所有监控点位集中预览、画面轮巡、点位调取、在线状态监测、设备故障统一告警，实现不分新旧设备、不分所属区域的全网一体化管控，不得出现点位遗漏、区域割裂、新旧设备分开管理的情况。
[bookmark: _Toc32116]（2）新旧存储统一纳管要求：须将本部、经开区域原有2套存量存储服务器及配套利旧硬盘，与本次项目新增存储设备进行完全整合，实现新旧存储资源的统一管理。投标人须完成存储协议适配、磁盘阵列兼容调试、存储资源整合，实现全网视频录像、监控业务数据统一存储、统一调度、统一运维。
[bookmark: _Toc31216]（3）跨区域统一纳管要求：须打通三大区域网络，实现跨区域互联互通、数据同步、资源共享。依托统一可视化平台保障多区域监控画面、存储数据、设备状态实时同步，支持集中远程管控所有区域设备，实现全网设备集中化、一体化、扁平化管理。
[bookmark: _Toc29314]五、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc2096]六、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc11430][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc9138]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc4723][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753]七、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc1778]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc29151]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc30674]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc29177]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc32497]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc18290]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc15010]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc27179]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc12979][bookmark: _Toc532199626]八、包装运输
[bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc31594]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc22595]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc10587]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc7895]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc25866]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc15280]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc9328]九、技术培训
[bookmark: _Toc10953]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc480]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc31334][bookmark: _Toc532199628]十、质保及售后服务
[bookmark: _Toc8928]1.自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc4351]2.响应时间要求：中标人在接到采购人报修通知后须在0.5小时内响应，且1小时内维修人员到场（包括非工作日、节假日）。
[bookmark: _Toc30444]3.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

