采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲红外光谱透过性能参数测试仪
	一、主设备参数：

1.干涉仪：立体角镜干涉仪，无需跟踪调整，光路永久准直

★2.光谱范围：覆盖1.5um～12.0um

★3.光谱分辨率：≤1cm-1

★4.光谱透过率测量精度：±0.03

★5.光谱透过率重复性：±0.03
6.光谱透过率均匀性测量精度：±4%

7.透过率扫描定位重复精度：≤1um

8.波数重复性：≤0.1cm-1
9.分束器：多层镀膜KBr分束器

10.探测器：高灵敏度红外热释电探测器

11.信噪比：≥10000:1

12.透过率扫描重复定位精度：≤1um

13.透过率扫描定位精度：≤5um

14.透过率扫描行程：≥150mm

★15.可测光学系统口径：Φ20mm～Φ300mm

16.兼容样品厚度：≥20mm

17.承载样品重量：≥2kg

18.红外光源：配置硅碳棒光源，使用寿命≥2000小时

19.操作软件：软件系统采用全中文自主编写的交互界面，全中文版处理软件，适配 Windows（64位）工控系统

■20.具有测试数据存储和测试报告输出功能：支持扫描生成的光谱数据与坐标数据存储，自动生成透过率2D/3D空间分布热图与分析报告

21.通讯方式：集成标准以太网通讯接口，对外开放标准的远程控制协议（包括 TCP/IP Modbus协议），支持外部上位机系统对整机进行远程状态读取、扫描参数下发以及远程控制

22.具有透过性能扫描步长设置功能：软件提供同心圆型扫描步长配置，能够精准控制由圆心向外辐射的环状扫描轨迹，步长及旋转角度参数均支持数字可调

■23.具有透过性能3D显示和分析功能：内置图形渲染引擎，可针对300mm空间坐标实时渲染生成2D色彩热力图与3D空间曲面透视图（支持缩放和任意角度旋转）

■24.具有适配不同厚度样品功能：结合光学模组的超大样品室开放式设计理念，整机硬件配置高精度电控Z轴高度补偿机构，在切换不同厚度样品时，可驱动Z轴进行轴向高度自动补偿
二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）光学储物柜两个

1.尺寸：单边和体积都须满足：≥1200×500×1800mm

2.湿度范围：20～60%RH

3.内部层数：5层

（二）万用表一个

1.5位读数

2.直流电压年准确度≤0.03%
（三）简易3D打印机一个

1.双喷嘴系统，支持多色打印
2.AI监测
3. 300℃喷嘴加热能力

（四）直流稳压电源一个

1.输出电压：0-30V可调
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
