采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付。

	2
	供货及安装地点
	安徽交通职业技术学院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订生效后，40日历天内完成交货、安装与调试。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起三年。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键性指标项
	★
	符合性审查项，负偏离或未响应的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）货物需求清单所有指定的具体技术参数或参数范围、系统技术要求与技术指标，均应理解为是招标人可接受的最低要求。即，当对应技术参数或参数范围、技术要求和技术指标是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。
（4）证明材料要求视频演示的，投标人须在投标时提供视频演示，投标人可分多个视频分别演示（每个演示视频的时间和内容要求详见货物需求清单），也可合并为一个视频演示（演示总时间不得超过11分钟），超时演示的内容不予认可。仅接受真实系统演示，图片或PPT演示方式均不认可。本项目采用“全流程电子化招标”，投标人无需到开标现场，投标人视频演示采用视频录播方式进行。投标人使用“投标文件编制工具”上传电子投标文件时，需同时将演示视频作为附件上传。未上传或未进行演示的不予认可。
（5）视频格式须采取（mp4 或 wmv或 avi）格式，因投标人视频格式问题导致无法播放的，由投标人自行承担一切风险和责任。
（6）“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	继电器
	JWJXC-H125/80（无极加强接点缓放继电器）：线圈电阻（1±10%）前圈125Ω，后圈80Ω,额定电压DC24V,工作值不大于DC 10V,释放值不小于DC 2.4V,接点组数2QJ（加强接点）+2QH（普通接点）,缓放时间DC 24V时不小于0.15s。
	4个
	工业

	
	
	JWJXC-400（无极加强接点继电器）：线圈电阻400Ω（1±10%）×2，额定电压DC 24V，充磁值DC 48V，工作值不大于DC 13V，释放值不小于DC 2.8V，接点组数2QH（普通）+2QHJ（加强）。
	7个
	

	
	
	JYJXC-135/220（有极加强接点继电器）：线圈电阻（1±10%）前圈135Ω，后圈220Ω，额定电压DC 24V，转极值正向DC 10V～16V，反向DC 10V～16V，接点组数2DF（普通转换）+2DFJ（加强转换），鉴别销号码15、54，接点间隙普通接点≥4.5mm，加强接点≥7mm，加强接点压力定位/反位≥2200mN。
	4个
	

	
	
	JWXC-H340（无极缓放继电器）：线圈电阻170（1±10%）Ω×2（串联），额定电压DC 24V，充磁值DC 46V，工作值不大于DC 11.5V，释放值不小于DC 2.3V，接点组数8QH，鉴别销号码12、52，缓放时间DC 18V时不小于0.45s，DC 24V时不小于0.5s。
	83个
	

	
	
	JSBXC-850（半导体时间继电器）：线圈电阻（1±10%）前圈370Ω，后圈480Ω，额定电压DC 24V，充磁值DC 56V，接点组数8QH，鉴别销号码14、55，延时范围3s、13s、30s、180s（通过端子连接选择）。
	11个
	

	
	
	JWXC-1700（无极继电器）：线圈电阻1700（1±10%）Ω,额定电压DC 24V,充磁值≥16.8V，释放值≥2.4V,接点组数8QH。
	229个
	

	
	
	JZXC-480（整流继电器）：线圈电阻480（1±10%）Ω，额定电压AC 24V（经内部整流），工作值不大于AC 13V，释放值不小于AC 3.2V，接点组数4QH，适用电源交流，内部集成桥式全波整流电路。
	27个
	

	
	
	JZXC-H18（整流缓放继电器）：线圈电阻18（1±10%）Ω，额定电压AC 24V（经内部整流），工作值不大于AC 1.8V，释放值不小于AC 0.3V，接点组数4QH，缓放时间DC 24V时不小于0.35s，适用交流点灯电路（灯丝监督继电器），返还系数高。
	6个
	

	
	
	JZXC-H18F（防雷型整流缓放继电器）：线圈电阻18（1±10%）Ω，额定电压AC 24V，工作值不大于AC 1.8V，释放值不小于AC 0.3V，接点组数4QH，缓放时间DC 24V时不小于0.35s，内置防雷保护电路，保护整流二极管，接线端子与JZXC-H18相同，可互换使用。
	10个
	

	
	
	JPXC-1000（偏极继电器）：线圈电阻500（1±10%）Ω×2（串联），额定电压DC 24V，充磁值DC 48V，工作值不大于DC 12V，释放值不小于DC 2.4V，接点组数8QH，仅当通入规定方向电流时吸起，反向不动作。
	19个
	

	2
	▲计算机联锁控制系统
	以下设备均需要满足铁路现场技术标准，Q/CR931-2022《铁路车站计算机联锁技术条件》、
TB/T3482—2017《铁路车站计算机联锁安全原则》、Q/CR930-2024《铁路车站计算机联锁操作显示规范》、Q/CR970-2023《铁路车站计算机联锁结合电路技术要求》、TJ/DW242-2021《铁路车站计算机联锁设备维护终端显示规范（暂行）》、铁总运[2016]69号《车站计算机联锁间通信接口暂行技术规范》。
一、硬件
1.联锁机柜（1套）
（1）外形尺寸（高×宽×深）2350mm×900mm×800mm，允许公差范围：长、宽、高均±3mm；
（2）柜门形式：前后均为中分双开式；
★（3）含电源模块可输出DC5V、12V、24V，含托盘、端子、配线和相应设备等，满足主控单元、通信单元、驱动采集单元、工业交换机的安装，其中通信单元包含通信机笼及通信板。通信机笼采用机笼组装，机笼采用铝型材设计，表面抗氧化拉丝处理，尺寸为465mm*295mm*177mm（宽*深*高）,允许公差范围：长、宽、高均±2mm；每台机笼可支持不少于10块通信接口板，电源额定输入为DC24V，最大功耗≤30W。
通信板，采用机笼插板方式安装，板卡尺寸为144mm*280mm（允许公差范围：144mm±0.3mm,280mm±1.0mm），对外可提供≥2路CAN总线，≥4路RS232接口，≥4路RS485，≥4路RS422和≥1路RJ45以太网接口（或同等功能接口均可），能够支持RS232转RS232、RS422转RS422、RS485转RS485、CAN转CAN等接口数据透传转发功能；能够支持RS232/RS422/RS485/CAN转LAN总线功能；能够支持RS232/RS422/RS485/CAN/LAN任意两接口数据转发功能。驱动采集单元包含驱动采集机笼、驱动板卡、采集板卡。驱动采集机笼采用机笼组装，采用铝型材设计，表面抗氧化拉丝处理，尺寸为6U。机笼尺寸为796*241*267mm（长*深*高）（允许公差范围：796±2.0mm、241+±1.0mm、267±1mm；），内部可以同时不少于10块板卡,对外提供CAN通信接口。
驱动板采用机笼插板方式安装，采用CAN总线接口，对外提供不少于16组输入采集通道，矩形连接器机笼插接方式，母板后配矩形连接器，信号输入电平范围：≤DC40V；有效信号输入电平≥DC18V。采集板采用机笼插板方式安装，采用CAN总线接口，对外提供不少于32路开入采集通道，矩形连接器机笼插接方式，母板后配矩形连接器，信号输入电平范围：≤DC40V，有效信号输入电平≥DC18V。
2.组合柜（2架）
（1）外形尺寸(高*宽*深)2350mm×960mm×450mm，允许公差范围：长、宽、高均±3mm；
（2）柜门形式：前后均为中分双开式；
★（3）1套标准调车信号组合，3套标准列车信号组合，2套标准道岔组合，2套轨道电路组合，满足室外设备控制；
3.电源屏（1套）
（1） 标准输入电压为两路独立交流三相四线制380V/220V，50Hz，输入电压允许波动范围为额定值的±25%，频率允许波动范围为±5%；
（2） 两路交流输入可自动切换，切换时间≤150ms；切换前须检测备用电源状态，仅当备用电源在标准规定值以内时方可实施转换；
（3） 可输出AC380V、220V、110V，DC220、110V、24V、12V、25Hz轨道电路电源，输出电压允许波动范围为±10%，频率允许波动范围为50Hz±1%。
4.分线柜（1架）
外形尺寸(高*宽*深)2350mm×960mm×450mm，允许公差范围：长、宽、高均±3mm；
采用前后双开门、左右侧门可拆卸的设计；
★5.转辙机及安装装置（2套）
（1）ZD6-E型直流电动转辙机原厂设备，额定电压为DC160V,额定转换力≥3430N,动作杆动程为165±2mm。满足设备技术规格要求；
（2）主要部件由电动机、减速器、摩擦联接器、自动开闭器、主轴、动作杆、表示杆等部分构成；
[image: IMG_256]
（3）安装装置及动作连接杆和表示连接杆；
★6.进站信号机及配套基础（1架）
LED发光盘，铝合金机构，组合式，矮型五灯位，由电源屏供给专用交流220V点灯电源；
★7.出站兼调车信号机及配套基础（2架）
LED发光盘，铝合金机构，组合式，矮型四灯位，由电源屏供给专用交流220V点灯电源；
★8.调车信号机及配套基础（3架）
LED发光盘，铝合金机构，组合式，矮型两灯位，由电源屏供给专用交流220V点灯电源；
★9.25Hz相敏轨道电路（2套）
由送电端和受电端设备包括扼流变压器、轨道变压器、限流电阻等构成，工作频率25Hz±1Hz，轨道电源电压AC220V（允许波动范围+40V/-60V），局部电源电压AC110V，相位超前轨道电源90°；
10.变压器箱及配套基础：配套轨旁设备；
11.电缆盒及基础：依据设计施工及终端设备配套；
★12.人机交互系统（1套）
（1）控制台
CPU主频：不低于3.0GHz，运行内存：不低于8GB，存储硬盘：不低于500GB，USB无线键鼠、键盘；显示器：≥23.8英寸，分辨率不低于1920*1080，配备VGA+HDMI或同功能视频接口，采用IPS及以上面板类型。
（2）电务维修机
CPU主频：不低于3.0GHz，运行内存：不低于8GB，存储硬盘：不低于500G，USB无线键鼠、键盘；显示器：≥23.8英寸，分辨率不低于1920*1080，配备VGA+HDMI或同功能视频接口，采用IPS及以上面板类型。
（3）学员机
CPU主频：不低于3.0GHz，运行内存：不低于8GB，存储硬盘：不低于500GB，USB无线键鼠、键盘；显示器：≥23.8英寸，分辨率不低于1920*1080，配备VGA+HDMI或同功能视频接口，采用IPS及以上面板类型。
★13.配套长条桌椅（3套）
（1）尺寸：140cm*70cm*75cm（长、宽、高允许公差范围均为±2cm）；
（2）走线：台面冲两孔走线；
（3）钢架：壁厚≥1.2mm，喷涂烤漆；
（4）台面：三聚氰胺板，表面电脑调色，免油漆处理，环保无味。
★14.数字化室外模拟盘
（1）室外模拟盘可对室外设备状态进行模拟，可实现全站场所有轨道区段的状态控制、道岔控制、道岔显示、信号机显示及控制等功能，显示信息与联锁上位机界面同步。
（2）可设置真实轨道区段及模拟轨道区段的占用、空闲情况，设置后信息同步至联锁系统。
（3）可设置模拟信号机的状态，根据不同的信号机，可修改信号机灯色状态，如红、绿、黄、双黄、灭灯、红白、白、蓝，设置后信息同步至联锁系统。
15.电缆若干。
二、软件
★1.联锁系统安全性等级需满足SIL4安全等级。
★2.联锁应用功能要求：
（1）上电锁闭与解锁功能；
（2）基本进路设置功能；
（3）基本进路解锁功能；
（4）进路总人解功能；
（5）重开信号功能；
（6）车站引导信号控制功能；
（7）非进路调车功能；
（8）侵限绝缘处理功能；
（9）带动道岔处理功能；
（10）防护道岔处理功能；
（11）信号机单独控制功能；
（12）道岔单独控制功能；
（13）现场安全封锁功能；
（14）具备辅助改方及正常改方功能；
3.操作终端功能要求：
（1）办理进路等操作功能：接收车站值班员的操作，将操作命令通过工控机内部网络通信传送给联锁主机主控单元；
（2）站场及信息显示功能：接收来自联锁主控单元的站场状态数据和提示信息等，在显示器上显示站场情况、系统工作情况、提示信息、报警信息等，对主要的错误或故障提供相应的语音报警。
4.维护终端功能要求：
（1）接收并记录联锁主机传来的站场状态信息、操作信息、提示信息、故障信息、接口交互数据、系统运行状态等；
（2）站场设备状态、外设连接状态、机柜模块状态等实时显示；
（3）实时报警功能，当联锁主机设备故障或外设连接状态异常等情况发生时，电务维修机将产生报警信息；
（4）历史数据查询和回放功能，并至少存储3个月的历史数据信息；
（5）日志及历史数据打印、检索功能。
	1套
	工业

	3
	道岔转辙设备练功台
	1.五线制道岔转辙设备练功台包含1架组合架、1个操作台、1套联锁驱采设备、1套室内故障控制单元、1台转辙机安装小车、1个ZDJ9转辙机。
★2.练功台具有倒接功能，既能与计算机联锁系统进行联锁操作又能实现单一故障实训。
	1套
	工业

	4
	信号机练功台
	1.信号机练功台包含1架组合架、1个操作台、1套联锁驱采设备、1套室内故障控制单元、1台转信号机安装小车、1架信号机。
★2.练功台具有倒接功能，既能与计算机联锁系统进行联锁操作又能实现单一故障实训。
	1套
	工业

	5
	站内轨道电路练功台
	1.轨道电路练功台包含1架组合架、1个操作台、1套联锁驱采设备、1套室内故障控制单元、1台转辙机安装小车、1区段的25Hz轨道电路设备。
★2.练功台具有倒接功能，既能与计算机联锁系统进行联锁操作又能实现单一故障实训。
	1套
	工业

	6
	铁路信号故障处理系统
	★实现信号机、轨道电路、计轴、转辙机、联锁设备等信号设备的故障设置与处理（投标人须提供视频演示，不超过5分钟，呈现出信号机、轨道电路、计轴、转辙机及联锁设备可设置故障点即可）。考核管理包含管理员、教师、学生三种角色。
1、管理员
（1）图纸管理功能
1）新建图纸功能，可以选择设备类型、图纸名称，输入图纸描述添加图纸，可以在图纸中加入故障点。
2）图纸修改功能，可以修改图纸类型，可以修改、删除图纸中原有故障点信息。
3）删除图纸功能，可以删除图纸。
4）恢复图纸，可以恢复未被清除的图纸
（2）试题管理功能
1）新建试题：可以输入试题名称、试题描述，选择图纸新建试题，可以配置试题图纸中的故障点，可以前移、后移、删除图纸。
2）试题查看：可以查看试题信息。
3）试题修改：可以修改试题名称，修改实体描述，重新选择图纸（删除、增加、前移、后移图纸），修改试题图纸中故障点状态。
4）试题删除：可以删除试题。
5）试题恢复：可以恢复未被清除的试题。
6）试题查询：可以选择试题类型、设备类型，输入试题名称查询试题。
（3）试卷管理功能
1）新建试卷：可以输入试卷名称、试题描述，选择用于练习或考试，选择试题新建试卷，可以设置试题分值。
2）试卷查看：可以查看试卷信息。
3）试卷修改：可以修改试卷名称、类型、描述，修改试题，修改试题分值。
4）试卷删除：可以删除试卷。
5）试卷恢复：可以恢复未被清除的试卷。
6）试卷查询：可以选择试卷类型、设备类型，输入试卷名称查询试卷。
（4）教师管理功能
1）新建教师信息：可以添加教师职工号、姓名等教师信息。
2）修改教师信息：可以修改教师信息。
3）查询教师信息：可以查看教师信息。
4）导入教师信息：可以选择导入文件路径，输入工作表名称，导入教师信息。导出教师信息：可以选择路径、输入文件名称、工作表名称，导出教师信息。
2、教师
（1）图纸管理功能
1）图纸查询功能，可根据设备类型以及图纸类型对图纸进行查询。
2）图纸查看功能，可查看图纸详情，包括：图纸名称与图纸描述，故障点各项信息。故障设置功能，在图纸查看界面，可选择故障点，下发故障或取消已下发的故障。
（2）试题管理功能
1）新建试题：可以输入试题名称、试题描述，选择图纸新建试题，可以配置试题图纸中的故障点，可以前移、后移、删除图纸。
2）试题查看：可以查看试题信息。
3）试题修改：可以修改试题名称，修改试题描述，重新选择图纸（删除、增加、前移、后移图纸），修改试题图纸中故障点状态。
4）试题删除：可以删除试题。
5）试题恢复：可以恢复未被清除的试题。
6）试题查询：可以选择试题类型、设备类型，输入试题名称查询试题。
（3）试卷管理功能
1）新建试卷：可以输入试卷名称、试题描述，选择用于练习或考试，选择试题新建试卷，可以设置试题分值。
2）试卷查看：可以查看试卷信息。
3）试卷修改：可以修改试卷名称，修改试卷类型，修改试卷描述，修改试题，修改试题分值。
4）试卷删除：可以删除试卷。
5）试卷恢复：可以恢复未被清除的试卷。
6）试卷查询：可以选择试卷类型、设备类型，输入试卷名称查询试卷。
（4）考试管理功能
1）新建考试：可以输入考试名称，选择考试类型，选择试卷抽取规则，选择得分策略，设置考试起始时间及考试时长，选择试卷，创建考试，可以生成考试码。
2）考试查看：可以显示考试信息，包括考试名称、考试类型、试卷抽取规则、得分策略、考试起始时间及考试时长、考试试卷信息。
3）考试修改：可以修改考试信息，包括考试名称、考试类型、试卷抽取规则、得分策略、考试起始时间及考试时长、考试试卷。
4）导出考试码：可以选择路径、文件名称、工作表名称导出考试码。
5）考试删除：可以删除考试。
6）考试查询：可以选择考试类型、考试状态，输入考试名称、监考名称查询考试信息。
（5）成绩管理功能
1）成绩查看：可以查看考试信息。
2）成绩查询：可以输入教师姓名、学生姓名、考试名称，选择考试时间，查询成绩信息。
3）成绩导出：可以选择路径，输入文件名称、工作表名称，导出成绩信息。
（6）考生管理功能
1）新增考生信息：可以输入学生学号、考生姓名新增考生信息。
2）修改学生信息：可以修改学生姓名。
3）删除学生信息：可以删除学生信息。
4）导入学生信息：可以选择导入文件路径，输入工作表名称，导入学生信息。
5）导出学生信息：可以选择路径、输入文件名称、工作表名称，导出学生信息。
（7）信息统计功能
可以统计当前使用人数、考生人数、发布考试数量、一周参加量、日使用次数及操作说明。
3、学生
（1）练习模式
1）习题库，可以选择试题进行练习，可以根据试题名称查询试题。
2）练习卷，可以选择练习卷进行练习，可以根据练习卷名称查询试题。
3）练习结果，可以查看试题练习记录，查看试卷练习记录。
（2）考试模式
1）输入考试码后可以进入对应考试试卷。
2）可以暂停考试，暂停考试需输入考试码。
3）考试完成后可提交试卷。
（3）使用说明
提供学生端使用说明书。
	34套
	软件和信息技术服务业

	7
	三维虚拟电务实训系统（虚拟检修）
	1.具备用户信息管理、题库管理、试卷管理、成绩管理等功能，支持学员登录、考核、练习等操作模式；
2.系统应具备开放性与可扩展性，支持后续增加新设备类型、新站场场景、新故障案例以及与其他仿真子系统对接；
★3.支持对转辙机、信号机、继电器、轨道电路等关键设备透明化处理，透视内部机械结构及零部件装配关系；
★4.支持转辙机部件拆装、道岔外锁闭装置拆除与安装、信号机部件拆装等操作训练，系统记录操作正确性并提示；（投标人须提供视频演示，不超过3分钟，呈现支持信号设备转辙机、信号机的拆装即可）
★5.以动画演示进路建立、道岔转换、信号开放等联锁逻辑执行过程，帮助理解信号机、轨道电路、道岔相互制约关系；
★6.支持道岔巡检、信号机巡检、电源屏巡检、联锁设备及组合架巡检等日常巡视作业模拟。
	30套
	软件和信息技术服务业

	8
	智能考核系统（含教学管理平台）
	系统包含考试监控、信息管理、试卷管理、成绩统计功能。（投标人须提供视频演示，不超过3分钟，呈现出具有试卷管理、成绩统计功能即可）
1.教师端
（1）首页模块
1）可显示系统当前考试总人数、次数、试卷信息；
2）能够呈现考生成绩分布情况；
3）可记录客户端登录信息。
（2）考试监控模块
1）可显示总人数、在线人数、已交卷人数、考试倒计时；
2）支持以列表形式展示选手考试详细信息，包含但不限于选手名称、选手状态、客户端IP地址、完成进度等；
3）可通过结束考试按钮，提前手动结束考试。
（3）信息管理模块
以列表的形式显示选手信息并可通过账号及姓名进行搜索，可对选手信息进行编辑及删除操作，支持下载学员信息模版，以Excel表格形式批量导入选手信息。
（4）账号管理
1）以管理学生的形式进行账号分配，支持添加/删除账号。
2）可以对已录入的信息进行修改，包括用户名、密码、姓名、性别、手机号码等。
（5）试卷管理模块
1）可对试卷进行创建、编辑、复制操作。
★2）教员可根据需求，灵活选择题型和试题。试题包含进路排列和信号机、轨道电路、联锁设备、转辙机四种类型，其中信号机故障点数量不低于40个，轨道电路故障点数量不低于15个，联锁设备故障点数量不低于10个，转辙机故障点数量不低于80个，总故障点数量不低于200个。中标人须在合同签订后、系统上线前，提供满足上述要求故障点数的系统截图或功能演示，不满足要求的采购人有权解除合同。
（6）成绩模块
1）可根据考试场次查看学生成绩清单，可将当前所选的场次成绩导出为Excel文件。
2）能够以列表的形式显示某场次考试下的所有故障得分情况。
2.学生端
（1）自动接收教师端下发的故障试题，根据试题下发故障到对应信号设备上。供应商需在投标文件中提供包含信号机、轨道电路、联锁设备、转辙机4种试题的考试界面截图，提交故障类型有断线，短路，混线，错线四种类型。
（2）点击试题后，界面显示对应设备电路图纸，并自动触发故障。
试题作答提交或切换考题后，可恢复当前信号设备故障。
	30套
	软件和信息技术服务业
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	教学大屏
	★尺寸≥84寸；内存≥8GB；固态硬盘容量≥512GB；双系统；显存≥8GB；CPU性能不低于6核12线程，基础主频≥2.5GHz；前置至少1个HDMI和2个USB 3.0（含以上）接口，可触控。
	2套
	工业

	10
	文化建设
	现场专业文化建设包括不限于：实训室相关规章制度上墙、专业文化内容上墙、专业文化展示、亚克力板上墙公告栏等。
（1）10块室内展板，内容为设备原理图，结构图，实验室安全管理办法，卫生管理办法，作业流程，实训守则等；
（2）2面文化墙，内容包括实验室介绍，专业文化展示等。
	1套
	/



注：室内外线路施工方案须经中标人现场勘察后由双方技术负责人共同商定，采购人应予以积极配合。凡因采购人未履行配合义务或其它自身原因造成的工期延误，该延误期间不计入施工工期，中标人的交付义务相应顺延。序号6、7、8软件，安装在现有机房，满足日常教学、职业考核、技能竞赛等。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]三、安装调试、质保及售后服务要求
[bookmark: _Toc532199626]1.安装调试要求
（1）现场勘测与方案报备：中标人进场前须主动对接采购单位、学校实训管理部门，实地勘测实训教室、实训场地、配电、通风、空间布局等现场条件，结合教学实训课程标准、设备操作规范，编制专属安装调试专项方案、安全施工方案，明确施工工期、安装流程、调试标准，经校方审核通过后方可组织进场施工，严禁无方案施工、违规施工。
（2）标准化安装与实训环境适配：所有教学实训设备安装严格按照国家教育装备标准、行业规范、设备出厂技术要求执行，规范完成设备定位固定、电路布设、安全接地、系统组网、设备联动、标识张贴等全部工作。安装布局需适配日常教学、班级实训、多人实操使用需求，做到设备摆放规整、操作空间充足、线路隐蔽安全、防护设施齐全，完全满足常态化实训教学开展。
（3）教学功能验证：设备安装完成后，依次开展单机调试、分组实训模块调试、整套实训系统联调。重点验证设备实操功能、实训项目匹配度、参数调节、模拟实训、数据显示、安全防护、设备联动等核心教学功能，确保设备完全适配对应专业实训课程大纲，可支撑单人实操、小组协作、课堂演示等多种教学场景，无功能缺失、操作卡顿、参数异常等问题。
（4）试运行与交付验收：所有实训设备安装调试完成后，模拟日常实训教学工况测试，试运行期间设备运行稳定、无故障、无安全隐患、各项实训功能正常。试运行合格后，中标人整理全套竣工资料、调试记录、实训设备检测报告，配合校方完成验收工作，验收合格后方可正式交付投入教学使用。
（5）专项教学培训服务：设备交付验收阶段，中标人需开展针对性教学培训，培训对象覆盖实训教师、实验员、设备管理员。培训内容包含设备基础原理、课堂实操操作、实训项目开设、参数设置调试、日常安全操作、常见故障排查、设备日常保养、安全规范操作等内容，确保授课教师可独立开展实训教学、管理员可独立完成日常运维，培训后提供完整培训台账、操作教学课件及简易操作手册。
2.质量质保要求
（1）质保期限标准：本项目所有教学实训设备整体免费质保期不少于3年，厂家质保年限高于3年的，按最高质保标准执行。质保期自项目整体竣工验收合格、正式投入教学使用之日起计算。质保期内提供维修服务、配件更换、系统升级、故障调试等服务，以上所包含的人工费、材料费、上门服务费、运维费等全部费用包含在投标报价内。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。在保修期内若合同设备发生故障，由中标人负责维修，人为错误而导致损坏的部件和消耗品除外。
（2）质保全覆盖范围：质保范围涵盖全部实训设备主机、配套零部件、实训工具、控制系统、教学软件、实训系统、线路及配套辅材。凡因设备本身质量问题、安装缺陷、系统故障、配件损坏、调试不当导致无法正常开展实训教学的，均属于免费质保范畴。人为恶意损坏、意外磕碰、不可抗力因素导致的损坏除外，可提供成本价维修服务。
（3）质保期常态化教学运维保障：质保期内，中标人需建立学校实训设备专属运维台账，实行定期上门巡检保养制度，每年至少开展1次全面设备检修、精度校准、系统优化、软件升级，提前排查设备隐患，保障每年实训教学正常开展。设备出现故障时，优先保障教学使用，快速处置修复，不得影响正常课程教学进度。
（4）故障更换与质保顺延机制：质保期内，设备出现重大故障、反复返修仍无法满足实训教学需求的，中标人须无条件免费更换全新同型号、同规格全新设备，且重新核算对应设备的质保期限。因设备故障、维修延误造成学校实训课程无法正常开展的，由中标人承担相应责任，并配合校方做好教学补救保障。
3.售后服务要求
（1）教学故障应急处置：复杂故障无法即时修复的，中标人须在24小时内提供备用实训设备或临时教学解决方案，确保学校实训课程正常开展。所有故障维修、处置过程全程记录，归档留存备查。
（2）质保期满终身优惠运维：质保期届满后，中标人需为本批次实训设备提供终身技术支持与低成本运维服务，长期以优惠原厂价格提供配件更换、设备检修、系统升级、实训功能优化等服务，配件及运维价格公开透明，不高于市场及厂家官方指导价，保障设备长期教学使用需求。
（3）完整教学资料与技术支持：交付时须同步提供全套合规资料，包含设备合格证、检测报告、教学实训手册、教师操作手册、学生实训指导书、设备维保手册、竣工图纸、教学软件授权证书等全套资料，确保资料齐全、可用于学校设备建档、教学备案及验收归档。自项目验收合格交付之日起，提供终身远程调试、技术咨询等服务。
（4）校园专属售后保障体系：中标人需具备稳定的技术服务团队和充足的备品备件储备，保障设备维修更换及时高效。建立学期回访制度，每学年主动回访校方设备使用情况，针对教学使用痛点优化设备功能及运维服务，全程接受学校后勤、实训部门监督考核，全力保障常态化实训教学稳定运行。
四、报价要求
1.本项目报总价。
2.投标人的报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、技术培训费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成本项目全部工作内容、达到采购需求规定标准所需的一切相关费用，采购人无需另行支付任何额外费用。
3.中标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终价格。
[bookmark: _Toc532199628]五、其他要求
1.中标人应提供的技术资料（费用包含在报价中）
（1）相关图纸。
（2）相关使用手册。
2.中标人应对用户的维护管理人员提供良好的技术培训条件，使其能胜任工程故障处理、使用等。
[bookmark: _GoBack]3.在质保期内，任何因设备的设计、制造的缺陷而引发的修改和更换，由中标人修改和更换。在质保期内发生任何质量问题，中标人应免费提供采购人所需的维修技术与其他支援。
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