采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲阻抗分析仪
	一、主设备参数：

★1.测量频率范围：20Hz-120MHz；

★2.设定频率精度：≤±0.005%；

★3.测量速度：20ms；

★4.测量精度：≤±0.05%
5.测试参数：电容、电感、电阻、电导、电纳、电抗、损耗因数、品质因数、阻抗、导纳、相位角、介电常数、磁导率
6.外接端口：包含GPIB、USB

★7.频率分辨率：≤1mHz
8.内阻：50Ω

9.程序保存：内置20组，外界存储保存组数无限制

10.可变的输出和偏压源

10.1交流输出可选1V或20mA10.2可变偏压直流源提供100mA的电流

11.测试模式

11.1电表模式：测试值显示

11.2分析模式：扫频频率/偏置/交流电平显示

12.资料储存和提取

12.1支持测试结果及设置通过网路介面或USB闪盘来储存

12.2支持鼠标及键盘操控，支持外接打印机

12.3支持测试波形以Bmp格式截图保存

12.4支持测试波形数据以CSV格式储存

13.图形显示

■13.1曲线扫描可依据频率、电压值和直流偏流源同时显示任意两种参数的曲线

■13.2显示格式包括串联或并联等效电路

■13.3针对某一频率测量时支持曲线扫描转换成标准LCR表读值模式

14.工作温度：0℃～40℃

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）防静电工作台四个

1.参考尺寸：150mm×80mm×75mm（±5mm）
2.平面、防静电

（二）桌面小型机床一个

1.参考尺寸：120mm×60mm×55mm（±5mm）
	1
	台
	工业
	进口


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
