[bookmark: _Toc13066][bookmark: _GoBack]采购需求
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权解除合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至解除合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	工程施工重点难点
	本项目施工场地位于学校内；工期紧、任务重，同时须保护好校园已有的公共设施等及校园内师生员工的人身安全；本项内容与施工组织设计重难点评审相对应，投标人必须在施工组织设计中全面重点阐述。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	[bookmark: OLE_LINK3]政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
[bookmark: OLE_LINK5]（3）根据《关于进一步做好政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升相关工作的通知》（合财购〔2025〕167号）、《合肥市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点实施方案》，属于实施范围内的政府采购工程项目，应按照财政部、住建部、工信部联合印发的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》应用绿色建筑和绿色建材。

	6
	项目经理
	（1）符合竞争性磋商公告中“项目经理资格要求”，且必须是本单位人员（竞争性磋商公告中要求的注册证书注册单位应当与供应商名称一致）。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]（2）项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理，以下情形除外：
①法定情形；
②虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽大学磬苑校区北田径场改造更新项目
所属行业：建筑业


[bookmark: _Toc23730][bookmark: _Toc15645]一、项目概况及总体要求
安徽大学磬苑校区北田径场改造更新项目，磬苑校区塑胶跑道、足球草坪已严重损坏，为保障师生日常体育教学、锻炼，拟进行塑胶跑道、草坪整体换新。其中运动场跑道面层重新铺设、人造草皮重新铺设，具体内容详见图纸及清单。
[bookmark: _Toc455587091][bookmark: _Toc455587275][bookmark: _Toc466024558][bookmark: _Toc12271][bookmark: _Toc445554749][bookmark: _Toc18199]二、技术要求（以下要求均为最低技术参数要求）
1.按照图纸、工程量清单要求及最新国家相关标准、规范要求执行。
2.田径场地需要满足中国田协场地二类认证，足球场地满足FIFA Quality Pro认证。
3.合同签订后，施工选用的面层材料（品牌及颜色等）选用须经过建设单位、监理单位、设计单位同意，并符合标准要求：
1）塑胶跑道面层技术参数及要求：
非固体原料中有害物质限量最低要求
	检  测  项  目
	技术指标

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）∕(g/kg)
	≤1.5

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和∕(g/kg)
	≤10

	
	挥发性有机化合物∕(g/L)
	≤50

	
	游离甲醛/(g/kg)
	≤0.5

	
	苯∕(g/kg)
	≤0.05

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和∕(g/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2.0


固体原料中有害物质限量及气味最低要求
	检  测  项  目
	技术指标

	有害物质含量
	18种多环芳烃总和а∕(mg/kg)
	≤50

	
	
	≤20

	
	苯并［a］芘∕(mg/kg)
	≤1

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


塑胶面层成品中有害物质限量及气味最低要求
	检  测  项  目
	技术指标

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和∕(mg/kg)
	≤50

	
	
	≤20

	
	苯并［a］芘∕(mg/kg)
	≤1

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）∕(g/kg)
	≤1.5

	
	4,4’-二氨基-3,3’-二氯二苯甲烷（MOCA）∕(g/kg)
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和∕(g/kg)
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）∕(g/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2.0

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/（㎡·h））
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/（㎡·h））
	≤0.4

	
	苯/（mg/（㎡·h））
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡·h））
	≤1.0

	
	二硫化碳/（mg/（㎡·h））
	≤7.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


13mm及20mm全塑型自结纹塑胶跑道技术要求：
①塑胶跑道需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全项型式检验要求；
②塑胶跑道产品原材料聚氨酯胶水满足阻燃性能、气味等级等均需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验要求；
③塑胶跑道产品原材料聚氨酯胶水多环芳烃总和、苯并［a］芘∕(mg/kg)等均需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验要求；
④为了保证产品的环保性能，塑胶跑道样块等均需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验要求；
⑤塑胶跑道产品抗老化性能等均需符合GB/T22517.4-2017《体育场地使用要求及检验方法 第4部分：合成面层篮球场地》检验要求；
⑥为了避免学生于塑胶跑道上发生跌落头部受伤事故，塑胶跑道产品冲击衰减值等均需符合GB/T30228-2013《运动场地地面冲击衰减的安全性能要求和试验方法》及GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检验要求；
⑦塑胶跑道底层材料等均需符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的有毒有害物质型式抽样检验要求。
2）人造草坪最低技术参数及要求：
	生产方式
	簇绒编织直线走针型，针距：5/8英寸

	人造草坪材质
	挤塑型单丝（PE）

	人造草坪标线基布
	复合网格基布

	环保填充颗粒
	TPE颗粒，按不低于6KG/m2填充

	植草高度
	50mm 

	石英砂
	白色无粉尘、大小均匀、无尖锐菱角，按不低于30KG/m2填充

	人造草坪标线颜色
	白色成品人造草

	植草密度
（簇密度）
	10700针/ m2

	人造草坪颜色
	田园绿 


人造草面层成品中有害物质限量最低要求
	检  测  项  目
	技术指标

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和а/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和а/（g/kg）
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和∕(mg/kg)
	≤50

	
	苯并［a］芘∕(mg/kg)
	≤1

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2.0

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/（㎡·h））
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/（㎡·h））
	≤0.4

	
	苯/（mg/（㎡·h））
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡·h））
	≤1.0


人造草坪塑胶原料填充物中有害物质限量及气味最低要求
	检  测  项  目
	技术指标

	有害物质含量
	18种多环芳烃总和∕(mg/kg)
	≤50

	
	
	≤20

	
	苯并［a］芘∕(mg/kg)
	≤1

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


人造草技术其他要求：
①人造草坪需满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中物理机械性能、耐老化、有害物质含量、有害物质释放量的检测要求；
②人造草坪需满足GB/T20394-2019《体育用人造草》标准中的重金属含量、有害物质释放限量检测要求；
③人造草坪产品依据GB/T20394-2019《体育用人造草》标准方法；
④人造草坪系统（人造草坪、双组分聚氨酯胶黏剂、草坪填充颗粒、弹性垫层）分别依据GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》判定标准。
3.相当于或优于以下品牌
	序号
	材料、设备名称
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	备注

	1
	自结纹跑道
	长河
	长诺
	柏胜
	格林斯柏
	绣林

	2
	人造草
	爱奇
	火炬
	联创
	泰山
	共创

	3
	足球门
	金陵
	英斯派
	国龙
	世纪昊佳
	


[bookmark: _Toc8900][bookmark: _Toc29071][bookmark: OLE_LINK7]注：
（1）以上产品设备，不具有限制性和排他性；
（2）供应商可选用不低于以上品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件中注明并提供相关技术性能指标等供磋商小组评审，未在响应文件中注明或未提供相关技术性能指标，或经磋商小组评审未通过的，成交后成交供应商只能从采购人以上品牌中进行选择，合同价格不予调整。
三、报价要求
[bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc11545][bookmark: _Toc28825]3.1计价依据
3.1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
[bookmark: OLE_LINK6]3.1.2 安全文明施工费费率：详见最高限价中安全文明施工费费率。
3.1.3 安全生产责任保险费费率：详见最高限价中安全生产责任保险费费率。
[bookmark: _Toc22414][bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc4564]3.2响应报价参考编制要求
3.2.1 响应报价编制参考依据：详见清单编制说明（如有）。
3.2.2供应商应仔细阅读采购文件，了解全部工程内容。供应商的响应报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。
3.2.3供应商应按采购人提供的工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。
3.2.4分部分项工程费根据采购文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内供应商承担的风险费用。
3.2.5措施项目费依据第3.2.1项编制依据确定。
3.2.6不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税、安全生产责任保险费等）根据工程量清单不可竞争项目，结合第3.2.1项编制依据确定，安全文明施工费费率和安全生产责任保险费费率不得调整。
3.2.7其他项目费用应按照下列规定计价：
（1）暂列金额按工程量清单中列出的金额填写，不得更改；
（2）专业工程暂估价按工程量清单中列出的金额填写，不得更改；
（3）计日工按采购人列出项目和数量，结合第3.2.1项编制依据的要求确定综合单价并计算费用； 
（4）总承包服务费根据采购文件列出的内容和要求计算。
3.2.8税金（增值税）按税金项目清单，结合第3.2.1项编制依据的要求编制，不得调整。
3.2.9 响应报价编制注意事项
对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在响应报价范围内，采购人不再承担该费用。
[bookmark: _Toc26113][bookmark: _Toc25124][bookmark: _Toc527541657]四、工程量清单
另行发放。如工程量清单中涉及证明材料，供应商无须提供。如工程量清单中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。
[bookmark: _Toc527541659][bookmark: _Hlk165186373][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc4770]五、图纸（如有）
另行发放。如图纸中涉及证明材料，供应商无须提供。如图纸中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。
