采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲紫外偏振太阳辐射计
	一、主设备参数：
★1.测量光谱范围：305～2500nm；

★2.全自动跟踪太阳；

★3.半波宽度：3nm@315nm、10nm@其他波段

★4.有夜间工作的能力

★5.测量波段：覆盖 11个波段，包括315、340、380、400、500、675、870、940、1020、1627、2200 nm

6.波长精确度：≤2nm

7.视场角度：1度

8.探测器：硅光电二极管和 InGaAs光电二极管

9.操作角度：方向角 350度、扫描角150度

10.太阳位置传感器：四象限精密跟踪，精度在数字值上≤0.1度

11.工作温度：-10℃～ 50℃

12.配备太阳能板

13.配备无线信号发射器

14.配备降水传感器

15.具有自动测量程序功能，可通过程序设置测量时间和循环，采集单一或所有滤光器的信号

16.具有通过兰利修正的方法进行标定功能

17.具有数据存储和数据传输功能

18.软件：Windows控制和数据采集软件、智能化数据传输及处理软件

■18.1 提供原始物理参数，可用于后续的开发应用

■18.2 提供反演结果，可直接给出气溶胶光学厚度、粒子谱分布数据

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）配套支架4个

1.主体材料：钢结构

2.内部层数：3层
	1
	台
	工业
	进口


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
