采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc382548620]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付总价款的10%作为预付款，供货完成并验收合格后支付总价款的90%。
备注：
（1）本项目要求中标人提供预付款担保。
（2）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（3）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（4）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽医科大学第一附属医院高新院区科教综合楼1706实验室，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装及调试，进口设备90个日历日内完成供货、安装及调试。

	4
	免费质保期
	转运体功能分析仪自验收合格之日起提供整机原厂质保2年。
单细胞悬液制备仪自验收合格之日起提供整机原厂质保1年。


[bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键指标项
	●
	符合性审查项，不满足（负偏离）该指标项将导致投标无效。

	重要指标项
	★
	作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离4项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.针对下表中标注★和●的指标项须按下列要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。
（1）货物需求清单中明确要求证明材料形式的，投标人按货物需求清单要求提供对应证明材料；
（2）货物需求清单中未明确要求证明材料形式的，投标人须自行提供证明材料，包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方检测机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
2.针对下表中无标识项须按下列要求予以佐证。
（1）货物需求清单中明确要求提供相关材料的按货物需求清单要求提供对应证明材料；
（2）货物需求清单中未明确要求提供证明材料的，投标人可不提供证明材料，响应即可。
3.货物需求中要求提供证明材料的技术参数及要求，投标人未提供或提供的材料不满足招标文件要求，视为负偏离。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）
	单价最高限价
（元）

	1
	▲转运体功能分析仪
	●1.通过测量转运体在转运物质过程中的电荷迁移，来检测转运体蛋白的功能特性，记录并分析转运体电流的数据，如转运体电流大小。
●2.无需细胞样本、无需标记物并且无放射性。
[bookmark: _GoBack]★3.可测量活体组织、哺乳和昆虫的细胞系、细菌、细胞器和脂蛋白体的膜片段。
4.同一个膜样本可以完成≥3次实验。
●5.记录电极：镀金电极。
6.蛋白活性稳定时间≥24h，用量≤40μg蛋白/感受器。
★7.一个转运体感受器上可进行≥3 次测量。
8.同种转运体感受器可测量≥3 种靶蛋白。
9.感受器座≥1个。
10.自动采样器样品架≥1个。
11.注射器泵≥1个。
12.溶液加样头≥1个。
13.超声波处理器（包括超声发生器） ≥1个。
14.数据输出的电流信号幅度：0.1– 10nA。
15.低噪音放大器：增益范围：108–1011 V/A，噪音范围：≤22pA。
★16.测量电极：直径为1mm 或3 mm的可重复使用的镀金传感器芯片。
17.参比电极：铂电极针。
18.软件工作站：自带数据记录和分析软件。
19.灌流速度：≥200μl/s，持续灌流时长： ≤4s。
20.玻璃溶液管位置≥50个，每个玻璃管体积≥10ml，特氟龙样品槽≥2个，每个槽的体积≥50ml。
★21.采集软件和控制软件：实时监测电流和趋势观察，软件为可视化图形界面；即时分析功能；有效的数据管理系统。
	1台
	工业
	进口
	1550000

	2
	单细胞悬液制备器
	一、技术要求
★1.仪器功能：采用酶解+机械切割的原理，可温和高效解离组织样本。处理功能≥4种，同时可进行组织匀浆用于提取蛋白和核酸，还可将组织解离成单核悬液，并能实现组织离体灌注。
2.单次样本处理量：20-4000mg；缓冲液体积：0.3-10 mL；电机转速：0-4000rpm，顺时针+逆时针双向转动。
★3.通道及加热套要求：
3.1通道≥8个，可同时处理≥8个不同组织样本，也可完全独立运行，暂停其中一个通道可继续在原位运行新程序或原程序，无需等待其他通道运行结束才可继续使用该通道。
3.2搭配≥8个可拆卸的加热套，可根据不同实验需求将组织处理全过程维持在37℃或室温运行，加热套设置观察窗，运行过程中可实时查看处理管内组织解离情况。（投标文件需提供产品彩页及加热套实物照片）
3.3搭配≥8个低温维持配件，不依靠供电保持温度 5℃以下持续≥1小时，保持10℃以下≥2.5h，实现细胞匀浆、细胞核提取的全程低温处理。（投标文件需提供产品彩页及低温套实物照片）
★4.运行程序：仪器内置≥70个组织处理程序，不同组织搭配不同标准化处理程序，其中细胞核提取程序≥1个，组织匀浆程序≥3个；仪器提供自定义程序模版≥3条，同时满足特殊组织的程序可编辑与优化，自定义程序可存储≥500条，适配多样化的组织处理需求。
★5.配套试剂：根据不同组织特性，配套组织专用酶解试剂盒≥14款，可处理包括人肿瘤、脐带以及小鼠肿瘤、肌肉、皮肤、心脏、肠道、脂肪、视网膜、睾丸、骨骼肌、FFPE等多种复杂组织样本；配套一种细胞核提取专用试剂盒；可搭配纳米磁珠细胞分选试剂盒≥20种（不含在本项目采购范围内，后续另行采购），用于制备单细胞悬液后进行特定细胞群的高效分选。（投标文件中提供以上试剂盒的彩页或说明书或性能测试数据等材料，证明本品性能）
★6.配套耗材：配套组织处理管≥2种，一种处理管可同时制备单细胞悬液、组织匀浆和单细胞核悬液等，经灭菌处理，样本不易污染。
7.配置高清可触屏，可自动识别运行通道和加热套是否安装，仪器界面有相关标识提示，界面可实时显示当前程序名称、运行进度、剩余时间，处理程序全程可视化。仪器具有处理管和加热套不在位提示，当处理管和加热套不在位时，程序不可开始运行。仪器程序运行结束后需有蜂鸣音提示，且需即刻开启正计时，帮助确认样本处理时间。
8.通道：提供8通道型号配置仪器
9.仪器配置双语模式，中文+英文可自由切换。携带 USB 接口，可用于导出或导入解离程序，厂家持续更新优化后的解离程序，免费升级。
	1台
	工业
	/
	210000



[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
注：采购需求中涉及“免费”表述，均代表相关费用包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付。
四、其他要求
货物运输至采购人指定地点到货物验收合格前，供应商负责对货物承担安保义务。



