第3章 [bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc8861][bookmark: _Toc4132] 采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc18089][bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Toc19996][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效，投标人提供等额预付款保函后，支付合同价款的40％；按季度支付进度款，每季度支付合同价款的10%，支付至合同价款的80%时停止支付；竣工验收合格后，办理竣工备案移交，投标人提交合同价3%的保函后付至合同价的100%，保函待本工程缺陷责任期满，且回访合格后失效。
以上各类机构出具的保函承担责任的方式须满足无条件见索即付条件。

	2
	服务地点
	滁州市定远县炉桥镇，采购人指定地点

	3
	服务期限
	自签订本项目监管一体化服务合同之日起，至缺陷责任期满结束

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省农业科学院凌家湖综合试验基地科技中心建设项目监管一体化服务
所属行业：其他未列明行业
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2、 [bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc18395]项目概况
安徽省农业科学院凌家湖综合试验基地科技中心建设项目，项目总投资约5811.22万元，总建筑面积约8980.5平方米，主要包括1#科研楼约4075.1平方米（地下1层、地上4层，建筑高度19.6米），2#科研楼约2191.4平方米（地上3层，建筑高度15.4米），3#科研楼约2191.4平方米（地上3层，建筑高度15.4米），配电房约143.5平方米；配套建设供电、供水、道路等附属设施；计划施工工期约400天（具体以实际施工工期为准）。本项目拟采购一家投标人承担项目总投资内所有内容的监管一体化服务。
[bookmark: _Toc13016][bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc30708]三、服务需求
工程总投资范围内开工至完成竣工备案及保修阶段的全过程监理及项目管理服务。工作内容包括：
（1）监理服务包括但不限于：项目开工到竣工验收、竣工备案、交付使用及保修期间本项目所有设计施工图纸范围的全部内容，以及项目施工过程中发生的签证、变更、设计图审交底等一切监理及相关服务。
（2）项目管理服务指对工程建设全过程管理，包括但不限于：负责与工程相关政府部门的外部协调工作、工程设计管理、工程招标采购管理、工程合同管理、工程质量管理、工程进度管理、工程投资管理、工程安全管理、工程信息与档案管理、工程现场管理、工程风险管理、工程竣工验收与保修阶段管理等一切项目管理及相关服务。
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1. 本工程项目管理执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）
2. 本工程监理执行《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）
3. 合同约定的高于上述规范要求或为本项目实施所需的特别要求。
除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国、项目所在地现行有效的规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。
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1.各供应商必须按本工程的特点，认真阅读采购文件内容，按照采购文件要求编写响应文件及服务大纲，其内容必须详尽。
 2.供应商须具备保证施工质量的管理体系。
 3.在建设过程中，成交供应商必须按响应时承诺配备人员，未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换或者减少。
4.对供应商人员的配备要求如下：
	类别
	岗位
	执业资格或者职称
	人员
配额
	备注

	项目负责人
	项目负责人
（项目负责人与总监理工程师可为同一人，项目负责人与项目管理负责人不可以为同一人）
	工程建设类注册执业资格
	1人
	

	监理岗位人员

	总监理工程师
	房屋建筑工程专业国家注册监理工程师
	1人
	与项目负责人可为同一人

	
	安装专业监理工程师
	监理工程师证书
	1人
	

	
	监理员
	/
	1人
	

	
	见证员
	/
	1人
	可兼任

	项目管理岗位人员
	项目管理负责人
	/
	1人
	

	
	资料员
	/
	1人
	可兼任



人员配备通则：
（1）投标人须确保在本工程服务期内以上人员严格按照采购人要求进行驻场服务（实际驻场人员可根据采购人要求进行调整）；
（2）上表中所列人员配额为最低限度；各类人员配额由投标人根据采购文件要求及项目实际情况提供；
（3）项目负责人与总监理工程师可以为同一人；
（4）项目负责人与项目管理负责人不得为同一人；
（5）本表未明确允许兼任的人员，不得兼任。
（6）上述人员需提供投标人为其缴纳的自2024年6月1日以来任意一个月的社保证明材料，社保证明材料要求需满足投标人须知前附表32.1规定。
5.对投标人检测设备的配备要求
	序号
	名称（规格、型号）
	数量（至少）
	备注

	1
	电脑（笔记本）
	4台
	其中1台需入互联网

	2
	激光打印机
	1台
	打印、复印一体机

	3
	激光复印机
	1台
	

	4
	高清数码相机
	1部
	2000万像素以上

	5
	无人机
	1台
	具备摄像、拍照功能。
飞行续航时间≥46min，像素≥2000万，电池容量≥5000 mAh，抗风级别≥6级。

	6
	摄像机
	1部
	

	7
	测距仪
	2台
	

	8
	全站仪
	1台
	

	9
	全套质量检测工具
	1套
	应满足工程需要
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