前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]
第1包采购需求
[bookmark: _Toc15371]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的70%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省农业科学院水产研究所，具体按采购人指定地点。        

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，105个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，1年。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc27074]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	核心指标项
	■
	符合性审查项，负偏离或未响应的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	▲监测船
	（一）基本参数：
★1.总长（Loa）：≥14.5m；
2.设计水线长（Ls）：≥11.5m；
3.吨量甲板长（LPP）：≥12.5m；
★4.型宽（B）：≥2.6m；
5.型深（D）：≥0.95m；
★6.吃水（d）：≤0.65m；
7.梁拱（f）：≥0.06m；
8.定员：≥2 人；
（二）技术参数
1.船体要求：
★1.1船体钢料：不低于GB/T 712 B级或 CCSB 级）或同等级（或以上等级）船用钢材（投标文件中提供第三方机构出具的质量证明书）。
★1.2上棚材料：配备遮阳棚及棚架、挡雨帘各 1 套。采用船用纤维增强塑料（FRP）制作，原材料为合格船用树脂及增强材料（投标文件中提供第三方机构出具的质量证明书）。
★2.船机要求（投标文件中提供产品彩页扫描件）：
（1） 船动力采用挂桨机结构；
（2） 两台柴油发电机，主发动机1台：额定功率≥35kW,额定转速≥2000 r/min；副发动机1台：额定功率≥15.7kW,额定转速≥2200 r/min；
★3.结构要求：船体结构采用横骨架式，结构强度满足内河船舶规范要求，船底及甲板设置足够数量的纵向加强构件，保证船体总纵强度与局部强度（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
4.甲板室采用玻璃钢制作，具备隔热、降噪、改善船员工作环境功能。
5.护舷：采用钢质护舷，截面形式适配船体线型，防撞性能满足内河 A/B/C 级航区靠泊作业要求。
■6.干舷：满足《内河小型船舶技术规则》（2024）对 A、B、C 级航区最小干舷要求
■7.稳性：船舶完整稳性满足《内河小型船舶技术规则》（2024）相应航区要求，覆盖满载、空载、作业工况。
■8.锚泊系泊设备：配置满足内河 A、B、C 级航区要求的人力抛锚装置及相应锚索、系缆索、系缆桩、系缆环等设施，具体规格由投标人按规范自行设计配置。
■9.消防设备：船消防配置应满足《内河小型船舶技术规则》（2024）A、B、C 级航区要求，配置手提式灭火器、消防水桶、砂箱、太平斧等基本消防设施。设置厨房或加热功能区域时，应按规范增配灭火毯及相应灭火设备，带电加热设备区域应采用适配电气火灾的灭火器材。
■10、救生和无线电信号设备：按《内河小型船舶技术规则》（2024）对内河 A、B、C 级航区的要求配置。
■11.防止油类污染：船舶应按《内河小型船舶技术规则》（2024）要求设置有效的防止油类污染设施，配置足够容量的污油收集装置、集油盘及油污收集工具，确保船舶产生的污油水全部收集贮存，不得排入水域，满足内河航区防污染要求。
■12.防止垃圾污染：垃圾应按《内河小型船舶技术规则》（2024）8.1.1 分类处理，并设置足够容量的垃圾贮存器。
13.抗风等级≥5级。
14.尾部设置简易卫生间，内设自动打包坐便器。
★15.投标文件中提供设计图。
	3艘
	工业


[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、备品备件及专用工具
1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
四、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、中标人须负责办理船舶检验证书并协助采购人办理船舶所有权登记证书、船舶国籍证书等法定必备证书，且须将上述证书所载权利主体全部变更登记至采购人名下。同时，中标人应将船舶全套设计图纸及船检证书原件随船移交采购人，未完成前述证书办理、权属变更及资料移交的，采购人有权拒绝验收。
3、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，验收标准和程序具体如下：
3.1 验收标准：符合《渔业船舶法定检验规则（2020 版）》《内河船舶法定检验技术规则（2024版）》，船舶为全新合格产品，所有设备具备产品合格证及第三方机构出具的检验报告，船体焊接、防腐等工艺符合GB/T 33837-2017、GB/T 6822-2024等国家标准。
3.2验收流程：
初步验收：制造完成后，核查船体结构、设备配置、外观质量，初步验收合格后出具初步验收报告；
试航验收：在采购人指定地点试航≥8小时，横摇角≤15°，试航验收合格后出具试航报告；
最终验收：试航合格后10个工作日内，核对技术资料完整性及性能达标情况，最终验收合格后签署最终验收报告。
3.3中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法：
电子件：船舶设计图、施工图、结构图、设备说明书、维修手册（U盘存储1份）
纸质件：船舶安全证书、产品合格证、第三方机构检验报告、备件清单、船舶所有权登记资料（正本1份、副本2份，加盖公章）。
4、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
五、包装运输
1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
六、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
2、货物最终验收合格并交付后30个工作日内，中标人须为采购人4名操作人员提供2次培训（理论+实操），培训合格之后出具培训合格证明。培训部分涉及的费用包含在本项目投标报价中，采购人后期不再另行支付费用。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。
七、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
2.1接到故障通知后2小时内响应，响应后8小时内到达现场；
2.2故障处理：一般故障24小时内解决，重大故障72小时内解决，无法现场处理的提供备用设备；
2.3备件供应：核心零部件供应保障≥8年（投标文件中提供书面承诺，否则投标无效，格式自拟）。
[bookmark: _Toc16772]八、报价要求
[bookmark: _Toc23548]本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。


第2包采购需求
[bookmark: _Toc6669]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的70%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省农业科学院水产研究所，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，4年。



[bookmark: _Toc8031]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	核心指标项
	■
	符合性审查项，负偏离或未响应的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：明确允许偏离范围的，按要求执行；未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）采购清单
	序号
	货物名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注
	所属行业

	1
	▲实验边台
	材质：钢木材质；
规格：L*750*800mm；
	米
	43
	
	工业

	2
	转角台
	材质：钢木材质；
规格：1000*1000*800mm；
	组
	1
	
	工业

	3
	中央实验台
	材质：钢木材质；
规格：L*1500*800mm；
	米
	12.6
	
	工业

	4
	中央试剂架
	材质：铝玻结构。
规格：L*300*750mm；
	米
	12.6
	
	工业

	5
	水槽+水龙头
	水槽材质：PP材质；
规格：550*450*310mm；
水龙头材质：纯铜材质；
	套
	8
	
	工业

	6
	滴水架
	材质：PP；
规格：550*440mm；
	套
	8
	
	工业

	7
	吊柜1
	材质：木质；
规格：800*450*700mm
	组
	46
	
	工业

	8
	吊柜2
	材质：木质；
规格：700*450*700mm
	组
	3
	
	工业

	9
	吊柜3
	材质：木质；
规格：450*450*700mm
	组
	4
	
	工业

	10
	PP通风橱
	材质：PP材质；
规格：1500*850*2350mm；
	台
	2
	含直排风机风管
	工业

	11
	货架1
	材质：钢制材质；
规格：1500*500*2000mm
	组
	4
	
	工业

	12
	货架2
	材质：钢制材质；
规格：1800*500*2000mm
	组
	4
	
	工业

	13
	塔式电源盒
	材质：铝合金材质；
	组
	22
	
	工业

	14
	成品盥洗台
	材质：木质柜体+岩板台面
规格：1200*750*800mm
	组
	2
	
	工业


（三）货物需求清单
	序号
	产品名称
	技术参数及要求

	1
	实验台
	1、 核心要求：
1.实验台包含实验边台、转角台、中央实验台，需满足实验室常规操作、承重、防腐蚀、环保等基础要求。​
2.所有材料及配件需符合国家相关环保、安全标准。
2、 台面板要求：
1、厚度：≥20mm，材质为黑色实芯实验室专用耐腐台面，坯体均匀无分层。
2.技术性指标：
2.1、表面耐冷热循环：实测结果为试件表面未出现裂纹、鼓泡等现象；
2.2、耐高温：要求≥1000℃，样品表面无开裂，无变色，单项结论符合；
★1.3、耐划痕：检测结果≥3级，2.0N负荷测试后未见划痕[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
★1.4、承载性能：经对面板加载重量≥200kg，持续保压至少72小时测试后，无明显塑性变形、破损、开裂[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
★1.5、抗菌性能：检测结果为对微生物金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌抗菌率的抗菌率≥99%[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
★1.6、耐开裂性能：经≥50℃环境处理不少于6小时后，装饰面及基材无开裂现象[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
2、柜体：采用≥16mm厚环保材质（E1级及以上环保标准），三聚氰胺板；颜色：暖白；
3、柜门：采用≥18mm厚环保材质（E1级及以上环保标准），三聚氰胺板，柜门颜色：暖白、湖蓝等多种颜色可选；所有柜体均为独立柜体。甲醛排放达到E1级环保要求。背板为可拆卸式。
4、抽屉底板：防潮环保≥5mm厚三聚氰胺板；
5、工字型钢架：采用≥40mm×60mm×1.5mm优质镀锌方钢焊接，结构为C型钢架结构，表面高压喷涂静电粉末，细密均匀，钢架颜色与箱体三聚氢胺板基本一致。具耐腐、承重不低于250kg/㎡的功能。整体结构以五金配件级组合而成，可组装。
6、五金配件：
（1）轨道：钢制滑轨，表面防锈漆处理，静音、耐腐蚀；
（2）铰链：不锈钢材质铰链；
（3）拉手：隐藏式铝合金拉手；
（4）金属连接件：金属膨胀预埋连接件；
（5）调节脚：ABS注塑，不锈钢螺杆，高度可调节，调节范围至少包含30-50mm，防滑减震，承重、防潮、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度。                                                              
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	中央试剂架
	1、 选用优质铝合金型材，规格≥40×80mm，壁厚≥ 1.0mm，模具一体成型，无焊接缝隙，表面经环氧素质高温喷涂；
2、 档条采用铝合金档条；
3、层板部分：层板采用≥8mm厚钢化玻璃，玻璃四周做倒角处理。
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	水槽+水龙头
	一、水槽
1、规格：≥550mm*450mm*310mm，实验室专用化验水槽。
2、采用PP材质，≥5mm厚一体成型。
3、水槽上水平面与台面平齐或低于台面。下水接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞，易拆卸。
二、水龙头：
1、纯铜材质；
2、规格：≥260*510*650mm 实验室专用三联三口鹅颈水龙头。
3、采用三口鹅颈肘动式化验龙头，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。
4、出水口至少3只，上方一口可360°旋转，下方两口左右距离 250mm以上，并具可拆式高压缩口出水口，可衔接软管。
■5、水龙头强制节能，投标文件中提供节能产品认证证书。
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	滴水架
	1、规格：≥550*440mm；
2、高密度PP材质，耐冲击性强，机械性质强韧，抗多种有机试剂盒酸碱腐蚀性；
3、有≥27支滴水柱，可拆卸；
4、底部托盘处有排水口，底部托盘有一定的斜度。
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	吊柜
	1、柜体：采用E1级或E1级以上环保三聚氰胺板，板材厚度≥16mm，颜色为暖白色；甲醛排放E1级或E1级以上环保标准，满足实验室环保安全要求；
2、门：柜门采用 E1级或E1级以上环保三聚氰胺板，板材厚度≥18mm，颜色为暖白色，与实验台柜门颜色保持一致；结构形式为嵌门式，所有柜体均为独立式设计；
3、内部配置：柜内配备1块活动层板，层板厚度≥18mm，层板需配置可折叠式支撑架进行加强固定；
4、安装要求：柜体安装时，底部需间隔设置不锈钢材质支撑架。
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	PP通风橱
	1、通风橱台面具体性能同实验台台面；
2、柜外壳:采用瓷白色PP板材，板材厚度≥8mm；采用同材质焊条高温焊接成型；
3、内衬及导流板：通风柜采用弗纤板实验室专用玻纤板，板材厚度≥5mm，需满足以下性能要求：
★3.1、耐水蒸气：检测结果≥5 级[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
★3.2、表面耐污染性能：对≥5种常用化学试剂进行检测，其中包含且不限于硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氟酸（49%）、氢氧化钠饱和溶液，检测结果均≥5级（无明显变化）[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
★3.3、耐干热：检测结果≥5级[投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺内容至少包含：合同签订后、供货前提供符合上述参数要求的第三方出具的具有CMA标识的检测报告]；
4、调节门外框及轨道：外框采用PP 材质边条；轨道采用高分子塑胶材质模注成型。
5、调节门传动及玻璃：调节门左右悬吊采用高强度防腐同步带，同步带隐藏于轨道内部；门把手符合人体工学设计；调节门玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，可通过滑轮及配重结构上下开启，支持任意位置停留，开启高度可根据使用需求进行调整。
6、配重及集气风罩：采用单一配重设计，通过同步带传动实现上下行程，开门及关门过程平稳、牢固且静音；集气风罩采用优质 PP 材料机制成型。
7、照明及插座：配备全罩式灯座，内置220V、18W日光灯1支；通风柜立柱侧面配置新国标五孔电源插座，带防溅面板，插座数量≥4组。
8、控制装置：采用液晶显示集成控制器面板，具备可视化控制风机启停、照明开关、电源开关及风阀调节等功能。
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	货架
	1、立柱设计：采用八字孔设计，层板可根据实际使用空间进行上下调节，立柱采用横撑与斜撑加强技术，焊接牢固增加整体的承重性能；
2、层板设计：层板背面增设加强型加强筋，层板不易变形；
3、横梁设计：横梁爪子结构设计，可与立柱上的孔结合，不用焊接和螺丝固定，可随意调节层板高低；
4、立柱底部增加加宽地脚片，增强货架的稳定性；
5、层板数量：共计四层。
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	塔式电源盒
	1、采用国标五口10A插座面板配国标BV2.5；
2、绝缘材质，防酸防腐，耐划痕；
3、配置于操作台上；
4、一组电源盒内含两个五口电源插座；
5、包含台面开孔。
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	成品盥洗台
	1、 台面：采用≥12mm厚黑色岩板台面；
2、 水盆：采用一体烧制陶瓷水盆。与岩板台面牢固结合防止以外脱落；
3、柜体、柜门：采用≥17mm厚E1级或E1级以上环保优质生态板；
4、五金配件：
（1）轨道：钢制滑轨，表面防锈漆处理，静音、耐腐蚀；
（2）铰链：不锈钢材质铰链。 


[bookmark: _Toc22795]三、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc30350]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc2080]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc30727]四、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc20909]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc17177]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc17518]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。
[bookmark: _Toc3473]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc8441]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc22463]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc26657]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc16841]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc22930]五、包装运输
[bookmark: _Toc5220]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc19484]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc24670]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc21894]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc29620]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc9705]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc6140]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc23260]六、技术培训
[bookmark: _Toc28007]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
[bookmark: _Toc28915]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc3765]七、质保及售后服务
[bookmark: _Toc28268]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc19907]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
[bookmark: _Toc30710]八、报价要求
[bookmark: _Toc5541][bookmark: _GoBack]本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
