前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _GoBack]4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc11791]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc7619]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。



（2） 货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	电梯导轨参数全自动爬行器
	一、功能要求：
1、仪器可随电梯运行动态检测升降电梯T型主轨轨距差、升降电梯T型主轨之间共面差、升降电梯T型主轨水平方向旋转角度（扭度）的数据，可自行在导轨上全自动爬行检测。静态检测升降电梯T型主轨间距，精准定位存在问题的高度，检测结果线上线下同时保存。
2、满足GB/T 10059-2023《电梯试验方法》，GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》，GB/T 10058-2023《电梯技术条件》，TSG T7001—2023 《特种设备安全技术规范》中的检验要求。
3、系统配置：测量主机通信及测量，实现无线传输，数据图文并茂，实时值及图形化显示界面。
二、技术参数要求：
★1、轨道间距检测精度：≤0.4mm；
2、轨道共面差检测精度：≤0.4mm；
3、轨道水平方向旋转角度检测精度：≤2°；
4、轨道支架间距检测精度：≤10mm；
★5、无线主机测试系统：无须设置接收靶，将被测左右导轨均包含在测量范围内，可自动计算出每条导轨顶面与侧面的交叉棱间的实际距离，跟随导轨高速运行中可动态检测出导轨的垂直度、导轨形变、导轨对立面水平度，运动过程中双主机之间可自动补偿晃动误差；
三、配置要求：
无线主机测试系统1套、电梯综合性能检测系统软件、计量检定或校准证书1份、说明书和保修卡等文件资料1套、便携箱体1个。
	1
	工业

	2 
	▲电梯承运质量分析仪
	一、功能要求：
1.仪器能够独立完成电梯、扶梯综合性能的检测,具有实时测试、保存、分析、显示等功能，并能自动判定测试结果是否合格；
2.测试主机能够实时动态地绘制电梯运行过程三方向振动波形及噪音曲线；电脑软件能够分析绘制电梯运行的速度、位移、加速度、均方根、矢量和等结果和曲线；
★3.软件支持任意频率的低通数字滤波和频谱分析，可对波形中对应长度和时间进行选择并进行频谱分析（投标文件中提供软件截图）；
★4.随仪器自带U盘，数据可自动保存到U盘中，屏幕能提示U盘加载成功（投标文件中提供软件截图）；
5.如采集的数据不完整，分析软件能提示波形不完整无法分析；
6.可对相关波形进行放大分析，并实时显示目前光标对应位置的振动数据；
★7.具有批处理功能，可将连续测试的多组数据进行同时分析，并将分析结果输出到文本文件（投标文件中提供软件截图）；
二、技术参数要求：
测量范围：垂直±1g，水平±0.2g；
测量精度：≤ 0.0001g；
采样频率：≥ 256次/秒；
显 示 器：≥7寸触摸液晶屏；
存 储 器：外置U盘存储，容量不小于128G；
工作时间：可连续工作不小于4小时；
体 积：≤210mm*140mm*40mm；
重 量：≤0.9kg；
三、配置要求：
主机一台，存储U盘一个，说明书一份，计量校准证书一份，充电器一个。
	1
	工业

	3 
	电梯开门间隙测量仪（机械式）
	一、功能要求:
1、适用于电梯门间隙的测量，利用一体化机械式设计，一人即可完成测量工作；
2、符合TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.7.2和TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》A1.2.7.1门间隙的测量要求。
二、技术参数要求：
★1.开门间隙装置：手动施加，标有150N检测力位置及相应位移值。
2.设备兼容中开门、旁开门检测。
3.设备双侧均带有检测刻度，适用于左侧、右侧使用。
4.设备把手装配软胶把套。
5.设备尺寸：≤210×120×50mm（长×宽×厚）。
6.测量范围和精度：
★（1）力测量：≥150N；
★（2）位移测量范围：至少包含0-50mm；
（3）位移测量精度：≤1mm；
7.工作温度:-10℃～50℃。
三、配置要求：
手持式电梯扒门间隙检测仪1个、说明书1套、保修卡1份、合格证1份、检定证书1份、仪器箱1个。
	11
	工业

	4 
	电梯门刀、门锁滚轮与地坎间隙测量仪
	一、功能要求：
1、满足TSG T7001—2023《电梯监督检验和定期检验规则》中A1.2.7.10 和TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》中A1.2.7.8门刀、门锁滚轮与地坎间隙的测量要求。
2、固件升级：测量主机及APP程序均可远程通过数据平台自行选择版本升级。
3、系统配置：系统够对检测数据进行统一管理，数据图文并茂，实时值及图形化显示界面。
二、技术参数要求：
★1、可以在轿厢运动过程中高精度实时检测出门刀、门锁滚轮与地坎的距离；
2、测量范围：至少包含0-400mm；
3、测量精度：≤0.8mm；
4、仪器通过手持终端采用无线方式进行数据接收，形成所有模块控制终端的软件一体化设计，支持在线进行数据分析、查看、报告打印、删除测量结果等操作；
★5、配置蓝牙打印机，可实时打印数据，并可打印检测报告。
三、配置要求：
电梯地坎与门刀滚轮间隙检测仪1台、手持终端及电梯综合性能检测系统、测速装置1套、无线蓝牙打印机1台、计量检定或校准证书1份、说明书保修卡等文件资料1套、专用包装箱体1个。
	2
	工业

	5 
	电梯门锁接地安全回路检测仪
	一、功能要求：
1、检测出老旧电梯控制电路中接地保护装置的有效性，发现因特定条件下造成的关键电路接地失效情况。
2、满足GB/T 10059-2023《电梯试验方法》，GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》，GB/T 10058-2023《电梯技术条件》、TSG T7001—2023《电梯监督检验和定期检验规则》的检验要求。
二、技术参数要求：
1、支持测试电梯线路接地的有效性及安全防护装置的有效性功能，可检测交流/直流电路类型，测量各参数的智能化检测系统功能；
2、可无损、快速模拟关键性电路接地故障；
★3、无需拆电梯线路，快速检测电梯回路隐患；同时具有故障点方向排查功能；
4、内置可充电锂电池，可持续工作时间≥6小时；
5、故障动作时间：≤800ms；
6、电压测量范围：至少包含0～400V；
7、电流测量范围：至少包含0～10A；
8、检测状态：可测量接地状态及方向；
9、屏幕分辨率：≥1024*600；
★10、一键测试给出测试结果；
三、配置要求：
测量主机1台、电流电压采集线1套、充电器1套、使用说明书1份、保修卡1份、合格证1份、检测报告（第三方）1份。
	1
	工业

	6 
	▲噪声与频谱测量仪
	一、功能要求：
1.满足TSG T7001—2023 《电梯监督检验和定期检验规则》和TSG T7008-2023《电梯自行检测规则》中对A1.3.14噪声检测 的测量要求；
2.声级计符合GB/T 3785.1—2023 1级；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级；
3.具有24小时自动监测功能。
二．技术参数
（1）传声器：灵敏度级：-28dB(以1 V/Pa为参考0 dB)，以下参数以-28dB灵敏度级为参考；
（2）频率范围：10Hz～20kHz；
（3）本机电噪声：小于10 dBA，15 dBC，20 dBZ；
★（4）测量范围：A计权声级20dB～143dB；
C计权声级25 dB～143 dB；
Z计权声级30 dB～143 dB；
C计权峰值声级60 dB～146 dB。
（5）时间计权：并行（同时）F、S、I；
（6）频率计权：并行（同时）A、C、Z；
（7）检波特性：真有效值数字检波；
★（8）主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析、1/3OCT分析；
主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)
（9）数据存贮：不低于16G内部存储，不低于配64G TF卡；
（10）输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；
（11）日历时钟：每月误差小于1 min；
（12）电源：不小于10000 mAh锂电池；
★（13）测量时间：1s到24h任意设置；
三．配置清单
主机一台，说明书一份，计量证书一份。
	1
	工业

	7 
	一体式多功能电（扶）梯性能测量仪
	一、性能要求：
1、能够对电梯运行中的三轴加速度、A95加速度、最大加速度、A95峰峰值、噪声、最大声压等级、运行速度、轨距、制导行程、提升高度、UCMP、开门力、电流、电压、功率、环境因素（温湿度、照度）、制停距离、电梯扶梯间隙等进行检测，防范因电梯运行过程中各项指标不符合规定而引起的不安全因素。 
2、满足《电梯试验方法》，《电梯制造与安装安全规范》，《电梯技术条件》的检验要求。
二、技术参数要求：
1、无线手持多功能测量主机：单手可完成测量，嵌入式操作系统RTOS，不低于5寸彩色触摸屏，可自定义系统键盘，系统内置虚拟键盘，分辨率不低于1280*720，中英文界面可选；集成化设计，单个主机（集成各种传感器）即可完成以下数据采集，分析，保存，打印：加速度（实时显示三轴加速度值及最大加速度）、振动，倾斜度、乘运质量、速度、位移、噪音、转速、线速度、温湿度、光强、同步率、制停距离、计时器、激光测距、面积测量、轿厢与井道壁距离、轨距、限速器动作速度，开门力,UCMP，并可自动计算并显示各个测量结果；整机重量：不大于800g，尺寸：不大于170*70*60mm，主机具有电量显示功能；
2、无线手持功率测量主机：嵌入式操作系统RTOS，不低于4.3英寸高亮触摸电容屏，可自定义系统键盘，系统内置虚拟键盘，分辨率：不低于1280*720，壳体开模设计无须外接天线，WIFI传输，数据无线传输距离不小于200米(空旷地)，可中英文同步直接显示电能，功率，电压，电流，速度，实时距离等数据，并可自动计算并显示功率损耗，平衡系数等各个测量结果,也可搭配专用Android手持终端；整机重量：不大于1000g；
3、需配备插卡式测量探头（一台主机，探头即插即用）：
（1）★乘运质量探头、速度测量探头、环境测量探头、距离测量探头、开/关门动能探头（投标文件中提供仪器设备实拍图片，图片须能体现探头）。
（2）手持测量主机：不低于5寸彩色触摸屏；
（3）集成化设计：A95、最大加速度、A95振动峰峰值，最大速度、V95、位移、噪音、转速、照度、温湿度、同步率、倾斜角度、制停距离所有测量项目都集成在一个主机上；
（4）测量范围：±2g,频率范围：≥100Hz；
（5）★噪声测量范围：30~110dB,噪音测量精度＜5%；
（6）★速度测量范围：0～10m/s，速度测量精度：≤1%，制停距离测量精度：≤±1%，速度测量分辨率：0.01m/s，时显示两组速度数据，具有数据锁定功能，点击锁定可锁定两组数据用于对比；
（7）距离探头测量范围：0-80米，精度：≤±1%；
（8）★力测量范围：≤500N，精度：≤1.0%F.S；
（9）触发方式：配置无线触发开关，无线传输距离：≥80米；
4、电梯、扶梯距离专用测量尺：测量范围：至少包含1～150mm，具有围裙板间隙、地坎间隙、钢丝绳直径、阻挡装置距离，扶手带啮合深度、下缘距离、水平距离，柔性部件及刚性部件等功能尺，且每个功能都具有单独固定结构，卡入直接判断，可放入即合格，直观判定结果。
5、仪器通过手持终端采用无线方式进行数据接收，所有模块控制终端的软件集成化设计，支持在线数据分析、查看、报告打印、删除测量、相对检测等。
6、配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量≤0.35kg，可实时打印数据，配合专用软件可打印检测报告。
三、配置要求：
1、多功能测量主机及专用软件1套；
2、多功能集成测量装置（配多功能测量探头5个）1套；
3、电梯、扶梯距离专用测量尺1把；
4、蓝牙打印机1个；
5、计量检定或校准证书1份，说明书保修卡等文件资料1套；
6、专用包装箱体1个。
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	电梯护脚板强度测量仪
	一、性能要求：
1、设备可以从层站方向垂直作用于护脚板垂直部分下边任何5cm2的位置施加最大300N的静力，以测试护脚板强度；
2、满足《电梯监督检验和定期检验规则》中轿厢护脚板的强度测试要求；
二、硬件要求：
1、采用嵌入式操作系统，不低于2.1英寸触摸屏，分辨率：不低于480*480；
2、具有自动测量、手动模式两种测量模式，自动测量下按键一次即可完成检测，手动模式需持续按键直至完成检测；
3、具有智能识别加载力及形变量，在超标位置自动停止，防止过载破坏护脚板；屏幕实时显示护脚板形变量数值与力值施加数值，自动锁定300N静力时护脚板形变量或35mm形变量时所施加的压力值；
4、★软件界面中能显示最大力、最大位移和永久形变值（投标文件中提供仪器软件截图）；
5、★护脚板自动加载力范围：至少包含0～350N，分辨率≤0.01，精度≤1%；
6、★护脚板形变量测量范围：至少包含0～50mm，分辨率≤0.01，精度≤1%；
7、采用力与位移传感器一体化设计；
8、采用开放式卡扣固定方式；
9、具有语音播报测试结果功能；
10、带有水泡调节功能；
11、适用于中分、旁开、滑动门等形式下的护脚板；
12、驱动方式：电动推杆、定制压块；具有手动快速泄力调节装置；
13、操控及驱动一体化主机，尺寸≤80*250*100mm，可放进检验工具箱；
14、具有检测数据保存、查询检测结果等功能；
三、主要配置：
测量主机1台、充电器1套、专用仪器箱1个、计量证书1份、说明书1份、合格证1份、保修卡1份。
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	超声波测厚仪
	一、 技术要求
1.测量范围：至少包含1-500mm；
2.采用不低于2.4英寸，分辨率不小于320×240彩色液晶显示屏，亮度可调；
3.仪器可适配多种型号的双晶探头，具备探头识别和自校准功能；
4.具有发射-回波、界面-回波、回波-回波测量模式；
5.可实现穿透涂层测量；
6.仪器可动态补偿探头变化和耦合差异带来的测量误差，提升测量精度；
7.具有零位校准、声速校准、两点校准等多种校准方式；
8.具有增益调节功能；
9.具有单值B扫描显示功能；
10.具有≥每秒20次的快速测量模式；
11.具有报警功能，可自由设置报警上、下限；
12.具有差值、最大最小值显示方式；
13.可存储不低于50000个测量值，具有二维栅格存储功能；
14.可通过USB与PC通讯，还可由USB接口提供供电；
15.具备RS485扩展接口；
二、测量要求
1.★分辨率：0.001mm 、0.01mm和0.1mm（使用人根据不同材质自行选择）；
2.★声速调节范围：至少包含508m/s～18699m/s；
3.显示器：彩色TFT液晶显示器，不小于320x240像素；
4.★频率范围：至少包含0.5MHz～20MHz；
5.测量速率：标准(4Hz)、快速(20Hz)；
6.数据存储：不低于50个数据文件，每个可存储不低于1000的测量值；
7.电源：三节镍氢电池；
8.功耗：工作电流不超过120mA（关闭4G，亮度暗， 4.5V下）；
9.满足《超声波测厚仪校准规范》和《电子测量仪器通用规范》中要求。
三、基本配置要求
主机1台；
5PФ10探头：1支；
耦合剂：1瓶；
AA干电池：1组（另配）；
说明书：1份。
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电梯自动门动态安全性能检测仪
	一、功能要求：
1.★满足GB/T7588.1—2020的5.3.6.2.2关于电梯门动态安全检测关门力、关门动能、关门速度的测试要求；
2.具有电梯关门速度检测功能；
3.具有电梯关门力检测功能；
4.具有电梯关门动能检测功能；
5.★电梯关门力测量位置具有可调设计；
6.至少包括平均关门速度、最大关门速度、平均关门速度位置、最大关门速度位置等参数测量功能（投标文件中提供软件界面截图佐证）；
7.主机检测界面具有实时关门力曲线、关门动能曲线显示，自动计算关门力值与关门动能；
8.主机采用≥10寸触控屏，具有无线连接测量模块；
9.整机采用集成设计，各模块均采用无线连接。
二、性能指标：
1.电梯关门速度检测范围至少包含0-2m/s，分辨率0.001m/s；
2.电梯关门力检测范围至少包含0-1000N，分辨率0.1N；
3.电梯关门动能检测范围至少包含0-10J，分辨率0.1J；
4.★电梯关门力测量位置具有可调设计，调节范围至少包含0.1-1.0m（投标文件中提供可调节模块实物照片，佐证调节范围）。
二、设备配置：
操控主机1个、速度测量模块1个、动能测量模块1套、校准报告1份、随机技术文件1套。
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	场（厂）内专用机动车辆综合检测仪
	（一）仪器概述：
1、仪器用于测量以下内容：
（1）非公路用旅游观光车辆运行路段的空间动态实时坡度、区间平均坡度；
（2）叉车门架倾角及自然下滑量；
（3）场（厂）内专用机动车辆金属盖或非金属盖的金属部件与蓄电池带电部分间隙。
（4）场（厂）内专用机动车辆方向盘转向力、方向盘自由转动量、车辆制停距离、踏板制动力、手刹制动力、噪声等相关数据；
2、满足TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆 安全技术规程》的检验要求。
（二）硬件要求：
1、检验模块壳体带有电量显示灯。
2、检验模块设有引流槽，预防水溅及粉尘堆积。
3、开机按键选用沉降式设计，主机壳体上根据开关大小做内沉设计。
4、手持终端与主机和打印机之间通过蓝牙通讯。
5、检验模块主机壳体采用铝合金材质，表面经阳极氧化处理，防静电，防干扰，腐蚀。
（三）软件要求：
1、软件含有检查更新功能，当软件有更新时可直接点击更新。
2、软件内实时显示数据，线路图以及关系曲线图，曲线图生成后可点击曲线图任意位置产看其相应数据。
3、测量完成后自动计算并生成结果，可在线进行多次测量，观测其重复性以便减小误差。
4、测量完成后可直接保存结果、打印结果，并且可以直接查看建议参考值，参考值为当前检规要求的合格数值，保存的数据可以进行打印、删除、导出，导出数据默认PDF格式，可选择储存路径，导出后的文件可在联网的情况下直接分享。
（四）技术参数
动态坡度检测模块：
1、位移测量范围：至少包含0-5km； 
2、位移测量精度：0.5m； 
3、坡度测量范围：-60%～＋60%；
4、坡度测量精度：≤0.5%；
5、永磁铁数量：≥2颗；
6、坡度数据采集频率：≥10Hz；
7、位移数据采集频率：≥1Hz。
转向参数测试模块：
1、力值范围：至少包含0-500N；
2、力值精度：≤1%；
3、转动量测量范围：≥0-1800°；
4、转动量测量精度：优于0.1°；
5、旋转速度：≤60°/s；
6、钳式卡爪直径：≥25mm-45mm；
7、数据采集频率：≥20Hz 。
门架倾角及下滑量检测模块：
1、角度范围：至少包含-30°～＋30°；
2、角度精度：0.1°；
3、角度分辨率：0.1°；
4、距离范围：0-5m；
5、距离精度：1mm；
6、距离分辨率：0.1mm；
7、数据采集频率：≥25Hz。
制停距离检测模块：
1、速度测量范围：至少包含0-50km/h； 
2、速度测量精度：0.1km/h ； 
3、速度测量分辨率：0.01km/h；
4、加速度范围：±3g；
5、加速度精度：5mg；
6、数据采集频率：≥10Hz 。  
踏板力测量模块：
★1、力值范围：至少包含0-1000N；
2、力值精度：≤1%；
3、力值分辨率：0.1N；
4、数据采集频率：≥20Hz 。
手刹力测量模块：
1、力值范围：至少包含0-500N；
2、力值精度：≤1%；
3、力值分辨率：0.1N；
4、绑带适用范围：直径0-45mm；
5、数据采集频率：≥20Hz。
噪声检测模块：
1、噪声测量范围：至少包含30-130dB；
2、噪音测量精度：≤ 0.1dB；
3、数据采集频率：≥10Hz。
电池与盖板间隙检测模块：
1、测量范围：10-65mm；
2、分辨率：1mm。
（五）主要配置：方向盘转向参数测试模块、踏板操作力模块、手刹操作力模块、坡度、制停距离、门架倾角模块、自然下滑量、噪声模块、电池与盖板间隙模块、手持终端、配套软件、蓝牙打印机、电源适配器、计量证书、合格证、保修卡、说明书。
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	无线动态应变分析系统(32通道)
	一、功能特点 
1.1 方便携带，可使用磁力座固定安装； 
★1.2 Wi-Fi无线通讯、网线有线通讯一键切换（投标文件中提供产品功能截图佐证）；
1.3 直接安装于测点附近，无线传输数据，抗干扰能力强； 
1.4 直流供桥，性能稳定； 
1.5 采用标准2.4G无线WiFi通讯技术，通讯距离≥200米（可视），配备无线中继可实现远距离的无线传输； 
1.6 内置≥16G存储；
1.7 程控切换全桥、半桥、三线制 1/4 桥（120Ω)的状态设置； 
★1.8 桥路自检功能：结合控制软件能够准确判断桥路的短路、开路等故障，以直观的图形窗口提醒试验人员通道状态（投标文件中提供产品功能截图佐证）；
1.9 可设置任意一个测点作为补偿测点； 
★1.10 具有GPS/北斗模块，可实现所有模块同步采样（投标文件中提供产品功能截图佐证具有GPS/北斗模块）；
1.11 具有信号长时间实时高速记录功能； 
★1.12支持智能导线识别功能，方便大型系统测点信息编辑设置（投标文件中提供产品功能截图佐证具有智能导线识别功能）； 
1.13 内置大容量锂电池，仪器能连续工作时间 7 小时以上； 
★1.14一键式可视化参数设置，参数设置过程中实时显示通道工作状态，支持一键参数复制粘贴（投标文件中提供产品功能截图佐证）； 
★1.15 多传感器标定：用于进行多个传感器的快速标定，支持单循环、多循环等标定，自动计算得到多个传感器灵敏度系数（投标文件中提供产品功能截图佐证）； 
1.16 可进行加速度、压力、力、荷重、位移、温度等多种测量参数的预设置和修正； 
1.17 同时显示采集数据及曲线，包括采集数据的实时曲线及各种实时处理后的数据、曲线； 
1.1.8对于主应力方向未知的平面应力测点，可以采用多轴向应变计组成应变花，测得各个方向的应变 后计算出主应力及方向。应变花类型有两片直角形、三片直角形、等腰三角形、伞型、扇形等； 
★1.19 数据格式转换，可将数据文件转换成至少包含Excel、Matlab、TXT、UFF、dhprj、Word等格式输出，软件能够读取wav、dap、Json、xml、dhprj等格式文件，具有重采样、截取、删除、合并功能（投标文件中提供产品功能截图佐证）； 
★1.20 软件内置热电偶分度表，至少包含K、T、E、S、R、B、N、J等型（投标文件中提供产品功能截图佐证）； 
★1.21、支持图形化数据流分析功能；（投标文件中提供产品功能截图佐证）； 
二 、技术指标 
★2.1 通道数：4通道/模块，8台共计32通道，最多后续可扩展到16 台采集模块同时工作； 
2.2 电压量程：±5V、±50mV； 
2.3 电压示值误差：不大于±0.5%F.S； 
2.4 应变量程：±30000με 、±3000με; 
2.5 应变示值误差： ±（0.5％red±3με); 
5.6 非线性：满度的 0.1%; 
★2.6 噪声：不大于3μεRMS，（投标文件中提供校准报告佐证噪声数值），（输入短路，在最大增益和最大带宽时折合至输入端）； 
2.7零点漂移：小于 3μV/2h（输入短路，在最小满度值下，预热30分钟后，恒温时折算至输入端）； 
2.8供桥电压：2V 、5V（DC）：最大输出电流 30mA/通道； 
2.9 桥压精度：不大于 0.1%； 
2.10桥路方式：程控切换全桥、半桥、三线制 1/4 桥（120Ω)； 
2.11 适用应变计电阻值： 
1） 三线制 1/4 桥：120Ω 
2） 半桥、全桥：60Ω~20000Ω 任意设定； 
2.12 自动平衡范围：±10000με; 
2.132支持智能导线识别功能； 
2.14 频响范围：DC～40kHz（+0.5dB～-3dB）； 
2.15 模数转换器：24 位 Σ-ΔA/D 转换器； 
2.16 连续采样速率：最高 128kHz/通道，分挡切换； 
2.17 抗混滤波器： 
1) 截止频率：采样速率的 1/2.56 倍，设置采样速率时同时设定； 
2) 阻带衰减：约-80dB/oct； 
3) 平坦度（分析频率范围内）：小于±0.1dB； 
三、使用环境（适用于 GB/T 6587-2012 Ⅲ组条件）
3.1 温度： 
（1）贮存条件：-40℃~70℃; 
（2）工作范围：-20℃~60℃; 
（3）工作极限条件：-10℃~50℃; 
3.2 湿度： 
（1）工作范围：50℃（20～90）%RH；
（2）贮存条件：60℃ 90%RH24h； 
3.3 振动（非工作状态）： 
（1）频率循环范围：5Hz～55Hz～5Hz； 
（2）驱动振幅（峰值）：0.19mm； 
（3）扫频速率：小于或等于1倍频程/min； 
（4）在共振点上保持时间：20min； 
（5）振动方向：x 、y 、z；
四．配置清单
1.无线动态应变采集器32通道；专用充电器8个；天线AP一个；北斗/ GPS模块8个；锂电池模块8个；计量证书一份，随机资料一套。
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	特斯拉计
	1、量程：200mT(2000Gs）2000mT（20000Gs）；
2、分度值：0.01mT（0.1G）0.1mT（1G）；
3、准确度（2级）±2.0％；
4、工作环境：0℃-50℃，20％-85％R.H不结露。
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	制动下滑量测试仪
	一、性能要求:
仪器可对起重机制动下滑量、各项速度及距离进行无线数据测量，专用测量软件可对检验过程实时检测，分析。
二、技术参数要求：
1、配套触控终端及配置软件：
（1）wifi，蓝牙，GPS，4g全网通，TYPE-C接口，5V电压
（2）触控操作，外壳防护，防刮花，前后双置摄像头
（3）存储容量：≥64G；
（4）电池至少可连续工作8小时；
（5）综合类配套软件：可自定义模块，可通过网络授权，进行登录。生成WORD、PDF等格式检测报告，格式可定制，导出和打印可选择单独项目，也可以选择多个项目合并出一份报告；
（6）可记录输入的历史数据；
2、速度测量范围：≤0.6m/s；
3、测量行程：不低于5m；
4、分辨率：≤0.1mm；
5、可充电式锂电池，而非一次性电池；
6、★配置同步无线触发开关；触发方式：点动及长动可选；
7、位移测量精度：≤0.5mm；
8、制动下滑量测量精度：≤0.5mm；
9、主机四段电量显示，软件连接后可显示测量主机电量百分比，具有低电量报警功能；
10、打印：配置蓝牙打印机，重量小于0.4kg，可实时打印数据，配合配套软件可打印检测报告。
11、工作电压：DC 12V；工作湿度：＜90% RH；工作温度：-10℃～50℃。
三、产品配置：
多功能测量主机1套、专用触控终端（配套软件）1台、无线蓝牙打印机1台、计量检定或校准证书1份、说明书保修卡等文件资料 1 套、专用包装箱体1个。
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	15 
	场车电池间隙测试仪
	一、性能要求：
1、根据TSG 81—2022 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程，适用于测量蓄电池厂车蓄电池接线端子与金属盖板之间距离；
2、需满足在不导电及安全前提下对蓄电池接线端子与金属盖板之间距离进行直接测量，无需二次计算即可直接读取测量结果；
3、★固件升级：测量主机及APP程序均可远程通过数据平台自行选择版本升级。（投标文件中提供软件截图）
4、★配备综合测量APP，能够对检测数据进行统一管理。
二、技术参数要求：
1、触控终端及配置软件：
（1）wifi，蓝牙，GPS，4g全网通，TYPE-C接口,5V电压
（2）触控操作，外壳防护，防刮花，前后双置摄像头
（3）存储容量：不小于64G 
（4）电池至少可连续工作8小时；
（5）综合类配套软件：可自定义模块，可通过网络授权，进行登录。生成word、PDF等格式检测报告，格式可定制，导出和打印可选择单独项目，也可以选择多个项目合并出一份报告。
（6）可记录输入的历史数据；
3、主机四段电量显示，软件连接后可显示测量主机电量百分比，具有低电量报警功能；
4、激光量程范围：至少包含0.2m-30m；激光测量精度：≤±1mm；
5、激光类型：至少包含490-670nm,≤1mW；
6、一键切换单位功能：可满足m/in/ft三种单位模式；
7、基准可调：可根据实际工况，设置前后基准；
8、激光等级：≥Ⅱ级；
9、传输方式：蓝牙，无线传输距离不小于10m；
10、采用 USB充电接口，5V2A充电器；
11、材质：主机采用铝合金材质机身，防摔，≥IP54；
12、打印：配置蓝牙打印机，蓝牙打印机重量小于0.4kg，可实时打印数据，配合配套软件可打印检测数据。
三、产品配置要求：
手持终端（配套软件）1台、无线电池间隙检测模块1台、无线蓝牙打印机1台、计量检定或校准证书1份、说明书保修卡等文件资料1套、专用包装箱体1个。
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[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc6487]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc23815]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc16826][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23241]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc30423][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc30448]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc7179]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc5620]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc8254]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc15939]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc32444]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc14886]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc27667]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc22972][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc13991][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc23974]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc24855]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc6249]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc27824]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc914]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc15481]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc12047][bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
[bookmark: _Toc32157]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc25708]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc25803]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc1065]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

