采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲大口径平行光管
	一、主设备参数：

★1.口径：200mm

★2.波段：300nm-14000nm

★3.波像差：1/10波长

★4.焦距：2.5m
5.离轴量：400mm

6.发散角：≤20urad

7.最大外尺寸：2000mm×1000mm×600mm

■8.具有400-1700nm自准直功能

9.pv：1/4@632nm

★10.平行光管系统反射率：≥85%
11.结构形式：离轴反射，中心无遮拦

12.配件：照明光源、玻罗板、十字线分划板、分辨率板

13.具有支撑机构，安装在光学隔振平台上，并能够进行水平度的调节

14.配备防尘保护装置

15.底板、外罩和支撑结构内部喷涂哑光黑漆

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）光学平台一个

1.参考尺寸：2500mm×1200mm（±5mm）
2.整体高度：800mm（±5mm）
3.固有频率：≤10Hz

（二）直流稳压电源一个

1.输出电压：0-30V可调
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
