[bookmark: _Toc178465409]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc178465410]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效并具备实施条件5个工作日内，采购人付至合同价的 60%(中标人须提供等额预付款担保)，项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。
注：(1)中标人未按规定提供预付款担保的,视为放弃预付款；(2)预付款担保要求：采用银行保函(或担保机构担保或保证保险)形式提交预付款担保的，必须具有明确有效的查询途径(二维码或网址链接及查询方式)。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省合肥市芜湖路74号安徽省图书馆，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，40个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	“最低技术参数及要求”中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；“最低技术参数及要求”中明确的，免费质保期按“技术参数及要求”执行。


[bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc58935147]二、货物需求
1、标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	关键指标项
	★
	不响应或负偏离的，投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，详见评分细则

	一般指标项
	●
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	5条及以上不响应或负偏离的，投标无效

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。



2、货物需求
	序号
	货物名称
	最低技术参数及要求
	数量
	所属行业
	是否为核心产品

	
1
	▲LED教室灯（长1200±100mm，宽300±20mm）
	1.LED教室灯额定功率≤36W，（长1200±100mm，宽300±20mm），LED模块功率冗余量不低于3倍。
■2.LED教室灯显色指数在开关试验（初始0次）及开关（50000次）均满足Ra≥96,显色指数Ra变化差≤0.5。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
■3.LED教室灯色温（或相关色温）在开关试验（初始0次）及开关（50000次）均满足3300-5300K。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
■4.LED教室灯在开关试验50000次后光通维持率≥95%。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
5.LED 教室灯“ 闪烁 ”项目检测为无显著影响。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
6.LED教室灯的蓝光危害等级应为“RG0”。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
7.LED教室灯的光生物安全符合 “无危害” 类。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●8.LED教室灯通过机械悬挂不低于10倍重量测试，试验后悬挂装置完好，无明显变形。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
■9.LED教室灯通过静电放电抗干扰测试，空气放电在±8kV之间,接触放电在±4kV之间，测试后灯具运行正常。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●10.LED教室灯依据GB/T 31275-2020 照明设备对人体电磁辐射的安全要求：频率范围：20kHz-10MHz，感应电流密度限值：F≤1，进行范德霍夫测试，判定结果为P。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●11.LED教室灯的光通维持寿命40000小时或以上。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
12.LED教室灯经过点灯40000H老化试验（不接受加速老化测试）
●（1）依据GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》防护等级≥（IK08）5J外壳冲击。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●（2）依据GB/T 31897.201-2016《灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求》，GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》，GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》，光通维持率≥0.96。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●（3）依据GB/T 31897.201-2016《灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求》，GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》，GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》，光束角（半峰光束角C0/180)角度偏差绝对值≤1°。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
13.LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、及极值空气温度≥35℃的实地自然环境条件下至少持续运行1000小时。
●（1）依据GB/T 36979-2018标准满足色品空间颜色不均匀性△u’v’≤0.007。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●（2）依据GB/T 31897.201-2016标准满足光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●（3）依据GB/T 6882-2016标准噪声实测值与初始值偏差不超过5db(A )。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●（4）色彩保真度Rf＞95得。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
	2300套
	工业
	是

	2
	▲LED教室灯（长 600±5mm，宽 600±5mm）
	1.LED教室灯；无格栅，灯具尺寸：长 600±5mm，宽 600±5mm；灯具的壳体应采用铝型材等轻型、坚固金属材料，并经喷涂处理，具备防锈功能。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
■2.灯具性能参数：灯具效能≥85lm/W，功率（W）≤40W，单颗光源功率≥1W，色温（K）：5000K±200K，显指（R）：Ra≥90，R9≥50,功率因数：PF≥0.95。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
●3.教室光环境要求：教室面照度≥400Lx，教室面照度的均匀度≥0.80，教室的功率密度＜6W/㎡，眩光值 UGR≤19。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
4.LED教室灯的光通维持寿命50000小时或以上。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
■5.LED教室灯符合“无显著影响 ”等级。波动深度 FPF 限值≤1%。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
6.LED教室灯蓝光危害等级应为“RG0”无危害。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
7.LED教室灯结构：灯具应采用封闭式结构，灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构， 外部易清理，灯具的 IP 防护等级≥IP40。（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件）
	2400套
	工业
	是

	3
	LED集成吊顶灯（300*300mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤26W。
3.色温≥5000K。
4.显色指数：Ra≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
	80套
	工业
	否

	4
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约200mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤9W。
3.色温：≥5700K。
4.RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	563套
	工业
	否

	5
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约180mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤9W。
3.色温：≥5700K。
4.显色指数：RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	210套
	工业
	否

	6
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约140mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤5W。
3.色温：≥5700K。
4.显色指数：RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	626套
	工业
	否

	7
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约120mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤5W。
3.色温：≥5700K。
4.显色指数：RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	60套
	工业
	否

	8
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约100mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤5W。
3.色温：≥5700K。
4.显色指数：RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	90套
	工业
	否

	9
	筒灯
（嵌入安装、吊顶，外直径约80mm）
	1.材质：铝材+PP。
2.额定功率：≤9W。
3.色温：≥5700K。
4.显色指数：RA≥90。
5.电压：220V/50Hz。
6.防护等级≥IP20。
7.能效：二级及以上。
	70套
	工业
	否

	10
	LED人体感应灯 

	1.产品尺寸：直径约260-300mm。
2.功率：≤18W。
3.额定电压：AC220V～220V/50Hz。
4.色温：≥5700K。
5.显色指数：Ra90及以上。
6.感应范围：高不小于3米直径不小于6米。
	90套
	工业
	否

	11
	LED吸顶灯

	1.产品尺寸：直径约260-300mm。
2.额定功率：≤18W。
3.额定电压：AC220V～220V/50Hz。
4.色温：≥5000K。
5.显色指数：Ra80及以上。
	50套
	工业
	否

	12
	护眼台灯
	1.额定功率：10-14W。
2.额定电压：AC220V～240V/50Hz。
3.色温：3200K-5300k。
4.显色指数：Ra95及以上。
5.蓝光危害类别等级为：RG0（或0类危险）。6.照度：国AA级。
7.能效：二级及以上。
	200套
	工业
	否

	13
	书库吸顶灯
	1.尺寸：150-200mm。
2.额定功率：≤8W。
3.0.25m垂直面维持平面照度≥50lx。
4.显色指数：Ra80及以上。
	2000套
	工业
	否

	14
	动物户外灯
	兔子造型户外灯：约55*37cm,防水，接电,5W≤LED≤9W,树脂+玻璃纤维。
	2套
	工业
	否

	
	
	大号公母梅花鹿组合户外灯：约120*70cm,防水，接电,5W≤LED≤9W,树脂+玻璃纤维。
	1套
	工业
	否

	
	
	松鼠灯造型户外户外灯灯:约48*45cm,防水，接电，5W≤LED≤9W,树脂+玻璃纤维。
	3套
	工业
	否

	
	
	熊猫造型户外灯灯：约48*45cm,防水，接电，5W≤LED≤9W,树脂+玻璃纤维。
	2套
	工业
	否

	15
	吊灯
	1.尺寸：2000±10mm*800±10mm*350±10mm。
2.功率：≤68W。
3.色温：≥3000K。
4.木质灯罩。
5.电压：110V-240V。[image: ]
	2套
	工业
	否

	16
	吊挂式插座
	6插位不低于3米，带USB，抗电涌插座过载保护。
	100个
	工业
	否

	17
	Led长条灯
	1.白色边框。
2.尺寸：1200±10mm*70±5mm。
3.220V-50HZ。
4.功率≤36W。
5.色温：≥6500K。
	50套
	工业
	否

	18
	太阳能铁栅栏灯
	压铸铝，条纹琉璃，防水防锈，底座12cm，需要打孔固定。
	100套
	工业
	否

	19
	专业轨道射灯
	1.光源要求：LED COB 封装光源。
2.功率：0-15W。
3.色温：3000K（±100K）。
4.光源维持率：＞50000h-L90。
5.配光类型：光束角最小角度≤15°，最大角度≥50°；任意光束角。
调节时保持外观尺寸一致美观性；要求布光均匀，无杂光。
6.显色指数：Ra≥95，R9＞90。
7.色容差：SDCM≤3。
8.角度调节：水平 360°调节，垂直 90°调节。
9.材质：灯体一体化压铸铝材质，无外露明线，表面喷粉处理；电器与光源一体内置。
10.安装方式：适配三回路轨道，自带锁定结构，保证与三回路轨道的可靠机械及电气连接。
11.照明控制模式:（0-1）-100%无频闪调光，可单灯调光。
12.全部配备防眩配件和角度镜片。
13.蓝光控制：蓝光危害在 RG1以下。
	48套
	工业
	否

	20
	照明轨道及配件
	1.材质:铝合金。
2.颜色:黑色或白色。
3.长度:根据现场实际情况定制。
4.配件:包括但不限于轨道接头、轨道吊件、轨道端盖等。
	50米
	工业
	否

	21
	展陈照明筒灯
	1.功率≤15W。
2.色温≥4000k。
3.规格：LED 110V~240V。
4.光源类型:LED。
5.显色指数 (CRI): ＞ra90。
6.电器：高品质恒流驱动提供短路，过流保护。
7.防护等级: ≥IP20。
8.材质：一体铝合金结构。
9.安装方式: 嵌入式。
10.其他:防眩光设计，无可视屏闪。
	10套
	工业
	否

	22
	双头格栅灯
	1.光源类型:LED。
2.色温:≥4000K。
3.显色指数 (CRI):≥90。
4.光束角:36°。
5.功率:20W-30W。
6.防护等级:≥IP20。
7.安装方式:嵌入式。
	8套
	工业
	否

	23
	展厅LED增艳轨道灯
	1.输入电压：100-250 V。
2.功率：30±1 W。
3.色温：4000-5000 K。
4.光通量≥2500 Lm。
5.发光角度15°-24 °。
6.LED功率≤30W。
7.LED数量：1 PCS。
8.防水等级≥20 IP。
9.灯体材质：塑+铝。
10.尺寸：Φ121 ×160 mm。
11.工作温度：-20---45 ℃。
12.储存温度：-25---65 ℃。
13.使用寿命≥ 25000 hrs。
	150套
	工业
	否



三、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]四、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]五、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]六、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训内容应与工程进度相一致。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
3、技术参数及要求里有特别规定的，以技术参数及要求中的要求为准。
七、质保及售后服务
1、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
八、其他要求
1.根据馆内现有的阅读环境重新设计、安装灯具；
2.灯具安装摆放设计满足采购人需求；
3.实施时不得破坏馆内原有装修，如有损坏需无偿恢复；
4.安装前提交全馆护眼健康照明环境设计图；
5.更换灯具后阅览区域的照度必须满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024 图书馆建筑照明标准值。提供第三方专业机构阅览区域灯光安装前后的检测报告；
6.所供应产品必须达到国家环保要求。
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