采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9508]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效并具备实施条件后支付合同款40%为预付款（中标人须提供等额预付款担保），供货安装调试完成后，经验收合格付清剩余合同款。（供货人须提供增值税专用发票）。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽理工大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同生效后，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格后，不少于2年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。货物
需求表另有规定的，以货物需求表为准。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc3283]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc28972][bookmark: _Toc4843]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	所属行业

	1 
	可编程直流稳压电源
	1. 电压输出
1.1电源效应:≤0.01%+3mV
1.2负载效应：≤0.01%+3mV(1≤3A)/≤0.01%+5mV(1>3A)
1.3恢复时间：<100us(50% load change,minimum load 0.5A)
1.4涟波和噪声：≤1mV rms(1≤3A)(5Hz~1MHz)/≤2mV rms(I>3A)(5Hz~1MHz)
1.5设定精度±(0.03% of reading + 10mV)(25±5°C)
1.6电压精度：0.1mV
2. 电流输出
2.1电源效应：≤0.01%+3mA
2.2负载效应：≤0.01%+3mA(1≤3A)/≤0.01%+5mA(1>3A)
2.3涟波和噪声：≤3mA rms(l≤3A)/≤6mA rms(I>3A)
2.4设定精度：+(0.1% of reading + 0.1% of FS)(25+5℃)
2.5电流精度：0.01mA(10A以上分辨率为1mA)
3. 其他参数
3.1电压显示:≥6 位数字显示
3.2电流显示:≥6 位数字显示
3.3电压分辨率：≥0.1mV
3.4电流分辨率0.01mA(10A以上分辨率为1mA)
3.5保护功能：过载保护，极性接反保护，过压保护，过流保护，过温保护
3.6键盘锁：有
3.7接口：标配RS232接口、485接口(选配)、航空报警接口(选配)模拟控制接口(选配)、LAN接口(选配)
3.8存储调出：100组存储，包含10组快捷参数存储
3.9绝缘度：输出端子与机壳或其它端子间，≤60VDC
3.10电源输入：AC220V+10%,50/60Hz
3.11标准配件：电源线×1、上位机软件光盘×1、RS232接口电缆×1、合格证×1接线插头×1、输出接线端子×1
3.12尺寸：≥376(D)×215(W)×89(H)mm
	台
	10
	工业

	2 
	集成运算放大器
	类型：含集成运放电路实验板和整流滤波电路实验板
一、集成运放板：
1.压摆率：0.5 V/us
2.增益带宽积：1MHZ
3.-3db 带宽
4.电流-输入偏置：10nA
5.电压-输入失调：1mV
6.电流-电源：1.7mA
7.电流-输出/通道：25mA
8.电压-电源，单/双(±)：10V~44 V，±5 V~22 V
9.工作温度：0°C~70°C
10.安装类型：通孔
11.封装/外壳：8-DIP(0.300"，7.62mm)
12.供应商器件封装：8-DIP
二、整流滤波板：
1.输入电压:
4700uF/35V，最高输入交流电压:AC20V
3300uF/50V，最高输入交流电压:AC30V
2..输出电流最大值 10A(瞬时工作电流可以达到20A)
	个
	80
	工业

	3 
	示波器
	1. 带宽：250MHZ
2. 模拟通道:4
3. 数字通道:16(需要1个配逻辑探头)
4. 存储深度上限值：100Mpts(共享)
5. 采样率：2.5GSa/s(单通道),1.25GSa/s(双通道),625MSa/s(四通道)
6. 波形捕获率上限值：200000 wfms/s，1000000 wfms/s(顺序模式)
7. ADC分辨率：12bit，增强分辨率：16bit
8.触发：区域触发、边沿触发、欠幅脉冲触发、超幅脉冲触发、第N边沿触发延迟触发、超时触发、持续时间、建立/保持、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、RS-232/UART触发、°C触发、SPI触发、CAN触发、CAN-FD触发、LIN触发、PS触发
9.上升时间：1.44ns
10.垂直档位500uV/div~10v/div
11.时基档位2ns/div~1ks/div
12.单位W、A、V、和U，默认为:V
13.通道隔离度：直流至最大带宽:＞40dB
14.数字通道最大采样率：1.25GSa/s
15.解码：RS-232/UART、I2C、SPI, CAN、CAN-FD, LIN、I2S
16.并行解码：最高18位并行总线解码，支持2模拟通道和16数字通道组合。支持自定义时钟设置
17.信号源单通道，25MHz，200MSa/s
18.接口：USB-Host 2.0、USB-Device2.0、LAN、AUX Out、信号源输出接口、HDMI
19.电源适配器:功率≥12V/3A，支持PD协议的Type-C口适配器或充电宝
20.屏幕尺寸:≥7英寸FHD高清电容触摸屏
21.机身重量≥1.56kg
22.机身尺寸(WXHXD)：≥282mmx175mmx49mm
23.标准配件：USB2.0数据线1根、UT-P06无源探头(300MHz)X4、符合所在国标准的电源线1根
	台
	10
	工业

	4 
	数字模拟电路实验箱
	1. 电源:
输入:AC 220V+10%，50HZ(151 6786 4199)
输出:※DC:+5V，I>1A※DC:+12V，I20.2A
※DC:-5V~-12V可调，I20.2A
※DC:+5V~+27V可调，I20.2A
以上各路输出均有过流保护，自动恢复功能
2. 直流信号源: 双路 -0.5V~+0.5V;-5V~+5V两档连续可调.
3. 函数发生器:输出频率:2Hz~90KHz，分四档,可输出 方波(0~20V)、三角波(0~15V)、正弦波(0~10V)
4. 手动单脉冲电路2组(带消抖):每组可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平。
5. 固定频率脉冲源10路，输出为TTL电平:1HZ、10HZ、100HZ、1KHZ、10KHZ、100KHZ、500KHZ、1MH5、Z、5MHZ、10MHZ:
6. 数字LED显示:
(1) LED0~LED3由4位七段共阴LED数码管及二~十进制译码器组成
(2) LED4-LED5两位七段段码a.b.c.d.e.f.g.h经电阻到插孔。
7. 十二位逻辑电平输入开关:可输入低电平0'、高电平'1'(为正逻辑)
8. 十二位逻辑电平指示灯:指示灯亮表示高电平'1，指示灯灭表示低电平'0'
9. BCD码拨码盘1组、可产生四组BCD码数字信号
10. 四位数字频率计:测量范围 0~1MHZ，用作测量方波、三角波、正弦波;11、喇叭及驱动电路。是时钟报时、报警、音乐用的发声装置。
11. 电位器组:1K、10K、100K、1M各1只;
12. 开放式实验区(元件库):提供9只锁紧插座(3只14芯、5只16芯)，另1只40芯锁紧插座，1只8芯圆孔IC座。提供电阻、电容、二极管、三极管、三端稳压块等元件。
13. 实验模块电路:(1)整流滤波电路(2)串联稳压电路(3)可调稳压电路(4)功率放大器(5)集成运放电路
14. 全部信号的输入输出插孔均采用镀金孔，不氧化、不变色，接触良好。
15. 铝合金实验箱体
16. 外形尺寸:≥520mm ×420mm×100mm
	台
	10
	工业

	5 
	数字万用表
	1. 可测参数：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、频率、二极管测量、三极管测量、占空比测量;
2. 频响：40-10kHz
3. 显示位数：四位半（22000）
4. 自动关机
5. 真有效值
6. 数据传输 ACV+DCV NCV
7. LPF低通滤波器
8. 模拟条：46段
9. LCD背光
	台
	10
	工业

	6 
	示波器逻辑通道探头
	1. 输入通道数：16
2. 阈值范围：±15 V
3. 阈值精度：±(100mV+3%的阈值设置)
4. 最大输入电压：±40V(峰值)
5. 最大输入动态范围：±10 V+阈值
6. 最小电压摆动：500 mVpp
7. 最小可检测脉宽：5 ns
8. 输入阻抗：≥101 kΩ
9. 输入电容：≥8pF
10. 探头主缆长度：≥ 90 cm
11. 输入端引线长度：≥25 cm
12. 操作环境：0℃~50℃，0~80%RH
13. 存放环境：-20℃~60℃，0~90%RH
	根
	5
	工业

	7 
	叠加式力标准机
	1.量程：100KN；力值工作范围：10-100kN。
2.校验用传感器：10t、50t、100t HBM RTN传感器各1个。
3.力标准机具有拉压两用功能；
4.自动检定功能要求：自动完成对传感器的灵敏度、线性度、蠕变、疲劳测试，自动分析计算和打印报告。
5.采用高精度放大器及24位高精度A/D转换器，标准通道有效内码200000，试验力测量分辨率达1/200000；被测通道最大有效内码500000，能满足1mV~5mV/N传感器的检测要求；保压时间任意设定；力值重复性：≤0.03%FS。采集仪表精度：1/50000；30s负荷波动性：≤±0.00003mV/V；灵敏度最小分辨率：0.00001 mV/V；显示器尺寸：≥19.5寸；
6.加载速度可设定，设定范围：0.03%-20%FS/s；
7.配套要求：油泵1个，电磁阀，换向阀、溢流阀、保护阀各1个；2台高精度仪，1台高精度齿轮泵
8.备注：
（1）无疲劳
（2）精度等级:≤0.03；
（3）保压精度:≤0.03 %FS；
（4）加载范围可设定，设定范围：10%-100%。
	台
	1
	工业

	8 
	S型拉压传感器
	1. 量程：200kg、1t、5t、10t（各8只）
2. 灵敏度：1.0~2.0±0.1 mv/V
3. 综合精度：0.05 %F·S
4. 蠕变：≥0.03%F·S/30min
5. 非线性：≥0.03 %F·S
6. 滞后误差：≥0.03 %F·S
7. 重复性误差：≥0.03 %F·S
8. 零点温度系数：≥0.03 %F·S/10°C
9. 输出温度系数：≥0.03 %F·S/10°C
10. 输出阻抗：≥385±35Q
11. 输入阻抗：≥350±3Q
12. 绝缘阻抗：>2000 MΩ
13. 激励电压：5~12VDC
14. 工作温度范围：-20~+70℃
15. 允许过负荷：120% F·S
16. 材质：合金钢
	只
	32
	工业

	9 
	波长可调单色光源
	1.  科研级紫外增强氙灯光源；发光光谱：250-1600nm；紫外光区输出功率：≥6.6W；可见光区输出功率：≥17.6W；空间光直接输出；电源稳定性≤1%
2.  匹配光路准直镜筒；内嵌高准直紫外石英透镜，光路利用率高
3. 影像级分光成像系统；焦距≥300mm，三光栅设计，双出口设计，双可调狭缝设计；三光栅、长焦距，具备消二次色散设计；配套软件，配有充氮接口，方便和氙灯光源集成
4.整体光谱范围350-1600nm，分辨率0.1nm；光纤输出，需要具备光纤准直调节功能；光路汇聚功能
	套
	1
	工业

	10 
	精密应用型探针台
	1、设备整体集成化程度高，底座行程充裕，可覆盖多场景、多类型测试应用需求，支持无缝升级为射频探针台。
2、样品台四轴调节，XY轴行程≥110mm，分辨率≤3μm；360°精密旋转可锁紧，具备±5°精密调节功能，10mm升降调节，调节精准稳定，带有快速抽拉设计。
3、采用底部蜂窝芯光学面包板，M6螺纹孔，孔间距25mm×25mm；搭载橡胶隔振支撑地脚，可有效隔绝Z轴方向微振动，保障测试环境稳定性。
4、配套专用精密扎针系统，XYZ三轴行程均为13mm×13mm×13mm，位移调节精度≤1μm，定位精准可靠；配备专用夹具固定块，可规范固定线缆。
	套
	2
	工业

	11 
	增材制造仪
	1.喷头数量：2个，机器需配备电动升降喷头。
★2.热端需模块化设计，卡扣固定，无需拆卸螺丝便可更换。（投标文件中提供功能截图或产品彩页）
3.机器打印尺寸需达到300*300*300mm*（单喷头打印时）；255*300*300mm（双喷头打印时）。
★4.显示和界面：支持触摸操作，且触摸屏尺寸在7英寸或以上，可选择英语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、日语、韩语和中文等。支持深色主题与浅色主题。（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
5.机器需具备1G或以上内存，16G或以上闪存。
6.机器需具备断电续打功能。
7.喷嘴最高温度330℃。
8.机器底板最高温度120℃。
9.机器需可以使用：高速耗材：高速PPA CF/高速 PPA GF/高速ABS CF/ 高速PLA/高速ABS；工业耗材：PPA CF/ PPA GF/ PET CF/ PET GF/ PETG ESD/ PET Support/ PPA Support
10.常规耗材：PLA/ ABS/ ASA/ PETG/ PC/ TPU-95A/ PVA+
11.机器需具有加热柔性底板，磁吸固定，可拿取底板。
12.机器打印速度需可在15~300mm/s区间内简便设置。
13.机器需具备全自动调平系统，无需人工干预，自动调平。
14.机器需具备HEPA空气滤净系统。
15.机器需自带摄像头，便于监测。
16.机器需具备断料检测功能。
17.机器具备RFID 传感器，并支持接力打印。
18.机器需支持USB、以太网、WiFi连接。
★19.机器需搭配智能助手，通过与用户交流，可以辅助判断故障、提供打印技巧，减少售后环节，降低误操作几率。（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
20.机器采用FFF快速成型技术。
21.机器支持0.2，0.4，0.6，0.8及1.0毫米的喷嘴口径。
22.机器打印层厚0.05mm-0.6 mm。
23.机器X、Y向步长精度：≥0.78125 微米；Z向定位精度：≥0.078125微米。
24.耗材直径：≥1.75mm
25.机器需支持gcode和data打印文件。
26.机器配备专门的切片软件。
★27.切片软件需支持中文操作，可修复、切割模型。可远程控制同局域网内的设备。软件内预设多种材料参数，可根据使用的材料精准控制打印参数。所有的参数都可以更改；内置修改器，可以通过父子关系对模型进行局部参数的修改，一个模型上可以实现多种打印参数。支持纹理功能、并提供纹理库。（投标文件中提供功能截图或者产品彩页）
28.切片软件需支持.stl, .obj文件输入，支撑GCode、.data输出。
29.配套耗材：≥PLA 10公斤。
	台
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	开发板
	1. 尺寸：≥176*125mm
2. PCB：2层，黑色沉金
3. MCU：STM32F103ZET6,LQFP144，512KB FLASH,64KB RAM
主频：72MHz
4. GPIO:IO口112个，底板引出110个
5. 串口：UART*2，USART*3，底板一路485，两路232
SPI：SPI*3，底板连接有SPI FLASH，容量8MB
I2C：I2C*2，底板连接有EEPROM，容量256B
ADC：ADC*9,12位，测量范围0至3.3V，使用6路
TIM：TIM*8
CAN：CAN*1，底板带一路CAN收发器
I2S：I2S*2，底板有VS1053音频模块硬解码-SPI接口
6. 屏幕接口：底板32Pin插座2.54mm间距，FSMC产生并口时序，接16位MCU屏幕，可外接2.8寸/3.2寸电阻屏、4.3寸电容屏
7. 摄像头：接摄像头-普通GPIO并行读取数据
8. WIFI：底板有ESP8266WIFI模块，FLASH 1MB串口接口
9. 以太网：底板有W5500以太网模块-SPI接口
10. SD卡：Micro SD(TF)卡座*1，SDIO接口，容量最大可扩展32GB
11.RTC：CR1220电池座*1
12.电源输入：支持USB 5V输入，DC6-12V输入，针脚5V输入
13.电源输出：LD0 AMS1117-3.3，可输出3.3V和5V
14.蜂鸣器：有源蜂鸣器*1
15.电位器：1K电位器*1
16.按键：复位按键*1，用户按键*2，电容按键*1
17.LED：RGB灯*1，电源指示灯*1，WIFI通信等*1
18.USB：USB-Device接口*1
19.下载：JTAG接口*1，SWD接口*1，支持DAP/JINK/ULINK2/ST-LINK/ARM-OB等仿真器，支持串口ISP一键下载
20. 温湿度接口：可外接温湿度传感器DHT11模块/温度传感器DS18B20模块
21. 红外：可外接1938T红外接收头
22. 无线：可外接2.4G无线NRF24L01模块
23. FSMC：外扩SRAM 1MB 16bit位宽，
24. EBF接口：1个，用于接野火GPS、蓝牙、OLED等模块
另外，包含10个温湿度传感器DHT11模块、10个温度传感器DS18B20模块、10个普通版DAP和配套资料一份。
	套
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	电导率仪
	1. 电导率级别：0.5级
2. 测量参数：电导率，电阻率，TDS，盐度，温度
3. 电导率：范围：0.000μS/cm～1000mS/cm
	最小分辨率：0.001μS/cm，根据量程自动切换
	电子单元引用误差：±0.5%FS
4. 电阻率：范围：5.00Ω·cm～100.0MΩ·cm
	最小分辨率：0.01Ω·cm，根据量程自动切换
	电子单元引用误差：±0.5%FS
5. TDS：范围：0.000 mg/L～1000g/L
	最小分辨率：0.001mg/L，根据量程自动切换
电子单元引用误差：±0.5%FS
6. 盐度：范围：（0.00～8.00）%
	最小分辨率：0.01%
	电子单元引用误差：±0.1%
7. 温度：范围：（-10.0～135.0）℃/（14.0~275.0）℉
	最小分辨率：0.1℃/0.1℉
	电子单元示值误差：±0.1℃
	仪器示值误差：±0.3℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）
8. 电源：电源适配器（输入：AC（100~240）V，输出：DC20V）
	台
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	RaiseE3柔性设备
	1.机器需配备双喷头，且两个喷头相互独立，可以打印镜像模型，也可以协作打印同一模型。
2.机身尺寸： ≥614×597×487 mm
3.机器打印尺寸需达到:≥330*240*240（单喷头打印时）,≥ 295*240*240（双喷头打印时）。
4.机器需支持触摸操作，且触摸屏尺寸在7英寸或以上。
5.机器需具备2G或以上内存，16G或以上闪存。
6.机器需具备断电续打功能。
7.机器需可以使用PLA/ ABS/ ASA/ PETG/ PC/ TPU-95A/ PVA等常规材料，同时支持 PPA CF/ PPA GF/ PET CF/ PET GF/ PETG ESD/ PET Support/ PPA Support/PPS CF/ PA12 CF+等常规短纤维复合材料，以及PLA/ ABS/ PETG CF/ PET CF/ PLA Pro/ PPA CF/ PPA GF/ ABS CF等高速材料。
8.机器需配备柔性打印底板，可以通过弯折打印底板取件。
9.机器需自带摄像头。
10.机器需具备断料检测功能。
11.辅助进料：支持柔性材料辅助进料套件。
12.屏幕分辨率：不小于1024*600
13.网络连接：Wi-Fi，以太网
14.断电续打：支持
15.操作系统：嵌入式
16.机器需支持中文操作界面。
17.喷嘴直径支持：0.2/0.4/0.6/0.8/1.0mm
18.层厚支持：0.1-0.5mm
19.喷嘴最高温度：330℃
20.打印平台最高温度：110℃
21.打印时静室关门噪音：＜55dB（A）
22.电源输入：100-240 V AC, 50/ 60 Hz 230 V @ 2 A
23.电源输出：24V DC, 350 W
24.机器配备专门的切片软件。
25.切片软件需支持中文操作，可修复、切割模型，支持布尔运算，支持添加纹理，具备修改器功能。可远程控制同局域网内的设备。软件内预设多种材料参数，可根据使用的材料精准控制打印参数。所有的参数都可以更改，操作更自由。
26.切片软件需支持.stl, .obj、.stp、.igs、.jpg、.png文件输入，支撑GCode、.data输出。
27.配套耗材：≥PLA 10公斤。
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	静电纺丝机
	1. 10ul-60ml； 
2. 工作模式：注入，抽取； 
通道数：4；最大行程：110mm； 
线速度范围：1um/min-150um/min； 
最大额定线性推力：＞16kgf； 
3. 显示：128×32点阵液晶显示，同屏幕显示传输液量，完成比例，剩余时间等； 
4. 加配一套独立控制注射泵，可实现同轴静电纺丝。（选配）
5. 收集滚筒 
5.1输入：AC220V±10%，50/60Hz。 
5.2转速范围：120-1350RPM 
5.3滚筒直径：≥100mm 滚筒长度：≥200mm 
5.4旋转收集平板：收集滚筒可更换收集平板，平板长 ≥200mm，宽≥100mm。应用于自备基底的粘贴。 
5.5旋转收集鸟笼；收集滚筒可更换鸟笼，鸟笼直径 ≥100mm，长 ≥200mm，应用于收集有序纤维以及滚筒难以揭取的纤维膜。 
5.6芯轴收集器：收集滚筒可更换芯轴收集，长 ≥12 厘米，直径 2-10mm 各一支，应用于收集纳米纤维管。
6. 2维方向精确调节，X 轴手动调节；Y 轴方向，触摸屏设置移动速度以及行程。往复具备自动寻零功能，开启自动寻零，急停后触屏寻零。 
7. 速度范围：0-2000 毫米/分；行程：0-200mm；载台尺寸：200×270mm ；针头孔：最大支持6针，针头插6针串联；伸展臂：3节。 
8. 环境控制 
除湿系统：除湿量不低于50L/D，最大功率为 1200W，风量300立方米/小时，制冷剂 R410A。湿度自动控制，10~99%RH可调；湿度液晶数码动态显示；低温适用，高效自动化霜系统；1-24h定时功能；不小于5L大型水箱，水满自动停机；可连接排水管实现连续排水功能；高低2挡风速可调，满足不同需求；采用R22 冷媒； 
9. 加热系统：400瓦红外光波加热，室温至 50℃智能控制。 
10. 排风系统：12cm排风风扇，适合24*7H不间断运行。 
11. 照明系统：50厘米轨道射灯，360度角度可调，可变焦距，方便观察纺丝。
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	桌面级混凝土砂浆3D打印机
	1. 外形尺寸：≥1200mm×1400mm×1550mm 
2. 有效打印尺寸：≥620mm×740mm×490mm 
3. 质量：≥220kg 
4. 使用存放温度：0-45℃
5. 机械控制精度：0.1mm 
6. 打印喷嘴尺寸：15mm、20mm、30mm、（可定制）
7. 打印速度：0-80mm/s 
8. X/Y轴运动速度：0-100mm/s
9.Z轴运动速度：0-20mm/s 
10. 软件运行系统：Win7及以上（64位机） 
11. 软件界面语言：中文、English 
12. 切片方式：自主开发 
13. 是否可模拟打印：是 
14. 软件显示维度：三维 
15. 是否可以模拟打印：是 
16. 驱动电机：步进电机 
17. 供电电源：~220±22V，50±1HZ 
18. 总功率：3KW 
19. 加料方式：手动 
★20.打印模型直接导入后，可自动计算打印材料用量、打印时间预估及打印模型缺陷检查功能；支持三维模型（stl格式）、CAD二维路径图形（dwg、dxf、svg格式）、Rhino参数化设计建模路径(gcode)及第三方切片Gcode数据的直接导入、打印；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★21.支持螺旋切片功能，断点位置可设置，可实现不间断挤料打印，打印速度、打印宽度、打印高度均可实时调整，打印头具备预挤料功能且搅拌速度可实时调整（投标文件中提供产品软件功能截图证明）；
★22.模型填充方式：环绕填充、线段填充、中轴波折线填充、层内交叉填充、层间交叉填充多种模式；填充率：0-100%可设置；打印成型路径预览功能（投标文件中提供产品软件功能截图证明）；
★23.框架缩进圈数可设定，可以增加壁；厚具有平滑移动控制模块，转角防颤动；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★24.供货时，配备产品专用砂浆干混料≥120kg，砂浆干混料水泥胶砂抗压强度满足要求3d≥40MPa，7d≥50MPa，28d≥60MPa；氯离子含量≤0.02%；28d收缩率≤0.060%（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告证明）
★25.具有双轴调平功能，可根据需求任意调整双轴的水平度；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★26.打印机控制软件具有在打印起始点预先挤出材料的功能，在线条或模型的打印结束点有提前停止挤料的功能，控制软件应具有避免打印使用在启停点出现缺料或堆积料的情况；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★27.控制软件具有轴状态监控视窗，能自动监控各个运动轴的当前位置，各运动轴的负载情况，各个轴的当前工作状体知否正常（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★28.具备打印纠错功能，支持通过拖拽打印进程进度条，对已完成任意打印进程进行重新打印；支持多模型同时切片，也可以选中某一个模型单独切片，支持打印起点选择包含:第一层、当前层、当前进度。（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
	台

	2

	工业

	17 
	微波化学反应器
	一、主机部分：
1.电源 AC220V 50HZ   
2.输入功率不低于1350w  
3.微波输出功率 ≤900w（0-900连续自动变频调节）
4.微波频率 2450MHz±50Hz  
5.温度控制 室温-250℃  
6.分辨率不低于0.1℃  
7.控温精度 ±1℃      
8.程序段数不少于30段 
9.搅拌速度  0-2000rpm，数显转速  
10. 采样频率不低于 12.5次/m 
11.工作时长 不低于3200分钟（小时）/段 
二、配套灭菌器部分：
1.核心部件采用等离子体除尘、灭菌,可以有效去除空气中的尘埃、有害气体及微生物等；
2.自然菌杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%
3.等离子体密度分布:4.37×1017 ∼3.41×1018 m-3
4.等离子体发生器寿命≥30000小时
	台
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	高精密手动丝印台
	1. 台面尺寸：20*20cm；
2. 最大网版厚度：5 cm；
3. 前后可调，移距≤3 cm；
4. 左右可调，移距≤3 cm；
5. 角度可调，可旋转~10°；
6. 最高480 mm精确微调，调节高度≤15 cm；
7. 误差：±5 mm
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	UV紫外臭氧清洗机
	1. 材质：机身整体采用不锈钢材料，耐酸碱、防腐蚀；
2. 结构：抽屉式样品台，可取、放基板；
3. 气路：预留进气接口；
4. 保护：抽屉开合与UV灯工作互锁，避免紫外线伤害；
5. 计时：按键定时器，数显倒计时；
6. 操作：清洗工作进程可以任意时间手动终止；
7. 配件：可选臭氧中和器，避免臭氧伤害；
8. 清洗波段：≥185nm和254nm；
9. 距离UV灯3-5mm平均光强：28~32mW/cm²；
10. 灯管：双波低压汞灯；
灯管功率：150W；
照射区域：≥150mm×200mm（基台尺寸：≥175*225mm）；
可调照射距离：5~40mm；
11. 定时器工作范围：0~99min99S  具有自动倒计时功能；
12. 进、出气口：	进气口φ8mm，出气口φ25mm；
13. 设备外型尺寸：≥250mm（W）×300mm（D）×260mm（H）；
14. 托盘外型尺寸：≥160mm（W）×200mm（D）×5~40mm（H）；
15. 产品重量：≥8 KG
	台
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	加热台
	1. 温度：室温-400摄氏度
2. 平台尺寸：≥200*260mm
3. 功率：≥1000W
4. 规格：一体加热机
	台
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	双工位手套箱
	1.手套箱尺寸：长度≥3.2米，宽度和高度配合制备系统配合设计，304不锈钢材质，厚度3mm，手套箱可以与制备系统配合使用，能实现密封性能兼容，箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板，预留镀膜机对接口；
2.双气体净化系统：净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水＜0.1ppm，氧＜0.1ppm；
★3.水分析仪：测量范围是0～500ppm，水探头不得采用GE探头，水探头采用P2O5传感器，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可
重复使用。（投标文件中提供产品彩页证明）
★4.氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，氧探头采用ZrO2传感器，不得采用燃料电池。（投标文件中提供产品彩页证明）
5.风机循环能力：流量≥90m3/h，加装变频控制；
6.真空泵：抽速≥12m3/h，真空度可达2×10-3mbar，配装油雾过滤器；
★7.玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏。实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽安装，密封支撑面及密封槽底平面度＜0.1mm/m。不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在箱体折弯支撑面表面的密封方式。
8.有机溶剂吸附器：放置在箱体内部，填充活性吸附材料，与主循环管道相联，循环气体可首先通过吸附器，吸附箱体的有机气体，可更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛；
9.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座
10.超净过滤系统；
11.物联网智能功能，解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据，比如：水值、氧值、压力、抽气/补气次数等，根据阈值及状态参数的实时变化进行智能分析和预警；
12.手套箱包含真空泵、水分析仪、氧分析仪、循环风机等关键零部件。
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	单工位提拉浸渍镀膜机
	1. 提拉速度范围：1～9999 μm/s，最小分辨率 1μm/s； 
2. 速度精度：-0.02%～+0.02%； 
3. 最大行程：≥300 mm（以实际为准） 
4. 可镀膜基片尺寸：MIN 10×10 mm，MAX200×200 mm，厚度MAX 10mm； 
5. 浸渍时间：1～3600 s，最小分辨0.1s； 
6. 镀膜次数：1～1000 次，最少1 次； 
7. 每次镀膜间隔时间：1～3600 s，最小分C-370Plus）;
2. 【切割厚度】0.5mm-3mm玻璃【适用切辨率】 0.1s； 
8. 电源：220V/50Hz
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	玻璃精密切割器
	1. 实验室用玻璃切割器 ITO导电玻璃、FTO导电玻璃、AZO导电玻璃、薄玻璃基片、石英玻璃、硅片玻璃等玻璃材料适用。
3. 净重：≥8.6kg ；毛重≥9.3kg；包装尺寸≥47*18*53cm；最小刻度：≤1mm；工作台工作面积：≥28cm*33cm；切割器底板尺寸：≥37cm*37cm
4.切割厚度：每台另外配备可切割玻璃厚度分别为1-3mm的切割头4个、0.5-1.5mm的切割头2个，可根据使用需要自行更换。
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	细胞粉碎机
	1.整体设备整合工作台、隔音箱与控制屏幕为一体。
2.采用节能（数字超声电路）电源技术，可实现连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。
4.采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计；
5、可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，可空载运行，也可隔空超声，满足不同强度不同需求的实验场景。
6、连续超声模式下，超声时间不少于999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。
7、具备智能微处理控制系统，可存储≥35组的工作预设程序
8、超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 
9、具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化，
10.超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，探头可靠耐磨。
11.超声频率：20-25KHz自动追频，自适应
12.超声标称功率：650W，功率可调：0～100%，步进1%
13.最大处理量≥250mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～250ML处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、8mm、10mm、13mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。 
14.变幅杆自动识别，更换变幅杆无需手动调节。
15.仪器具有超电流、超电压、超温报警功能。
16.采用NTC温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃）
17.隔音箱材质为SPCC钢板，尺寸≥312*334*510mm，一体
18、采用数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。
19.高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um。
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	超声清洗机
	1.内壳：304不锈钢；外壳：防指纹不锈钢；
2.超声功率：≤180W；
3.加热功率≤300W；
4.超声震头≥3个；
5.超声赫兹≥40kHz；
6.加热：有；网篮：有；
7.电源电压：220V；
8.內槽容量：≥6.5L；
9.重量：≥6.16kg；
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	智能混凝土流变仪
	1.测量从低坍落度到自固混凝土砂浆（最小坍落度：混凝土坍落度不低于50mm，最好在75mm以上，否则，混凝土太硬，仪器测试效果差）；
2.电源：220V 50Hz；
3. 骨料范围：5-32mm；
4. 叶轮尺寸：叶轮直径125mm，高125mm, 4片；
5. 叶轮转速：0.01rps-1rps；
6. 搅拌桶半径：200mm；
7. 扭矩测试范围：0.01Nm-45Nm，精度0.1%；
8. 电机扭矩：峰值90N.m，不超过2S；
9. 通讯接口：USB；
10.电机类型：伺服电机；
11.输入电压：AC220V±10%，400W；
12.曲线类型：应力增长测试和动态流变曲线测试；
13.数据存储：可存储曲线及列表，可删除和查询；
14.设备尺寸：≥500mm×905mm×1790mm；
15.设备重量：≥180kg。
★16.提供混凝土材料配合比设计软件（投标文件中提供产品软件功能截图证明）：
1）软件可以智能计算混凝土配合比，可自动生成混凝土配合比计算报告和混凝土配合比计算书；
2）软件支持配合比试配、调整，可自动生成3个水胶比配合比、试配报告和强度-水胶比曲线；
3）软件生成的所有文档，都可以使用word或者PDF进行编辑打印，便于准备工程材料
★17.软件可支持8个独立通道数据测试（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★18.自动计算出水化热热量数据，实时显示每通道放热曲线，水化热热量值，可绘制水化热升温曲线，水化热总热量输出曲线和水化热放热速率这3条曲线。可计算任意时间点对应的水化热热量值，并输出为EXCEL格式。（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★20.需同时提供标准7天软件以及加长28天软件的2个版本的水化热软件。（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
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	真空冷冻干燥机
	1、本机采用压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。
2、采用≥7寸真彩触摸液晶屏控制系统。
工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大
3、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，所有数据都可以用U盘导出，直接生产EXCEL文件
4、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程，外壳ABS开模一体成型
5、配有干燥架和预冻架子，模块化注塑件可以拆卸，可调节板层数量和高度。 
6、本机自带用户管理功能，自动定时注销设定，防止其他人员误操作，操作日志记录和导出，保护使用人操作。
7、本机可设定运行保护报警功能：冷阱温度回升和真空度回升及时报警提示
8、真泵保护功能，可设定真空泵启动的冷阱温度，冷阱温度过高不启动真空泵，真空泵启动后设定时间没有到达设定真空度，真空泵会自动停止，真空泵累计运行200小时会提醒维护，提醒使用人更换真空泵油；
9、所有报警记录，操作日志，参数数据可查。
10、运行中显示样品最低温度，冷阱最低温度，最高真空度，制冷机和真空泵分别累计运行时间，累计时间可以分别重置清零。
11、手动调节阀控制进气流速防止物料冲飞。
12、冻干面积(㎡)：≥0.12
13、捕水容量（kg/批）：3
14、西林瓶装瓶量：Φ12mm：920， Φ16mm：48， Φ22mm：260
15、盘装溶液（L)：≥1.5
16、板层尺寸（mm）：≥Φ200
17、板层间距(mm)：70板层数量(块）：4
18、冷阱尺寸（mm）：≥Φ250×150
19、冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）
20、极限真空度(Pa)：≤5（空载）
21、功率Kw（220V50Hz）：≤0.95
22、环境温度（℃)：≤25
23、机箱外形尺寸（mm)：≥590L×460W×450H
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	▲多靶磁控溅射镀膜系统
	1、溅射室真空腔体：≥450（W）mm×450（D）mm×380（H）mm，采用SUS304不锈钢材质；前开门结构，配4英寸真空观察窗×1，带独立挡板和电磁屏蔽罩，配防污内衬2套；
★2、真空获得系统：高真空分子泵（抽速不低于1300L/s）+机械泵+高真空插板阀；镀膜室的极限真空5×10-5Pa，从1个大气压抽真空至7×10-4pa的时间不超过30min；（投标文件中提供实物图片证明）；
3、真空测量系统：“两低一高”数显复合真空测量系统，测量范围：1.0×105-1.0×10-5Pa；
4、气路系统：200 sccm/100 sccm/50 sccm 3路气体质量流量计，靶面匀气结构，采用恒压控制系统保证镀膜室工作气压稳定；
5、靶枪及溅射电源：3英寸磁控溅射靶3支，靶高度、角度可调，每支靶配镀立自动挡板；配1台DC、1台RF溅射电源，电源支持系统设置镀膜工艺参数；
6、溅射样品台：样品台可承载最大125mm×125mm样品，样品台最高加热600°C，采用PID程序控温，样品台可旋转，最高转速60rpm，样品台配备独立自动挡板；
★6.1、样品台可旋转，转速最大允许误差±0.1%；（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告证明）
★7、镀膜不均匀性：≤±5%；（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告证明）；
8、控制系统： 
8.1采用PLC+触摸屏自动控制系统，可实时设定镀膜工艺参数，包括真空度、镀膜功率、样品台温度等；可实现自动抽气、自动泄气、自动检测漏气、自动制程程序设定等功能；
8.2在镀膜过程中可实时显示这些工艺参数，控制系统可检测并记录的异常情况，包括冷却水温度异常、真空异常、阀门异常、电源异常、气动阀驱动用压缩空气压力异常、所有真空腔体盖/门关闭异常等；
8.3当发生异常时，显示屏能够提供发生故障或警报的位置信息，电气控制系统应安全可靠，在手动控制和自动控制模式下，所有阀、电器部件均有安全互锁保护功能；
8.4在意外断电情况下，整台设备不会受到损坏，至少包括：① 断电时真空泵与腔体之间的阀门会自动关闭；②设备所有零部件不会因突然断电而受到损坏；③ 恢复供电时所有电源和阀门不会自动启动，只有在各项异常排除后才能开启；
8.5配套循环制冷水机一台，为设备部件提供冷却保护；
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	四探针测试仪
	1、测量范围：
1.1电阻率：10−5－105Ωcm（可扩围）
1.2方块电阻：10−4－108Ω/□（可扩围）
1.3电导率：10−5－105S/cm
1.4电阻：10−6－106Ω
2、可测晶圆直径：140mm*150mm
3、恒流源：提供 1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA 六档电流，且各档电流连续可调。
4、数字电压表：量程 000.00 ~ 199.99 mV，分辨率 10μV，输入阻抗 >1000MΩ，精度 ±0.1%。
5、四探针探头：
5.1针距：1±0.01mm
5.2针间绝缘电阻：≥1000MΩ
5.3机械游移率：≤0.3%
5.4探针材质：碳化钨或高速钢（Φ0.5mm）
5.5探针压力：5~16 牛顿（可调）
6、通讯接口：并口，高速并行采集数据。
7、标准使用环境：温度 23±2℃，相对湿度 ≤65%，无强干扰，无强光直射
8、整机测量标准不确定度：≤5%。
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	雕刻机
	1、运行模式：三轴加工 
2、外形尺寸：≥长 960mm 宽 860mm 高 1700mm
3、三轴行程：≥400×400×150mm 
4、设备结构：半封闭式
5、控制系统：数控系统 
6、运动电机：绝对值伺服电机
7、床身结构：大理石/铸件精密机身 
8、直线导轨：直线导轨
9、主轴参数：24000 转 2.2KW 
10、丝杆： 研磨级
11、工作电压：220V /
12、注油系统：开机自动注油
13、冷却系统：水泵 
14、重复定位精度：±0.008mm
15、设备质量：≥600KG 
16、定位精度:±0.015mm
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	电子结构测试仪
	一、仪器特点
1、支持激发态完全含频测试，速度达到等离子极点模型。非局域相互作用方法；
★2、无线无源电力传感器和边缘计算网关装置，实现仪器设备供电的实时监测，监测的供电信息需包括电压、电流、功率因数、功率、电量、线缆温度等，非侵入式卡扣安装，无供电线路且无电池设计，并可以在小程序和网址中进行实施观测；
3、支持每一步都采用有效矩阵对角方案和有效混合求解瞬时电子基态；
4、能够进行多核数多节点并行测试计算，无核数和节点限制，支持CPU和GPU测试计算；
5、能够对体系进行几何结构优化，获得稳定构型，包括键长、键角、晶格常数、原子位置等；能够测试计算体系的总能量及原子受力。
二、技术特点
1.测试准确度：≤0.5nm；
2.测试重现性：≤0.2nm；
三、装箱清单：
1、电子结构测试仪主机  1台	
2、无源无线电力传感器  1套
3、操作软件  1套
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	智能材料搭载平台
	1、CPU：配置1颗X86架构处理器，单颗核心数≥12，处理器基频≥3.2GHz，支持FCLGA4677插槽；
2、内存：2*32GB  DDR5
3、系统盘：1*4T M.2 SSD
4、数据盘：1*8T sata HDD
5、GPU：1*RTX PRO 4500 32G Blackwell
6、电源：1250W电源
7、平台：塔式，支持1颗处理器，8个DDR5内存插槽，配备散热套件。
搭载等离子体空气消毒机
1、适用体积（m³）：≤100；
2、额定功率≤60W；
3、噪音≤46db；
4、具有手动、定时两种工作模式，三档风速可调；
★5、等离子体密度分布≥5.2×1019/m-3（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告证明）；
6、等离子体电子能量≥1.25eV
7、空气净化消毒运行过程中不得产生对人身健康有影响的有害物质，臭氧含量须≤0.003mg/m³；
8、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率＞99.99%；
9、二甲苯降解率≥95.4%；
10、白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%；
11、自然菌消亡率≥97.54%；
12、肺炎克雷伯氏菌杀灭率≥99.91%；
13、大肠杆菌杀灭率≥99.92%；
14、甲型流感病毒H1N1杀灭率≥99.99%；
15、甲型流感病毒H3N2杀灭率≥99.99%；
16、肠道病毒71型EV71杀灭率≥99.95%；
17、人机共存：可在人机共存的环境中使用，且不造成二次污染；
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	台阶仪
	一、基础配置：
1.1、传感器类型：电容传感器LVDC；
1.2、影像导航功能：500W彩色相机，不低于150×放大功能，正视结构，视野尺寸2.2×1.7mm；
1.3、探针规格：针尖半径2μm，夹角60°；
1.4、探针测力：0.5~50mg，恒定可调；
1.5、载物台规格：8英寸盘面，XY行程150×150mm行程，360°转盘，电动控制；
1.6、真空吸盘：标配6英寸真空吸盘，覆铜表面；
1.7、Z轴行程：50mm，电动控制；
1.8、超平平晶：配备超平的光学平晶；
★1.9、操纵杆：集成开关机（急停）、XYZ三轴电控、旋转台电控，速度调节、光源亮度调节；（投标文件中提供实物图片证明）
二、技术规格：
2.1、可测最大样品高度：50mm；
★2.2、垂直扫描范围：1050μm；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
2.3、横向扫描长度：55mm；
2.4、最大扫描长度：200mm；
2.5、台阶高重复性：0.5nm （测量1μm台阶高度标准偏差）
2.6、扫描速度：2μm/s-10mm/s；
三、产品功能：
★3.1、辅助功能：具备自动对焦功能，可自动定位寻找最低点，可一键实现视窗中图案的边缘线平行X方向或Y方向的摆正功能；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
3.2、单区域测量功能：在正视视野中可清晰定位测量点位和扫描路径，配置扫描长度、速度、帧速等参数；
3.3、多区域测量功能：根据影像导航图完成单区域扫描路径设置，可根据横向和纵向距离来阵列形成若干到数十数百项扫描路径所构成的多区域测量模式，一键即可完成所有扫描路径；
★3.4、3D测量：可实现三维图像测量和显示功能，配置3D分析软件，实现粗糙度、轮廓尺寸的分析（包含框选区域或全局自动定位最低/最高点，轮廓曲线自动高度、宽度分析）、面积体积等形貌分析；（投标文件中提供产品软件功能截图证明材料）
3.5、数据处理功能：具备曲线校平、形状去除、滤波等多种数据处理功能；
3.6、分析功能：具备台阶高、轮廓分析、粗糙度分析等多个参数分析功能；
★3.7、快速换针：采用磁吸针结构设计，配置快速换针模块，撞针后可快速换针并进行标定与校准；（投标文件提供结构原理图片证明）
★3.8、影像测量功能：可直接在视窗上进行点、线之间的距离等平面轮廓测量功能；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
★3.9、噪声评价：具备环境噪声评价功能，能够定量检测到环境中纳米级别的振动噪声；（投标文件中提供产品软件功能截图证明）
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三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc9889]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23902]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc227]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc22590]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc18186]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc21848]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc23328]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25826]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32187]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc14979]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc12576]六、包装运输
[bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc8602]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc2550]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc16859]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc32115]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc15938]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2242]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc2921]七、技术培训
[bookmark: _Toc559]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc29215]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc29747]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc19516]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _GoBack]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
