采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	设备安装调试验收合格后支付合同全款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲卫星数据缓存器
	一、主设备参数：
★1.并行文件系统

★2.持续写带宽≥2GB/s

★3.有效容量：≥1024TB（按二进制计算，即≥1024×2⁴⁰ 字节）
■4.提供卫星姿态接收软件和遥感数据预处理软件

5.高速缓存：最大可支持256GB

6.缓存类型：支持DDR5内存，支持RDIMM、NVDIMM、SSD

7.兼容平台：支持Windows、Linux等

8.硬盘支持：支持NVMe SSD、SATA SSD、HDD等

9.硬盘兼容：单盘位最大支持18TB及以上大容量企业级机械硬盘或大容量SSD

10.集群节点规模：12盘位以上(含12盘位)

11.支持节点扩展

12.具备数据保护功能

12.1存储安全：硬盘或节点出现故障时存储系统可以自动重构

12.2数据安全：具有硬盘防误插拔功能

13.存储管理功能：具有存储管理界面，管理文件系统、磁盘、资源池的状态

14.监控报警功能：可界定问题、排查故障

15.管理方式：Web、GUI等

16.存储协议：文件、对象等

17.功耗：≤2kW

18.环境温度：5℃－40℃@工作；-40℃－70℃@贮存

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）防静电工作台两个

1.参考尺寸：150mm×80mm×75mm（±5mm）

（二）在线式不间断电源一个

1.稳压精度：≤±1%

2.转换时间0ms
（三）万用表一个

1.5位读数

2.直流电压年准确度≤0.03%
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
