前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省田径游泳运动管理中心，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按采购清单执行。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	无标识项须完全满足采购文件要求，否则投标无效。如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业

	1
	标枪
	600g比赛标枪技术参数：
(1)重量607+10g；
(2)长度2220±10mm；
(3)金属枪头长305±5mm；
(4)枪尖至重心距800-920mm；
(5)枪身最大直径φ24.7±0.1mm；
（6）把手宽度140-150mm。
	3支
	工业

	
	
	 800g比赛标枪技术参数：
(1) 重量807+10g；
(2) 长度2615±10mm；
(3) 金属枪头长305±5mm；
(4) 枪尖至重心距900-1060mm；
(5) 枪身最大直径φ29.7±0.1mm；
(6) 把手宽度150-160mm。
	5支
	工业

	2
	胶头室内枪
	1. 橡胶头标枪由铝合金、不锈钢枪头，橡胶头 和100%纯棉缠绳把手三部分组成；
2. 枪身采用旋锻加工工艺，不易断裂；
3. 枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度；
4. 枪身表面无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致；
5. 枪身表面环保喷漆处理，表面色泽均匀，不起泡，无皱纹，无脏点，无明显划伤；
6.枪身纵剖面直线部分小于0.2mm，紧靠枪头与枪身结合处后面小于1.25mm；
7.枪头采用不锈钢材料制成，表面光滑，硬度强、防腐蚀性能强；
8.缠绳把手包绕重心，棉绳直径≤4mm，把手表面为规则的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀；
9.规格：500克、600克、700克、800克各6个。
	24个
	工业

	3
	飞弹
	1.材质：头部为软式PU发泡材料，尾翼为EVA材质，
2.规格：枪体长度约300mm,头部长约160mm，尾翼长约140mm，最大处直径约为85mm,重约120克。
	100个
	工业

	4
	皮尺
	ABS工程塑料外壳，滚轴设计，顺滑出尺带，防空转省力摇杆，齿轮轴承，纤维尺带
	30米
	5个
	工业

	
	
	
	50米
	5个
	

	
	
	
	100米
	1个
	

	5
	药球
	材质：PVC、铁砂+橡胶颗粒 
大小约Ø 19cm
	1公斤
	4个
	工业

	
	
	
	2公斤
	8个
	

	
	
	
	3公斤
	6个
	

	
	
	材质：PVC、铁砂+橡胶颗粒   
大小约Ø 23cm
	4公斤
	9个
	

	
	
	材质：PVC、铁砂+橡胶颗粒
大小约Ø 23cm
	5公斤
	8个
	

	6
	迷你乳胶圈
	1、材质：天然乳胶材质；
2、规格：周长≥600mm，宽度≥76mm； 厚度约0.4mm。
	10磅
	20条
	工业

	
	
	1、材质：天然乳胶材质；
2、规格：周长≥600 mm，宽度≥76mm； 厚度约0.7mm。
	20磅
	100条
	

	
	
	1、材质：天然乳胶材质；
2、规格：周长≥600 mm，宽度≥76mm； 厚度约0.9mm。
	30磅
	100条
	

	
	
	1、材质：天然乳胶材质；
2、规格：周长≥600 mm，宽度≥76mm； 厚度约1.2mm。
	40磅
	60条
	

	
	
	1、 材质:天然乳胶；
2、规格:长度≥600mm，宽度≥76mm，厚度约1.5mm。
	50磅
	20条
	

	7
	瑜伽垫
	1.材质：TPE；
2.规格：尺寸≥185×80×0.7cm 重量1000g±50g。
	41条
	工业

	8
	滚轴
	1.材质：强承重PP中空内管，外层EVA泡沫防水防汗、易清洁，网格设计
2.软质：55-60cm
	10个
	工业

	9
	一字助力带
	材质：尼龙+棉，加厚加强硬织带，蓝色、黄色拼接设计。
	5付
	工业

	10
	拉力带
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸（周长）≥2080mm，厚度≥4.5mm，宽度≥6.4mm。
	16根
	工业

	
	
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸（周长）≥2080mm，厚度≥4.5mm，宽度≥13mm  
	16根
	工业

	
	
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸（周长）≥2080mm，厚度≥4.5mm，宽度≥22mm。
	16根
	工业

	
	
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸（周长）≥2080mm，厚度≥4.5mm，宽度≥32mm。
	8根
	工业

	
	
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸（周长）≥2080mm，厚度≥4.5mm，宽度≥44mm。
	8根
	工业

	11
	充气胶球
	1.产品规格：300g、500g、600g、700g、800g、900g、1公斤；
2.产品颜色：蓝色；
3.外层环保塑胶合成，质地柔软，内充铁砂，摇晃无声音，可充气；
4.适合标枪、铁饼训练使用，也可以代替充气实心球，训练使用。
	300g
	10个
	工业

	
	
	
	500g
	20个
	

	
	
	
	600g
	10个
	

	
	
	
	700g
	10个
	

	
	
	
	800g
	10个
	

	
	
	
	900g
	10个
	

	
	
	
	1kg
	20个
	

	12
	铅球
	1主要材质：铸铁，表面经过喷漆处理。
2.产品颜色：黑色。
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	10个
	工业

	
	
	
	1.5kg
	10个
	

	13
	小跨栏
	1.产品规格：长约44cm，宽约25cm，高约23cm。
2.产品材质：ABS。
	60个
	工业

	
	
	1.产品规格：长约44cm，宽约25cm，高约30cm。
2.产品材质：ABS。
	90个
	工业

	
	
	1.产品规格：长约44cm，宽约25cm，高约40cm。
2.产品材质：ABS。
	20个
	工业

	14
	标志盘
	单个高度约4.5cm，直径约16cm，质量大约30g，厚度约1.3mm,环保材料。
	50个
	工业

	15
	羽毛球
	规格：12只/桶，球头材质：台纤复合软木，毛片：天然鹅毛，飞行稳定，耐打性强。
	4桶
	工业

	16
	篮球
	周长：75-76cm，重量：600-650g,材质：厚软吸湿PU皮料+尼龙缠纱+劲能弹跳中胎和高气密内胆。
	1个
	工业

	17
	足球
	外皮：PU+LPOE，内胆：丁基贴布橡胶
尺寸：5号
	1个
	工业

	18
	冷浴机（竞技赛事型）
	1.冷浴桶尺寸：≥1500*800*650mm，冷浴桶材质：PVC拉丝，净重：≥36kg；
2.电源：220～240V/1PH/50Hz；
3.制冷量2500W，制冷功率950W，
4.制热量3400W，制热功率1100W，
★5.冷媒R410A，水温调节范围覆盖8℃～45℃，制冷工作范围覆盖15℃～2℃，制热工作范围-7℃以上，内置循环水泵，名义水循环量≥40L/min；
6.水路换热器：钛泡，系统冷媒循环控制：电子膨胀阀；
7.接管/尺寸：PU/Φ16，机组尺寸：约73cm*35cm*53cm；
8.稳定性实验中，对器具倾斜试验,倾斜角度约10°(器具放置的斜面与水平面间的夹角),器具不翻倒，测试结果为未翻倒；
9.稳定性实验中，电热元件的器具重复倾斜试验,倾斜角度增大至约15°，测试结果未翻；
10.机械强度实验中，对器具外壳各部分以约0.5J的冲击能量打击三次后,无损坏，测试结果器具外壳完好，未出现裂纹；
11.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	1台
	工业

	19
	深层肌肉按摩仪
	电机转速：约0-3800转/min
振幅(行程)：约6mm
档位调节：无级变速，激光波长：约650nm,主机净重：约2.15kg
机身材质：不锈钢+硅胶套
	2台
	工业

	20
	加压支撑护腰
	材质：聚酯纤维、二烯类弹性纤维PP
绒毛：100%锦纶
基布：100%聚酯纤维
	10条
	工业

	21
	摆臂皮带
	1、材质：优质天然乳胶+耐磨护套；
2、尺寸：绳长≥1.4米，腿部脚踝扣总长≥29.5cm，臂部扣总长≥68cm，器械绑带≥45cm，绳阻总值≥30磅；
3、规格：2根强力乳胶拉力绳（外层有耐磨套）+2个脚踝扣+2个臂部扣+1根固定带。
	33根
	工业

	22
	起跑器
	1.产品结构:由底座和蹬脚座组成；
2.外形尺寸:长约935mm，宽约350mm；
3.重量:约15.6kg；
4.底座：铝槽:铸铝，前后板:6mm×75mm扁铁；
5.把手:φ19*0.8不锈钢管；
6.地钉:专用地钉，前板配4只，后板配8只，防止移位且不伤塑胶层；
7.脚蹬：固定座：铸铝件，前后距离调整范围：0-540mm，蹬脚板：铸铝件；
8.角度调整：45度-65度，分5个档位；
9.面板：塑胶，防滑。    
	6付
	工业

	23
	杠铃杆
	男杆
1、重量:约20kg；
2、端头标记为蓝色，优质弹簧钢整体式电镀、杠铃杆光杆直径28mm士0.03mm，套简直径50mm士0.04mm，杠铃杆总长2200mm士1mm，重量20kg+40g-20g；
★3、经超声波检测，杠铃杆所有工件均未发现超标缺陷（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件）。
4.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）
	14根
	工业

	24
	杠铃片
	2.5kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径220mm±1、重量2.5kg、孔径50mm、厚度20mm±1mm。
	28块
	工业

	
	
	5kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径260mm±1、重量5kg、孔径50mm、厚度25mm±1mm。 
	28块
	工业

	
	
	10kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径450mm±1、重量10kg、孔径50mm、厚度35mm±1mm。
	18块
	工业

	
	
	15kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径450mm±1、重量15kg、孔径50mm、厚度40mm±1mm。
	18块
	工业

	
	
	20kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径450mm±1、重量20kg、孔径50mm、厚度45mm±1mm。
	8块
	工业

	
	
	25kg，黑色优质天然橡胶包裹而成，直径450mm±1、重量25kg、孔径50mm、厚度50mm±1mm。
	8块
	工业

	25
	撑杆
	★玻璃钢撑杆，材质由 70%的玻璃纤维和30%的合成树脂构成。能根据运动员身高和体重调节规格。
	41根
	工业

	26
	能量撬
	1.能量撬尺寸：≥95cm×63cm×23cm；    
2.四周钢管φ5cm，中间一根长约19.5cm 直径约2.4cm；
3.肩带：编织带长≥3m、宽≥4cm。
	7辆
	工业

	27
	三折垫
	1.材质：PU涂层加珍珠棉；
2.规格：≥180cm×60cm×3cm；
3.颜色：蓝色。
	55个
	工业

	28
	安全训练跨栏架
	1.产品使用：将两侧立柱外管插在主体立柱上，双手握住两边立柱刻泵，调节升降高度。
2.产品规格：跨栏架可调节高度为762,838,914,991,1067（mm）（高度允许误差±3mm）；
3.跨栏架主要由底部方管，立柱以及栏板等组成。底部方管60mm×40mm的优质钢管，立柱采用φ32mm的钢管，升降管采用φ38mm钢管。栏板为中间分开型，内置不锈钢管，外套高密度海绵套筒。管材均采用专用钢型材，无配重。
4.所有钢制件均经除锈，磷化后在自动喷涂线上喷塑，产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化等特点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料均不含有毒元素。
5.适用于训练，横杆可前后摆动。
	30付
	工业

	29
	单腿蹲架
	1. 尺寸：长≥630mm×宽≥510mm×高≥570mm；
2. 承重≥300kg，材质：≥50mm×50mm管材，≥1.5mm厚；
3. 加厚皮质泡棉。
	1个
	工业

	30
	实心球
	橡胶全新料加工
规模：2公斤，3公斤，4公斤，5公斤，10公斤
颜色：黄黑
	2公斤
	2个
	工业

	
	
	
	3公斤
	17个
	

	
	
	
	4公斤
	9个
	

	
	
	
	5公斤
	12个
	

	
	
	
	10公斤
	10个
	

	31
	臀桥机
	材质：精钢/PU皮革，尺寸约1600×750×850mm，重量≥55kg
	1台
	工业

	32
	可调重式沙背心
	1.产品重量：10kg；
2.内部铅条。
	4件
	工业

	33
	弹力带
	1、材质：天然乳胶材质；
2、规格：周长约2500mm，宽度约150mm，5磅厚度约0.25mm，10磅厚度约0.35mm，15磅厚度约0.45mm，20磅厚度约0.55mm，25磅厚度约0.65mm。
	5磅
	5根
	工业

	
	
	
	10磅
	5根
	

	
	
	
	15磅
	5根
	

	
	
	
	20磅
	5根
	

	
	
	
	25磅
	5根
	

	34
	阻力带
	1.材质：乳胶；
2.规格：尺寸（周长）约2080mm×（厚度)约4.5mm×(宽度）约32mm；
	12根
	工业

	
	
	1.材质：橡胶；
2.规格：尺寸约周长2080mm,厚度约4.5mm，宽度分别约为13mm、22mm、32mm。
	15套
	

	35
	储物凳柜
	尺寸:≥长189cm×宽53cm×高50cm，三个柜门
1、基材：
(1)采用优质三聚氰胺饰面板(刨花板），板面厚度25mm，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，三聚氰胺饰面板(刨花板）符合JC/T2039-2010；GB/T39600-2021；GB/T15102-2017；QB/T4371-2012；GB/T17657-2022；
(2)含水率≥3.0%-13.0%
(3)静曲强度≥24Mpa
(4)弹性模量≥3200N
(5)内胶合强度≥1.2Mpa
(6)表面胶合强度≥1.5Mpa
(7)24h吸水厚度膨胀率≤8%，板面握螺钉力≥1000N 、板边握螺钉力≥900N
(8)密度：≥0.76g/cm³
(9)有害物质：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。
2、封边条：
(1)采用厚度≥2.0mmPVC同色塑料热溶固体胶高温固封；
(2)封边条符合QB/T4463-2013； GB/T 40971-2021
(3)理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无鼓泡；
(4)耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；
(5)耐开裂性≥1级；
(6)耐老化性，无开裂；耐冷热循环性达到：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；
(7)耐光色牢度≥4级；
(8)有害物质：氯乙烯本体未检出，甲醛释放量未检出，可迁移元素未检出，邻苯二甲酸酯未检出，多溴联苯未检出，多溴二苯醚未检出，多溴联苯醚未检出，苯并芘未检出，18种多环芳烃总量≤0.2。
3、粘胶：
(1)采用优质环保热熔胶（胶合剂），热熔胶（胶合剂）符合HJ 2547-2016。
(2)游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，乙苯未检出，VOC未检出，TVOC≤1.2，TDI和HDI总和未检出，二氯甲烷未检出，二氯乙烷未检出，三氯乙烷未检出，三氯乙烯未检出，丙酮≤0.1g/kg，卤代烃≥6pa.s。
4、 配件：采用优质五金配件，全部防锈、防腐处理；
5、 验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	2个
	工业

	36
	摆腿铁架
	1.材料采用:304不锈钢焊接管材，外径≥25 mm圆管，壁厚≥2.0mm为原材料。
★2.外表面光滑无异常，且粗糙度Ra值≥1.0 u m，耐腐蚀性能，经24h中性盐雾试验（NSS）后，其保护等级≥9.8级。
★3.屈服强度σ0.2≥360，抗拉强度σb≥597；
4.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	2个
	工业

	37
	比赛标枪
	1.主要材质：合金铝。                                                                           
2.外形尺寸：重量范围为705-725g，标枪长2400-2500mm，金属枪尖至重心距离覆盖850-990mm，把手宽度覆盖150mm-160mm，枪身最粗处直径覆盖23mm-28mm。
4.标枪米级：95、90、85、80、75、70、65、60、55、50米级。
5.产品颜色：三色彩。
	4支
	工业

	38
	防爆瑜伽球
	直径约65cm；50%pvc、50%tbc，重量约1500克
	10个
	工业

	39
	墙球
	外面材料高强度pvc，复合高强牛津布，填充的橡胶颗粒和矿砂。
	2kg
	2个
	工业

	
	
	
	4kg
	2个
	

	
	
	
	6kg 
	2个
	

	
	
	
	8kg
	2个
	

	
	
	
	10kg
	2个
	

	40
	悬吊训练器
	1、材质：织带：高密度尼龙；把手：橡胶；
2、全能训练体系，可以达成核心训练、上肢力量训练、下肢稳定性和拉伸等各项训练；
3、重量轻，便于携带。
	4根
	工业

	41
	多层跳箱
	皮革1000D pvc，填充的珍珠棉+再生棉，高度约15cm/30cm/45cm/60cm 各一个为一套。
	1套
	工业

	42
	拉力厚圈
	1、材质：天然乳胶；
2、支持多功能的训练技巧，辅助力量训练，抗阻力训练，牵拉等；
[bookmark: _GoBack]3、规格：1.3/2.2/2.9/4.5/6.4/8.3cm各一条为一套。
	6套
	工业

	43
	深蹲安全杆
	材质：Q235钢，银色约2.34米 净重约23kg，可调节。
	2根
	工业

	44
	健身斜板
	材质：EPP，规格：两大一小/套；
大的尺寸约30.5cm*宽15.6cm*高10.5cm，小的尺寸约30.5cm*宽15.6cm*高5.1cm。
	5套
	工业

	45
	俯身腿弯举(分腿式)
	1、主架管材采用≥100mm×50mm×δ3mm光亮平椭圆管材。
2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。
3、坐、靠垫均采用PU发泡一体成型，面皮选用厚度≥1.1mmPU材质，并通过环保检测；内置PU发泡海绵密度≥120°。多方位角度调节设计。
4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮且握感舒适，经久耐用，不褪色。
5、底脚配高稳定性橡胶脚垫。                                        
6、把手和滚轮的配合设计。
7、人性化调整设计。
8、最大加载铃片重量≥250kg。
9、连接部位采用强度≥8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。
	2台
	工业

	46
	臀部训练器
	尺寸：≥长2231mm*宽1201mm*高1509mm，材质：Q235钢，厚度约3.0mm。
	1台
	工业

	47
	多功能无线计时系统（比赛型）
	★1.系统之间全部为无线通信，无需布线，有效距离≥500米（投标文件中提供证明材料）；
2.系统主机可自由选择绑定和解绑传感器数量≥8个；
★3.传感器的探测距离可在主机上实时可调，0-15米可选，可调精度为厘米级（投标文件中提供证明材料）；
★4.系统主机为可触控操作的液晶屏，可选择≥4种测试计时模式，并可以自由选择传感器摆放位置（投标文件中提供证明材料）；
5.系统可支持发令音有线外接音响；
6.系统的计时精度≥0.001秒；
7.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	1套
	工业

	48
	哑铃
	材质：聚氨酯tpu，内芯圆钢，电镀圆钢手柄。
工艺：整体一次性浇注成型，磨砂面。
环保无味，耐磨抗摔。
规 格：2.5kg\7.5kg\10kg
误 差：±（1%-3%）
	2kg
	1个
	工业

	
	
	
	2.5kg
	2个
	

	
	
	
	3kg
	1个
	

	
	
	
	4kg
	1个
	

	
	
	
	7.5kg
	2个
	

	
	
	
	10kg
	2个
	

	49
	引体负重腰带
	腰带材质：聚酯纤维，丙纶，EVA，支撑条缓冲设计，高密度泡沫填充，10mm粗全焊接扣铁链，长约90cm，织带约67*7cm。
	2条
	工业

	50
	举重助力带
	材质：尼龙+棉，加厚加强硬织带。蓝色、黄色拼接设计，美观、耐力、防滑、吸汗
	4付
	工业

	51
	深蹲护腰带（硬）
	材质：牛皮，海绵内衬，强化铆钉，电镀五金                
腰带宽度10cm，孔间距：2cm；
	8条
	工业

	52
	臀推垫
	材质：高密度NBR发泡内芯，硅胶颗粒搭配魔术贴，尺寸约41cm×15cm
	2个
	工业

	53
	千斤卷（小臂）
	材质：304不锈钢，织带，重量约2.7kg,含25\50孔径通用吊座。
	1个
	工业

	54
	平衡垫
	1.材质：pvc；
2.规格：直径≥34cm  厚度≥6cm；
3.颜色：绿色。
	2个
	工业

	55
	瑞士球
	球壁厚度约2.5mm，磨砂球面，材质：PVC ，尺寸：55cm 尺寸1个,75cm尺寸7个
	8个
	工业

	56
	腹肌轮
	可折叠健腹轮，材质：钢，可调节约8cm和6cm（两种滚动高度，折叠后可壁挂收纳。配备4组带双轴承的滑板耐磨滚轮（共8个精密轴承），能在各种地面保持顺滑滚动。波浪防滑握把配合稳固结构。
	2个
	工业

	57
	沙背心
	1.产品重量：约10kg
2.内部填充铁砂，结实面料缝制而成，不漏沙。
	2件
	工业

	58
	沙裹腿（沙袋）
	1.产品重量：约4kg
2.内部填充铁砂，有魔术扣进行固定，结实面料缝制而成，不漏沙。
	2副
	工业

	
	
	1.产品重量：约3kg
2.内部填充铁砂，有魔术扣进行固定，结实面料缝制而成，不漏沙。
	2副
	

	
	
	1.产品重量：约2kg
2.内部填充铁砂，有魔术扣进行固定，结实面料缝制而成，不漏沙。
	3副
	工业

	59
	乳胶管胶皮带
	材质：乳胶，直径约10mm×16mm
	55米
	工业

	60
	实心泡沫轴

	1.材质：环保无味EVA材料。
2.规格：长度约60cm、重量约430g。
3.材质未含有毒致癌物质多环芳香烃，其中苯并（a）蒽 、苯并（a）芘 、苯并（e）芘 、苯并（b）荧蒽 、苯并（j）荧蒽 、苯并（k）荧蒽 、苯并（g，h，i）苝（二萘嵌苯） 、二苯并（a，h）蒽 、茚苯（1,2,3-c，d）芘未检出
4.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）
	4个
	工业

	61
	训练台
	材料：镀锌钢管，支撑立柱采用直径75mm圆管，地面接触面用圆形铁板；
配4个滑轮方便移动(可拆卸）框架结构采用25×40mm镀锌钢管，顶面用≥1.5m厚红色木工板。
	1个
	工业

	62
	移动铅球抵趾板
	1.产品名称：移动铅球抵趾板；
2.主要材质：木材；
3.外形尺寸：长约2.40m，宽约1.20m；
5.颜色：白色。
	2套
	工业

	63
	女子比赛铅球
	1.主要材质：碳钢合金彩色，表面经过喷塑处理，外形美观。
2.将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上，球体保持平衡，球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。
3.产品规格：重量范围为3.005-3.025kg，直径95mm，颜色为彩色。
	10个
	工业

	
	
	1.主要材质：碳钢合金彩色，表面经过喷塑处理，外形美观。
2.将球体放在直径为12毫米的水平圆形口刃上，球体保持平衡，球体重心至球体中心的距离不得大于6毫米。
3.产品规格：重量范围为4.005-4.025kg，直径103mm，颜色为彩色。                                           
	10个
	工业

	64
	齿轮泡沫轴
	材质：环保EVA，尺寸：≥45cm×12cm,用途：按摩、运动放松等。
	5个
	工业

	65
	硅胶牵引
	胶管直径≥13mm,胶管长度≥3米，单边长度≥1.5米，胶管材质：硅胶。
	15条
	工业

	66
	铁锹
	锰钢材质，连体铁锹，D型握把，尺寸：握把+锹头长≥100cm，锹头宽≥23cm。
	5把
	工业

	67
	平沙器
	1.产品材质：优质铝合金制作而成；
2.产品尺寸：耙子头长≥92cm,宽≥11cm,手柄长：≥165cm 重约：1.5kg。
	5把
	工业

	68
	制冰机
	外观尺寸：长≥665cm,宽≥580cm，高≥1635cm；
日产冰量≥250公斤；
储冰量≥220公斤；
冰格数≥160格；
功率220W；
进水方式：多种接水方式，自来水自吸进水都可，微电脑预约制冰，具有一键启动清洁模式。
	1台
	工业

	69
	多功能组合训练器
	1.使用人数：至少满足六人同时使用；产品尺寸：≥3320×2440×2300mm；
2.配重块：双组≥70kg的精钢配重片带弹簧减震 
3.漆面：全机身采用静电粉末银色金属烤漆
4.管材材质：主架采用≥50*70*2.0mm，底部支架采用≥50*70*1.5mm主架横梁采用≥50*70*2.0mm，双杠，高拉使用≥50*70*2.5mm,蹬腿部分主材质采用3.0mm，副架采用优质2.0mm，其他辅助部分采用≥50x70x1.5mm
5.滑轮：尼龙加纤滑轮
6.把手：L型把手
7.调校：采用弹簧插销调整
8.保护罩：配重块设有钢板安全保护罩
9.钢索：高柔韧性含油钢丝绳。表皮PA材质，钢索结构7×19根钢丝绳；包胶层自润滑，耐磨，耐寒，破断拉力≥1040kg
10.锻炼项目：坐式推胸、俯视推胸、蝴蝶夹胸运动、坐式下压、双臂抬举、耸肩运动、下拉练习、反向下拉、腿外侧训练、后伸腿训练、腹肌训练、侧身运动、双臂弯举运动、二头肌练习、双臂下压、史密斯机小飞鸟、深蹲、硬拉  双杠、提膝训练等
11.验收时提供制造商出具的项目授权书原件（投标文件中提供书面承诺）
	1台
	工业

	70
	无弹力实心软药球
	1.材质：PVC网布（填充棉、橡胶颗粒）
2.规格：35cm
3.颜色：黑黄
4.重量：6kg、5kg、4kg各4个
	12个
	工业

	71
	野餐垫
	加厚防潮，厚度约5mm，尺寸≥200X200cm  
	1个
	工业

	72
	力量训练带
	1、材质：纯天然橡胶
2、规格：红色30磅:尺寸≥2080*4.5*22mm 重量0.17KG，黄色45磅:尺寸≥2080*4.5*32mm  重量0.25kg，绿色68磅:尺寸≥2080*4.5*45mm  
	5套
	工业

	73
	按摩球
	1.材质：硅胶
2.规格：直径≥63.3mm 重量≥155g           3.功能：可按摩腿、肩、背、手臂等部位，缓解运动后带来的酸痛
	5个
	工业

	74
	按摩棒
	1、材质：PP+TPR包胶+不锈钢管
2、规格：总长度≥53.5cm,把手长度≥13cm，短珠长度≥5.5cm，直径≥6cm,长珠≥16.5cm，直径：≥5.8cm。
3.小圆球和长圆轴搭配，小圆球高弧面。按摩棒表面具有高低纹理，铠甲纹，流线型把手。
4.鸭嘴式手柄。
5.表面高硬度软性材料。
	5个
	工业

	75
	护腰
	材质：聚酯纤维，棉纶，塑钢等，高≥21cm，≥8根支撑条，双层加压
	2个
	工业

	76
	心率带
	表壳材质：工程塑料，表带材质：尼龙，连接方式：蓝牙连接，充电方式：磁吸充电，尺寸：≥42.5×28.4×9.1mm
	4条
	工业

	77
	单腿深蹲架
	主要材质：钢+PU+高密度海绵，方管≥50*60cm,重量≥14.3kg,承重≥200kg,至少5档调节高度
	2台
	工业

	78
	平衡垫
	材质：TPE+EVR,厚度≥5mm，尺寸≥30*20*5mm
	7个
	工业

	79
	力量训练鞋
	每个脚趾都能独立活动
鞋帮：莱卡+翻毛皮
外底：≥3毫米橡胶外底，内底：≥2毫米EVA内底，鞋垫：人字设计鞋垫
	1双
	工业

	80
	溢流沟预埋件
	1.不锈钢316L材质。
2.在地面不打孔，采用环氧胶粘结。
	4件
	工业

	81
	▲仰泳出发器
	1、安装在出发台上。
2、经过电泳以及防滑表面处理的铝制板材，聚酯保护端盖和尼龙带，SS316卡扣。
3、可调节高度，可以调节至水面上下4cm的高度，由裁判或教练在池岸上操作。
4、尺寸为长约760mm ,高约80mm, 宽约20mm。楔子角度为约10度。
	10件
	工业

	82
	货架
	长约200cm,宽约60cm,高约200cm,承重≥200kg，冷轧钢板材质。 
	6个
	工业

	83
	衣架
	加厚X型关节，加粗不锈钢钢管，规格伸缩可调，最大2米长，高约1.32米。
	3个
	工业

	84
	充气浴缸
	尺寸:≥180*180*71cm(长*宽*高),池体材质：PVC，总功率≥2050W
具有恒温加热功、喷气造浪、过滤和定时功能
	2个
	工业

	85
	保护绳
	保险绳直径约8mm，材质：涤纶。
	450米
	工业

	86
	泡沫轴
	1.材质：EVA材质
2.规格：≥33cm*9.6cm
3.颜色：蓝色迷彩
4.克重：≥135g
	5个
	工业

	87
	储物柜1
	一、产品尺寸：≥长4200mm*宽300mm*高1800mm，规格：竖格3格，横隔7格，无柜门
二、技术参数要求
1、基材：采用优质三聚氰胺饰面板(刨花板），板面厚度25mm，所有板材均经过防虫、防腐的化学处理，三聚氰胺饰面板(刨花板）。含水率≥3.0%-13.0%，静曲强度≥18Mpa，内胶合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，弹性膜量≥3200Mpa ,24h吸水厚度膨胀率≤12%，板面握螺钉力≥1000N 、板边握螺钉力≥700N ，密度：≥0.75g/cm³，有害物质：甲醛释放量未检出，苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.1mg/m³，二甲苯0.1mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。
2.封边条：采用厚度≥2.0mmPVC同色塑料热溶固体胶高温固封；理化性能：耐干热性达到：应无龟裂、无鼓泡；耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；耐开裂性≥1级； 耐冷热循环性达到：应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；耐光色牢度≥4级；有害物质：氯乙烯单体未检出，甲醛释放量≤1.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）未检出，邻苯二甲酸酯≤0.1%，多溴联苯≤5mg/kg，多溴二苯醚≤5mg/kg，多溴联苯醚≤5mg/kg，苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤0.2。
3、粘胶：采用优质环保热熔胶（胶合剂）游离甲醛≤0.07g/kg，苯未检出，甲苯未检出,发挥性有机化合物含量（VOC）≤3%，总发挥性有机物（TVOC）≤5g/L，TDI和HDI总和≤0.2g/kg，丙酮≤0.1g/kg，卤代烃≥6pa.s。
4、 配件：采用优质五金配件，全部防锈、防腐处理；
5、 验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	1组
	工业

	88
	储物柜2
	1、 柜门采用ABS材料注塑而成；柜体采用HIPS注塑而成；
2、 底座高度≥50mm，两侧封闭设计；
3、 平顶板组高度≥40mm，插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用。
4、 单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。
5、 双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔，侧板表面光滑无纹路。
6、门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，门板两侧面无铰链缺口，整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒，配合ABS白色拉手组使用，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，号码牌镶嵌式安装。
7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。
8、单门规格尺寸：≥宽400mm*深500mm*高945mm，两层三列规格尺寸：≥宽1200*深500*高1950mm。
★9、门板、柜体理化性能（冷热循环）：耐冷热循环测试中无裂纹、鼓泡、变色、起皱（合同签订后，供货前提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
10、尼龙铰链、门板防护软角有害物质限量符合：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯：总量≤0.1%，邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯：总量≤0.1%，苯并 [a] 芘:≤1.0mg/kg,18 种多环芳烃（PAH）：总量≤10mg/kg,多溴联苯：≤1000mg/kg,多溴二苯醚：≤1000mg/kg；
★11、门板、柜体甲醛释放量≤1.5mg/L。
12.验收时提供制造商出具的项目授权书（投标文件中提供书面承诺）。
	12门
	工业

	89
	半圆平衡球

	1、材质：球皮环保PVC材质，边框ABS材质，底盘PP+玻纤+TPR材质。
2、规格：底部圆直径≥63cm，底部要求粘贴TPR防滑皮，贴皮面积≥50cm,球皮最大可充气高度≥22cm。
	5个
	工业

	90
	小蹦床
	1、材质：主体+脚管：铁围布：SBR弹布：尼龙
2、规格：≥1015×1015×220mm
3、面管：≥25×1.2mm钢材脚管：≥25×1.5mm钢材  弹簧：≥3.2mm鼓形簧  牛角铁直径：≥5mm  产品承重≥100kg
4、使用鼓形弹簧。                              
	2个
	工业

	91
	壶铃
	实心铸铁锻造，环保静电喷涂，有把手，10公斤
	3个
	工业

	92
	沙衣
	1.产品重量：5kg,7.5kg,10kg
2.内部填充铁砂，结实面料缝制而成，不漏沙。
	5kg
	3件
	工业

	
	
	
	7.5kg
	3件
	

	
	
	
	10kg
	3件
	

	93
	直杆杠铃
	材质：圆钢+CPU，尺寸：≥L104×Ø13.5×T4.5cm，型号：10kg
	1只
	工业

	94
	橡皮筋
	1. 内径12毫米，外径17毫米，长5米；
2. 材质：乳胶。
	5个
	工业

	95
	负重衣
	软铁负重背心，规格10kg，要求：舒适透气，莱卡潜水面料，由软铁一体成型填充，贴身透气，可水洗。
	6件
	工业


[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
1、自验收合格之日起进入质保期。
2、中标人在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内达到现场（投标文件中提供承诺函，否则投标无效）。
3、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

