[bookmark: _Toc10891]第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性付清

	2
	供货及安装地点
	安徽职业技术大学

	3
	供货及安装期限
	90日历天

	4
	免费质保期
	第一包验收合格之日起3年。第二包验收合格之日起3年，其中综合管理平台质保5年。


2、 [bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项

	一般指标项
	●
	评分项

	无标识项
	
	不作为评审项，投标文件（响应文件）中无需列明


（二）货物指标要求
第1包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	球机（含支架）

	1、不低于400万像素CMOS传感器；
2、最低照度需满足：彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0001Lux；
3、支持不低于25倍光学变焦，16倍数字变焦；
4、内置红外补光灯，补光距离不小于200米；
5、具有两种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。透过率不小于96%；
6、●水平手控速度应不小于160°/s，垂直手控速度不小于120°/s，云台定位准确度≤0.1°；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
7、支持五码流技术，可通过IE浏览器同时输4路分辨率为2560x1440和1路分辨率为704x576的视频图像；
8、■支持同时检测监控单场景内出现的不少于60张人脸图片，并支持面部框选跟踪及抓拍；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
9、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出，抓拍图片数量可设；
10、■支持对绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域越界入侵、穿越围栏、快速移动、物品搬移、物品遗留、停车检测、人员聚集、徘徊、逆行行为分析目标方向规则进行设置，可通过IE浏览器或客户端软件设置触发方向为A-B、B->A、A<->B三种规则；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
11、具有不少于1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个硬件恢复默认按键、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡槽；
12、支持DC12V±10%宽电压输入；
13、支持不低于IP66防护等级。
支架：
承重≥5kg；
安装方式：壁装；
执行标准：Q/DXJ 064-2018；
材质：铝合金。
14、材料费：
此包内所有采购设备的安装调试维修材料：包括光纤、网线、电源线、尾纤、跳线、软管、弱电箱、熔纤盒、插排、水晶头等。
施工结束后提供详细的清单。
此项为整合后全部恢复上线，并达到正常使用要求，不得出现明显卡顿，模糊等影响监控录制的问题，必要时增加设备。供应商需在“第六章 投标文件格式”中“五、投标分项报价表”中“5-2服务部分”填写相应报价。
15、人工技术费：
此包内所有采购设备安装、布线、调试、及路面及绿化带开挖恢复等。施工结束后提供详细的清单。供应商需在“第六章 投标文件格式”中“五、投标分项报价表”中“5-2服务部分”填写相应报价。
16、★新采购设备和维修时更换的设备需质保三年，特殊要求的除外，自验收通过之日起计算。（此项为必须满足项，需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效响应。）
	18台
	工业
	否
	

	2
	室外枪机（含支架）
	1、 采用400万像素1/3英寸CMOS图像传感器；
2、 可输出2560×1440@25fps；
3、 支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
4、 内置高效红外补光灯，红外监控距离≥50米；
5、 支持ROI，SMARTH.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
6、 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7、 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问；
8、 内置MIC；
9、 支持DC12V供电方式；
10、支持不低于IP67防护等级。
支架：
11、外观颜色：白色；
12、承重≥1.0kg；
13、安装方式：壁装-60°～0°；
14、旋转角度：水平0°～360°。
	10台
	工业
	否
	

	3
	企业级硬盘
	★16T企业级硬盘，单盘容量：16TB；
缓存：512MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA；
硬盘尺寸：3.5英寸。
（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
此项需同时满足以下要求，否则视为无效响应。
一、故障恢复
1.东园学生宿舍楼共计275路监控，掉线约60路。
2.至复楼、至兴楼、东风楼、复兴楼、和谐楼，共约375路，掉线约145路。
3.室外共46路监控，掉线约25路。
4.西园共580路，掉线约10路。
5.北园掉线约20路。
以上共掉线约260路。以上设备故障原因有前端设备损坏约150路左右、电源适配器损坏约30路左右、线路损坏约80路左右、交换机故障约5台左右、存储异常约3套等。
★故障恢复为必须满足项，需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效响应。
此次故障恢复，需根据现场实际掉线数量及情况进行修复，实际数量可能会超过统计数量，掉线监控应修尽修，必要时设备返厂维修，更换设备(更换的设备提供三年质保服务)，重铺线路等，包含所需设备、材料、维修及人工费，不再额外增加费用。所维修设备需达到画面清晰、录制稳定，且需保证所有设备均可以接入至现有存储设备和综合管理平台，实现统一管理。供应商需在“第六章 投标文件格式”中“五、投标分项报价表”中“5-2服务部分”填写相应报价。
二、汇聚整合
东园学生宿舍楼至和东楼、至和西楼、至谐楼存储相互独立，现存放于一楼弱电井。
至复楼、至兴楼、东风楼、复兴楼、和谐楼存储集中存放在至复楼一楼。
室外监控大门位置监控和校园内监控是两套平台，后台均存放在东园大门位置。
西园监控后台存放在西园机房。西园北门人脸识别通道为双通道双向识别（4个面板机）。
北园产教融合中心、志高体育馆监控存放在至高体育馆机房。
★此次整合要求如下：（投标时须提供响应承诺函，否则视为无效响应）
1、至和东楼、至和西楼、至谐楼三栋宿舍楼现有存储移至至复楼一楼，三栋宿舍楼互联互通后，接入北园监控机房存储上，新旧存储统一接入此次升级采购的综合管理平台实现统一管理。东园大门处监控接入北园监控机房。
	144个
	工业
	是
	

	4
	交换机
	★东园、西园、北园志高体育馆、产教融合中心，全部整合此次采购的核心交换机上，接入此次采购的综合管理平台。根据现场接入情况，投标方自行提供必要的接入设备（包括所需接入交换机、光模块、光纤收发器及其它必要配件），需达到全部接入并不存在卡顿的既定要求，不额外增加费用。（投标时须提供响应承诺函，否则视为无效响应）
1、●交换容量≥336Tbps，包转发性能≥57600Mpps；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
2、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；
3、■要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
4、■符合机柜的尺寸（600mm*600mm）要求；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；
6、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms；
7、支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集；
8、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；
9、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
10、为保证SDN的可部署性和应用性，所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议；
11、■支持针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
12、■支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
配置要求：
1、每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个；
2、每台配置千兆电接口≥48个、千兆光接口≥48个、SFP+万兆光接口≥8个台配置千兆电接口≥48个、千兆光接口≥48个、SFP+万兆光接口≥8个
	1台
	工业
	否
	


[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]

第2包：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	安防管理平台服务器和综合管理平台
	服务器参数：
处理器采用1颗hygon国产化X86 CPU，性能满足16核，2.2GHz；
2、配置64G内存（2根32GB DDR4 RDIMM ECC 内存条）内存槽位数16个，最大单根支持：64GB，最大支持内存1024GB支持 UDIMM/RDIMM；
3、硬盘配置2块2T 3.5英寸 SATA热插拔机械硬盘最大支持12块3.5英寸/2.5英寸SSD/SAS/SATA硬盘；
4、电源：2个550W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余100–240VAC，50/60Hz，7.0-3.5A支持240V直流输入；
5、风扇：4 个热插拔N+1冗余风扇模组；
6、RAID卡支持LSI 3008 SAS卡，支持RAID 0/1/10/1E；
7、具有CCC、节能认证。
综合管理平台参数：
★支持最多10000路监控视频同时接入，本次采购需包含除东园室外监控之外的，所有维修、整合、及新购的监控接入平台的授权。（必须满足项，需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效响应）
★此次新增及维修整合的北园、东园、西园等监控摄像机及存储设备须无缝接入平台，实现同一平台统一管控。平台单独提供五年质保。（必须满足项，需提供承诺函，格式自拟，未提供视为无效响应）。
开通门禁模块功能，东园有4个大华的门禁，统一接入的新的平台，学校人脸库对接，实时抓取西园学生及教师信息，可以手动添加管理第三方人员信息。
1、支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；
2、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像。
3、支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
4、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
5、录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
6、●支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码。（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
7、■支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名任意一个或者两个字段组合显示；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
8、■支持动环报警配置，具有联动视频、录像、上墙、短信、邮件、广播、抓图和门禁设置选项；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
9、支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、公众号、微信小程序等）运行、接入；
10、支持资源分类管理；支持自动定义分类的新增、删除、修改、查询；最多支持3级分类设置；
11、■支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频，可查看报警设备所在平面图、GIS图的位置，可在图层上展示该报警的设备点位闪烁；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
12、支持报警弹窗后，查看设备所在位置的联动视频，可查看报警设备所在平面图、GIS图的位置，可在图层上展示该报警的设备点位闪烁；
13、支持对导入、导出平台Excel业务数据进行密码加密；
14、支持在市面上主流的国产化服务器部署平台，例如X86（海光）、ARM（鲲鹏）等；支持适配市面上主流的国产化操作系统，例如欧拉、银河麒麟、统信UOS等；支持提供API接口满足三方系统对接需求；
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	2
	存储服务器
	★须无缝接入现有东园宿舍区域的监控摄像机及其它重点区域监控摄像机，提供五年质保；（投标时须提供响应承诺函，虚假响应后果自负）
★1、盘位具备48盘位；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
2、采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘；
3、具备不少于5个RJ45网络口，1个RS232接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个VGA、2个PCI-E 3.0接口，外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口，2个Mini SAS HD接口；
4、■设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
5、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB的磁盘，支持接入SMR硬盘，混合支持SATA磁盘、SSD磁盘，在工作状态下，可支持磁盘热插拔，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息；
6、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展；
7、■主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件，支持实时监测专用硬盘的健康状态；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
8、支持同时进行1900Mbps视（音）频码流存储，1900Mbps视（音）频码流转发、390Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps；
9、■支持纠删码技术，最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
10、■支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行；（①技术白皮书(Data Sheet)；
②具有CMA/CNAS标志的检测报告；
③产品使用说明书等；
④产品彩页或官网截图；
⑤以及评审小组认可的其它资料。提供以上材料其中之一即可）
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三、报价要求
本项目报投标总价，报价包含实施本项目过程中所需要的所有设施设备的采购、运输、保险、安装、调试、培训、税费等一切内容。
四、验收要求
1、包装和运输要求：中标人交付的全部货物，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。
2、验收要求：
（1）货物交付前，中标人应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，中标人在约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
（2）合同期满或者履行完毕后，采购人有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对中标人履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
3、知识产权要求：中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。
4、合同签订后供货前，如采购人有要求，中标人在接采购人通知后3个工作日提供实物到学校进行功能逐项验证，验证内容须与其投标文件响应内容一致，如在规定时间内不提供验证或验证不满足要求的，采购人有权拒绝验货，同时追究中标人相应责任。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc15293]五、其他要求
1、安装调试要求：所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。
2、售后服务要求：
（1）中标人对合同货物的质量保修期为：自项目终验合格之日起3年。其中软件平台要求质保期为5年。
（2）中标人在合同货物的质量保修期内，免费为采购人提供合同货物的技术指导和维修服务，服务响应间是：每周7天×24小时。
（3）中标人在质保期内合同货物出现故障和缺陷时，或接到采购人提出的技术服务要求后1小时内予以答复，如采购人有要求或必要时，中标人应在接到采购人通知后24小时内派员至采购人处免费维修和提供现场指导。
（4）如中标人在接到采购人维修通知后24小时仍不能修复有关货物，中标人应提供与该货物同一型号的备用货物。
（5）如中标人在接到采购人提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有响应、拒绝或没有派员到达采购人提供技术服务、修理或退换货物，采购人有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由中标人承担。
（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，中标人应在接到采购人通知之后24小时内到达现场。
（7）项目验收后，根据采购人的请求，中标人应当为采购人指定的人员提供培训，并向采购人提供培训相关资料。
[bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc10710]六、样品要求（如有）
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