第3章 [bookmark: _Toc22605]采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（一）中标人为中小微企业时适用（中标人为联合体的，联合体各方均为中小微企业，或小微企业合同份额占总金额30%以上的，同样适用）
合同预付款比例为每次委托任务对应合同价款的40%，中标人需提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。
预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。
每次完成委托任务提交成果并满足采购人评估要求后，收到发票7个工作日内支付对应剩余合同价款的60%，累计支付金额总额按所完成项目中标价格计算。费用支付前中标人须向采购人开具相应金额的增值税发票。
中标人付款申请经甲方确认后10个日历日内，中标人应按照采购人要求出具合法有效的增值税专用发票并完成送达。
（二）中标人为非中小微企业时适用
根据实际委托任务按项目结算，每次完成委托任务提交成果并满足评估要求后，收到发票7个工作日内支付，每次支付金额按所完成项目中标价格计算。费用支付前中标人须向采购人开具相应金额的增值税发票。
中标人付款申请经甲方确认后10个日历日内，中标人应按照采购人要求出具合法有效的增值税专用发票并完成送达。

	2
	服务地点
	安徽省合肥市，采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同签订之日起至2027年12月31日止；接到具体任务后，两周内提交该任务最终服务成果。

	4
	项目负责人
	项目负责人应具备注册土木工程师（港口与航道工程）证书。

	5
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：重点水运项目设计审批技术咨询
所属行业：其他未列明行业
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[bookmark: _Toc8753]二、项目概况
根据《关于做好权责清单公共服务清单行政权力中介服务清单（2025年版）公布实施相关工作的通知》（皖编〔2026〕3号）以及交通运输部《航道工程建设管理规定》《港口工程建设管理规定》等规定，省级重点水运建设项目设计文件技术审查咨询由省厅委托有关机构开展。
结合项目前期工作推进情况，梳理了今年需开展初步设计技术审查咨询单位招标的重点水运项目共4个，分别为兆西河高等级航道整治一期工程、兆西河航道整治工程、庄墓河航道整治工程、合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程。
各项目概况如下：
1.兆西河高等级航道整治一期工程初步设计技术咨询
工程位于无为市，按照一级船闸标准建设兆西河凤凰颈船闸，船闸有效尺度280m×34m×8m（长度×宽度×门槛水深），主要建设内容包括船闸主体、上下游引航道、退建大堤、跨闸桥梁、道路改建、金属结构及机械设备、航标、电气控制及自动化、生产辅助建筑物、给排水及消防、鱼道影响处理等工程，估算总投资30.0亿元。
2.兆西河航道整治工程初步设计技术咨询
项目位于安徽省合肥市和芜湖市，起自合肥国际港务区，经派河口枢纽向东进入巢湖，在巢湖兆河口门向南进入兆河，经兆河枢纽在缺口向东进入西河，在凤凰颈枢纽向南入长江，依次经过合肥市包河区、肥西县、庐江县、巢湖市和芜湖无为市，全长约125.4km。工程按I级航道标准进行整治，航道尺度6m×80m（湖区段100m）×550m（航道水深×航道底宽×最小弯曲半径）；本项目主要建设内容包括：整治航道125.4km，建设兆河复线船闸工程，船闸规模为280m×34m×8m（闸室有效长度×闸室有效宽度×门槛最小水深，下同），改建跨河桥梁5座（G346兆河特大桥、杨塘河特大桥、庐铜铁路特大桥、山东湾特大桥、G347西河特大桥），新建水利影响处理工程等配套工程等。项目总投资约212.72亿元。
3.庄墓河航道整治工程初步设计技术咨询
工程位于合肥市、淮南市，航道工程全长约18.6km，工程按Ⅲ级航道标准进行整治；码头工程新建5个500吨级通用泊位（水工结构按照2000吨级船舶设计），年设计通过能力为470万吨，建设1.73公里疏港道路等配套设施，工程总投资约8.51亿元。
4.合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程初步设计技术咨询
工程位于合肥市肥西县，合肥港下派作业区，建设内容包括新建10个2000吨级泊位（水工结构按5000吨级考虑），并配套建设后方陆域货物仓储区及生产辅助建筑物、进港道路等，拟建道路等级为一级公路，设计速度60km/h，路基宽度32.0m，双向六车道。设计年吞吐量1056万吨。工程总投资约35亿元。
[bookmark: _Toc13016][bookmark: _Toc27920]三、服务需求
1.技术咨询机构提供的设计文件技术咨询服务包括符合性审查，文件审查，现场审查和补充文件审查四个阶段，并应具体提供以下技术咨询服务：
（1）工程勘察、设计依据的基本资料是否完整，准确，可靠，设计方案论证是否充分，计算是否可靠，是否符合系统运行安全的要求；
（2）有关设计方案，特殊工点，施工方案和施工组织的可行性；
（3）设计文件总体性和各专业间的衔接是否满足要求；
（4）设计文件各专业是否满足先进、适用、安全、节能、消防、环保、美观、经济的原则；
（5）有关规模、投资与功能是否合理，综合技术经济指标是否适宜；
（6）有关费用编制依据、费率、设计概（预）算的合理性；
（7）工程测量、勘察、设计是否符合国家现行有关法律、法规和政策；
（8）工程测量及勘察成果、设计文件是否符合交通行业规范、规程、技术标准和有关设计文件编制办法的要求，是否完全执行了强制性条文的规定；
（9）工程测量及勘察成果、设计文件是否落实了可行性研究报告或初步设计的批复精神；
（10）设计文件是否最大限度地维护了社会公众利益和保证公众安全；
（11）满足上述要求的前提下提出进一步优化建议，在不降低工程技术标准的前提下，尽可能减少工程造价；
（12）编写技术咨询报告；
2.如采购人需要，成交供应商需提供本阶段设计变更及概算调整审批技术咨询服务，相关费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。
3.承担技术咨询任务的机构应当建立和完善内部管理制度，根据委托合同书的要求和委托事项的类型，优化技术咨询工作流程，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展技术咨询工作。技术咨询服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合委托方的技术、质量要求。
4.技术咨询机构不得为所投合同包项目的设计文件（初步设计文件、施工图设计文件）编制单位或项目业主委托的该项目设计咨询单位。
5.技术咨询机构须为本项目配备不少于7个专业技术人员(含项目负责人1人)，其中，道路与桥梁工程相关专业技术人员至少1人、港口与航道工程相关专业技术人员至少2人。除评分办法中要求提供的相关人员证明材料外，相关人员的其他证明材料无须在投标文件中提供，采购人在合同签订后，技术咨询机构开始服务前核查配备人员相关证明，人员须按照要求配备到位，经采购人认可后方可正式开始服务。
6.技术咨询机构应制定工作计划，接到具体任务后，定期反馈技术咨询工作进度等情况，两周内提交最终服务成果。每个项目初步设计批复后，省厅组织验收。
7.因特殊情况难以在规定时限内完成的，技术咨询机构应当在规定时限到期5个工作日之前向安徽省交通运输厅书面申请延期，征得书面同意后，应在安徽省交通运输厅批准的延期时限内完成评估任务。
[bookmark: _Toc16414][bookmark: _Toc20717]8.技术咨询机构应当充分了解委托事项的建设条件和各方面意见，客观、公正、及时完成技术咨询报告。技术咨询应当以技术咨询机构的名义报送安徽省交通运输厅，报告内容应当重点突出、数据详实、观点鲜明、结论明确，重大分歧意见须在报告中反映并有结论性建议。
四、报价要求
本项目报价采用总价报价，投标人报价不超过本项目总预算200万元，且不得超过各分项预算，超过总预算或各分项预算视为投标无效。报价包括人工费、现场踏勘费用、交通费等完成技术咨询服务产生的全部费用，采购人后期不追加任何费用，请各投标人自行考虑谨慎报价。
	合同包
	项目名称
	最高限价（万元）
	分项最高限价（万元）

	01
	兆西河高等级航道整治一期工程
	200
	45

	
	兆西河航道整治工程
	
	75

	
	庄墓河航道整治工程
	
	35

	
	合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程
	
	45
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