采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付合同金额的70%，经采购人验收合格后，一次性付清合同价款。       

	2
	供货及安装地点
	安徽省合肥市采购人指定地点              

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起30个日历日供货完成

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；采购清单中明确的，免费质保期按采购清单执行          


二、货物需求

（一）标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：

（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。

（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属

行业

	1
	牵拉棒
	1、材质工艺：弹性内芯+外层环保TPE一体包覆成型，无空心夹层、无拼接接缝；普通瑜伽形体棍，具备可控弯曲回弹弹力；

2、跆拳道训练使用，训练时依靠杆身弹性形成持续对抗阻力，激活躯干螺旋肌肉链、肩髋肌群。
	8根
	工业

	2
	平板小推车
	1、材质工艺：额定载重≥150kg、5寸 TPE 静音双轴承轮（带刹车万向轮）、脚踏折叠扶手、加厚一体加强筋面板；

2、跆拳道训练使用，每日高频转运器材，连续 不低于2年板面无断裂、扶手焊接处不开裂、脚轮轴承无卡顿、刹车装置有效。
	1个
	工业

	3
	螺旋稳定肌肉链弹力绳替换尾绳
	1.乳胶内芯+双层耐磨涤纶编织外鞘复合一体结构；无再生回收胶料，无刺鼻异味，不刺激皮肤。
	6根
	工业

	4
	电子护具（护胸和护头）
	每套需包含护胸一副，护头一副，与其匹配脚套5双；

一、护胸：

1.内衬使用硬度不低于70的EVA材料

2.压力传感使用压电电缆，线性准确，精度高。

3.表皮采用超纤无溶剂材料，具有耐磨、耐刮、抗腐蚀性。

4.性能特点：

(1)采用拾音器级压电电缆，线性准确。精度高

(2)寿命：抗2万次击打以上。
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型号：2﹟、3﹟、4﹟
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5.标识要求：上衣胶印红色“     ”（字体须与“     ”一致）大小6CM。（投标文件中提供设计图片）
二、护头：

1.采用NBR材质，具有热稳定性与抗磨性。

2.表面采用PU挂涂，具有耐磨性和耐腐蚀性，同时具有弹性。

3.不低于8遍挂涂。

4.性能特点：

(1)能明显采集和区分发力及顺势传导力，使得分判断更准确。

(2)面部重击得分功能：电子脚套重击面部无防护区时，能够正常感应上分。

★所投电子护具（护胸和护头）需符合国家级或国际级跆拳道比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	9套
	工业

	5
	电子脚套
	1、整套电子护脚套共分布不低于11个感应圆形磁力芯片，脚套与后跟为一体式。

2、型号：XS、S、M、L、XL、2XL、3XL

3、需与比赛电子护具进行匹配使用供货时进行芯片匹配演示。

★4、所投电子脚套需符合国家级或国际级跆拳道比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	40双
	工业

	6
	电子防抓手套
	规格：S/M/L/XL/XXL材质：高质PU
	50双
	工业

	7
	护腿护臂
	1、材质工艺：PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；

2、功能用途：跆拳道训练、比赛使用，保护手臂，防止受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。

3、产品标准： 符合跆拳道训练、比赛器材标准。

★4、所投产品需符合国家级或国际级跆拳道比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	30套
	工业

	8
	弹力带
	长度约40cm，拉力约50磅
	40根
	工业

	9
	训练棒
	1、固定一体式加强实心手柄，内置玻纤加固芯，不可弯折、不可拆卸，高强度摆动不扭曲、不断裂。

2、手柄外层一体化防滑橡胶握把，表面防滑纹理，出汗不打滑；握把粗细适配单 / 双手握持，末端带防滑限位堵头。

3、手柄与锤头无缝一体注塑成型，无接缝、无渗水、无脱落风险，高频击打、摆动无开裂。
	5个
	工业

	10
	足弓训练垫
	1、整体一体成型实木硬木基材，无拼接、无多层胶合分层，整块实木切削打磨，承重不变形、不开裂、无木屑脱落。

2、实木边缘圆角精细打磨，无毛刺、尖锐棱角，赤脚、穿鞋训练无划伤风险。

3、高密度实木结构，可承受人体全体重长期静态站立、负重深蹲、力量训练踩踏，长期使用不塌陷、不变形。
	15对
	工业

	11
	滑盘
	1、高密度闭孔 EVA 发泡材质，表面立体防滑纹路，赤脚、运动鞋踩踏不打滑，吸汗耐摩擦

2、防水防汗，汗液、水渍擦拭即可清洁，长期高频训练不起皮、不开胶、不脱层

3、软质缓冲，训练降低脚掌、手掌压迫不适感
	20个
	工业

	12
	悬挂训练带
	1、材质：工业级加厚高强度尼龙织带，抗老化、耐汗液腐蚀、不起毛、不拉伸变形

2、缝线：多层加密工业高强丝线全幅车缝，长期高频训练不开线、分层

3、调节环：耐磨调节滑环，反复拉扯不磨损、不卡顿，快速同步调节双侧带长
	5对
	工业

	13
	 训练炮筒
	1、采用高密度环保 TPR 热塑性橡胶一体浇筑成型，无拼接、无分层、无胶水粘合；耐撞击、抗摔砸、踩踏不变形，长期高频抛甩训练不开裂、不脱皮、不粉化。

2、筒内高密度均衡配重填料，重量均匀无偏重，筒身静置无内部异响；配重密封完全，长期使用无漏料、无结块、无重心偏移。
3、镂空握把边缘圆弧加厚包边，无尖锐棱角；内壁防滑纹理，出汗、湿手握持不打滑；握把深度适配全手掌包裹，长时间训练不硌手。

4、6kg10个、8kg10个
	20个
	工业

	14
	药球
	1、3kg
2、产品材质：外部PU面料，内部PP棉+铁砂
	5个
	工业

	15
	足弓训练板
	1、一体成型高密度实木 / 高强度环保硬质工程塑料二选一，无拼接、无空心夹层，长期负重站立、深蹲踩踏不弯曲、不变形、不开裂；整体无异味，环保无毒。
	10对
	工业

	16
	 冷疗加压恢复仪
	1、独立水循环制冷，可调温度区间 0℃～10℃，温控精度 ±0.5℃，步进 1℃可调；

2、6档分级间歇加压，压力范围 0–150mmHg；低/中/高/超高/特高/极限等不少于六模式循环加压，适配消肿、静脉回流、肌肉放松不同需求；

3、5 档水流速度可调，匹配不同护套换热效率，冷疗均匀无局部温差。
	2套
	工业

	17
	▲拳击专业手套
	1、功能用途：拳击比赛、训练使用。

2、材质工艺：超纤外套，一次成型仿乳胶内胆。

3、性能特点：超纤面料，掌心透气，内胆高效吸能，粘扣式设计。

4、★面料耐水解：24H（合同签订后、供货前中标人提供第三方检测机构出具的检测报告，由采购人核实，投标文件中提供承诺书，格式自拟）
5、★摩擦色牢度：干：≥4.0级，湿：≥4.0级（合同签订后、供货前中标人提供第三方检测机构出具的检测报告，由采购人核实，投标文件中提供承诺书，格式自拟）
6、标识要求：

拳台胶印金色“       ”LOGO，（字体须与“       ”一致），大小6CM。

（投标文件中提供设计图片）
★7、所投拳击专业手套需符合国家级或国际级拳击比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	60副
	工业

	18
	拳击头盔
	1、功能用途：拳击比赛、训练中有效保护头部受击打部位。

2、材质工艺：外套：超纤皮革面料、织布超纤内里缝合，内胆：多种不同硬度泡沫、海绵复合成型。

3、性能特点：内胆高效吸能，保护耳部、颅部、后脑；内里舒适、透气；穿戴可调节，双粘扣不易滑脱。

4、技术指标：

★（1）内胆硬度：16~20°（合同签订后、供货前中标人提供第三方检测机构出具的检测报告，由采购人核实，投标文件中提供承诺书，格式自拟）

★（2）面料耐水解：24H（合同签订后、供货前中标人提供第三方检测机构出具的检测报告，由采购人核实，投标文件中提供承诺书，格式自拟）
★（3）摩擦色牢度：干：≥4.0级，湿：≥4.0级（合同签订后、供货前中标人提供第三方检测机构出具的检测报告，由采购人核实，投标文件中提供承诺书，格式自拟）
★5、所投拳击头盔符合国家级或国际级拳击比赛标准（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
	50个
	工业

	19
	拳击速度靶
	1、产品标准：每日≥8 小时连续击打训练，连续≥1年立杆不变形、底座不渗漏、球体不漏气、旋转轴承无卡顿；

2、安全性：所有硬质金属件外包缓冲泡棉，无尖锐棱角；底座满载配重，成人重拳击打无倾倒风险。
	10副
	工业

	20
	拳击盾靶
	材质工艺：采用高耐磨超纤PU皮革，撕裂强度≥15N；

耐汗液、防滑粉腐蚀，反复击打不起皮、不开裂；
表面哑光防水，酒精、湿布可直接擦拭消毒，色牢度≥3 级，无刺鼻异味、不含可分解有害染料。
靶面中央热压白色圆形瞄准靶心，标识经久耐磨不脱落；
	10个
	工业

	21
	拳击胸靶
	1、材质工艺：高耐磨超纤 PU 抗撕裂皮革，防水防汗，防滑粉、酒精擦拭不易起皮、开裂；色牢度高，长期击打不发白、掉皮；无异味，符合室内健身器材环保标准。正面热压圆形白色瞄准靶心，分区清晰耐磨。
	10个
	工业

	22
	拳击棍靶
	1、材质工艺：加厚耐磨 PU 牛津布外套，整条无缝包裹，拉链式可拆卸，方便清洗更换；表面防水防汗，防滑粉腐蚀，反复击打不起皮、不磨破；靶身印有分段瞄准标识；
	20个
	工业

	23
	拳击负重哑铃
	1、材质工艺：高密度一体浇筑铸铁内芯，无碎铁渣填充，重心居中，空击挥摆无重心偏移、无内部异响；不易生锈氧化。
	10个
	工业

	24
	拳击步伐阻力带
	1、材质：多股天然高弹乳胶丝紧密绞合，无再生回收胶料，拉伸回弹均匀，无单边受力跑偏；连续上万次拉伸无永久拉长、断裂。
	30根
	工业

	25
	拳击阻力带
	1、材质：加厚高弹尼龙织带，背部接触面填充透气海绵软垫，长时间训练不勒肩、不磨背。
	30根
	工业

	26
	拳击负重沙衣
	1、材质：高弹透气速干牛津复合面料，高密度防撕裂，防水防汗，汗液不渗透内层配重；表面耐磨，长期穿戴摩擦不起球、不勾丝；无异味，符合室内健身器材环保标准。
	20个
	工业

	27
	拳击颈肌负重器
	1、材质：加厚工业级高密度尼龙耐磨织带，抗拉扯、耐汗液、防滑粉腐蚀；所有受力点多道打枣加固车缝，针距细密，长期负重不开线、撕裂；无刺鼻异味，符合室内健身器材环保标准。
	20个
	工业

	28
	弹力带
	1、材质：天然进口乳胶一体压制无拼接，哑光防滑表层，抗汗液、防滑粉腐蚀，拉伸不易断裂弹射。

2、10磅10个、15磅20个、20磅20个
	50个
	工业

	29
	平衡波速球
	1、材质：球面与底部平面无缝一体注塑成型，无拼接缝隙，承压无漏气、无局部鼓包；壁厚均匀，单侧踩踏不会过度凹陷。

	5个
	工业

	30
	壶铃
	1、材质：高密度一体浇筑实心铸铁，无砂石、铁渣填充，重心居中；摇摆、推举、抛甩无内部异响、无重心偏移；不易生锈氧化。

2、标注：5KG
	5个
	工业

	31
	拳击缠手布
	1.材质：高弹锦纶 + 高弹力乳胶丝混织面料，含高弹纤维占比≥30%；面料轻薄透气，吸汗速干，长时间实战不闷手、不积汗液。

2.标准：4.5M/副。
	50副
	工业

	32
	牛角包
	1、材质：加厚 1000D 耐磨 PVC 夹网布 / 超纤 PU 皮革，高密度防水防撕裂；耐汗液、防滑粉、酒精擦拭腐蚀，表面哑光防滑，出汗握持不打滑。

2、5KG、8KG、12KG、20KG各8个
	24个
	工业

	33
	沙包手套
	1、材质工艺：超纤面料车缝；乳胶内胆；掌心处透气孔，粘扣式；

2、产品标准：包裹性、保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练器材标准
	50副
	工业

	34
	划船机
	1、产品尺寸：2300*580*1090（长*宽*高mm）

2、最大承重：≥150kg

3、净重：≥63kg

4、毛重：≥72kg

5、颜色：黑白

6、电源要求：自发电

7、功率：60RPM功率450W

8、阻力级别：1-40档
9、阻力系统：自发电磁控系统

10、运动行程：≥100cm

11、传输系统：皮带

12、飞轮规格：≥11kg  φ265mm EMS磁控轮

13、显示屏：10.1寸TFT屏幕               14、蓝牙：有

15、无线心率：有

16、拉绳：高密度织带

17、控制台功能：显示速度、时间、卡路里、转速、距离、心率、阻力；

18、内置不少于12种运动程序。1个手动模式、8种预设模式、预设程序： 集成无线心跳接收器材，3种目标模式；目标训练程序：USER PROGRAM；RECOVERY；H．R．C程序；RACE人机竞赛程序"

19、外置USB接口、播放音乐； 仪表带电显示具有1分钟延时功能
	2台
	工业



	35
	拳击专业训练地垫
	1、材质：回弹性能：±0.5m 重锤自由下落反弹高度＜10cm，冲击吸收率≥60%，有效缓冲倒地撞击，保护脊柱、关节、后脑。

2、用途：拳击滑步、躲闪、站立对抗、倒地摔扑专项训练，缓冲减震防扭伤、防滑稳定步伐、降噪保护楼板
	1500平方
	工业

	36
	散打拳套
	粘胶搭扣：红蓝各50副

散打拳套：8盎司30副、10盎司40副、12盎司30副

1、材质工艺：超纤面料车缝；乳胶内胆；掌心处透气孔，粘扣式；

2、产品标准：符合武术散打训练、比赛器材标准；

★3、标识要求：
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一致），大小6CM（投标文件中提供设计图片）。

★4、散打拳套符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。
	100副
	工业

	37
	沙包手套
	1、材质工艺：超纤面料车缝；乳胶内胆；掌心处透气孔，粘扣式；

2、产品标准：包裹性、保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练器材标准。

3、大号10副、中号15副、小号15副。
	40副
	工业

	38
	迷你弹力带
	1、材质：天然乳胶一体压制无拼接，哑光防滑表层，抗汗液、防滑粉腐蚀，拉伸不易断裂弹射。

2、用途：热身拉伸、肩袖激活、体态康复矫正、四肢基础抗阻力量训练，全身通用。

3、30磅40根、40磅40根。
	80根
	工业

	39
	弹力带
	1、材质：天然乳胶一体压制无拼接，哑光防滑表层，抗汗液、防滑粉腐蚀，拉伸不易断裂弹射。

2、用途：热身拉伸、肩袖激活、体态康复矫正、四肢基础抗阻力量训练，全身通用。

3、10磅20根、20磅30根、30磅20根、40磅20根
	90根
	工业

	40
	橄榄球撞垫
	1、规格橄榄球训练器材，橄榄球冲撞垫。直立冲撞垫规格：约60cm×38cm×12cm弧度冲撞垫规格:（前45cm-后54cm）*38cm×13cm

2、材料：外面采用仿皮或PVC加网面料材质，耐打结实，多道呢绒线缝制，内充加厚弹力胶EV，弹性好不易折。

3、适用橄榄球训练，有效保护持靶者的安全。
	10个
	工业

	41
	散打护手绷带
	1、材质工艺：高弹丝面料车缝。

2、产品标准：符合拳击训练标准。

★3、 所投散打护手绷带需符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	100副
	工业

	42
	护齿
	材质：凝胶
	50个
	工业

	43
	护脚背
	1、材质工艺：

潜水布、仿乳胶；

2、产品标准：符合武术散打训练、比赛器材标准。

3、大、中、小各20个。
	60副
	工业

	44
	护腿
	1、材质工艺：PU面料车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆；

2、产品标准：符合武术散打训练、比赛器材标准。

3、数量：男子60副、女子20副
	80副
	工业

	45
	脚踝阻力带
	1、材质：天然乳胶一体压制无拼接，哑光防滑表层，抗汗液、防滑粉腐蚀，拉伸不易断裂弹射。

2、用途：热身拉伸、肩袖激活、体态康复矫正、四肢基础抗阻力量训练，全身通用。

3、40磅10根、60磅10根
	20根
	工业

	46
	散打护具
	1、材质工艺：外层耐磨超纤 PU 革；EVA + 高弹海绵三层复合缓冲内胆；受力部位加密打枣缝制，加宽弹力绑带 + 强力魔术贴。
2、产品标准：符合散打比赛标准。

★3、 所投散打护具需符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。

4、男子护具45副、女子护具30副。
	75副
	工业

	47
	脚靶
	1、材质：外层高耐磨超纤太空 PU 皮；四层梯度复合缓冲内胆，内置定型支撑衬板；全身双线锁边 + 受力点打枣加固。

2、规格：单只 42cm×20cm，缓冲厚度≥13cm，净重 1.4–1.7kg；仿生弧形击打面，背部主握把 + 前臂魔术贴双重固定。
	60副
	工业

	48
	拳靶
	1、材质：外层高耐磨超纤 PU 革；EVA + 高弹聚氨酯三层复合缓冲内胆，内置定型衬板；全身双线锁边，受力点打枣加固。

2、规格：单只 25cm×19cm，整体缓冲≥4.5cm，拳峰加厚区≥6cm，单只0.7-0.9kg；弧形宽击打面，背部握把+可调节腕绑双重固定。
	60副
	工业

	49
	20公分厚护垫
	1、材质：三层聚氨酯高弹海绵（32/40/48kg/m³ 分层密度）；500D加厚防水夹网革，全身双线打枣加固缝制，可拆卸外套
2、规格：单块 200cm×100cm，总厚度20cm；上5cm/中10cm/下5cm三层梯度海绵；侧边魔术贴拼接，加厚防水 PVC 夹网外套，四角圆弧包边
	10个
	工业

	50
	剑
	1、男子3#5把、4#5把、5#30把；女子3#15把、女子4#15把。
2、剑身材质：65硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，

3、剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯度大于90度且回弹不变形。配重材质：铅。

4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路剑术训练，比赛器械标准。

★5、所投剑需符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	70把
	工业

	51
	剑穗
	材质冰丝双头剑穗，双拼色
	52个
	工业

	52
	枪
	男子215枪5杆、195枪2杆、男子210枪5杆；女子190枪2杆、女子195枪4杆；160厘米对练枪10杆、165厘米对练枪10杆。
1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计。

2、枪缨：尼龙。后墩：铜质。

3、产品标准：重量、长度、重心比例、弹性硬度符合武术套路枪术训练、比赛器械标准。

★4、所投枪需符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	38杆
	工业

	53
	刀
	1、对练刀20对、钢把双刀25对

2、刀身材质：航空铝合金，护手：不锈钢，形状呈对半D形。刀把材质：木制配缠带。

3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路对练训练，比赛器械标准。

4、所投刀需符合国家级或国际级武术比赛标准（投标文件中提供书面承诺）。
	45对
	工业

	54
	棍
	1、材质：天然白蜡杆，刨皮高温定型烘干，精密旋车分层抛光，环保哑光清漆封闭，两端全圆弧打磨。

2、规格：长度 160/165/170/175/180/185/190cm；分段直径符合武术竞赛国标；

3、重量0.9-1.8kg 梯度，整杆笔直渐变无鼓节。
	11根
	工业

	55
	护膝
	1、材质：3D一体抗菌梯度加压针织面料；医用环形按摩硅胶髌骨垫；上下加宽防滑弹性束口，双侧柔性隐形弹性支撑带；

2、规格：环形硅胶髌骨缓冲区，内衬硅胶点阵防滑，无硬质金属支撑筋；银钛灰/黑/金三色可选。
	14副
	工业

	56
	护腰
	1、材质：聚酯纤维+橡胶透气KM复合面料；内嵌密封弹性支撑条；内里防滑植绒内衬，全身双线打枣加固缝制；
2、规格：内置8根弹性鱼鳞支撑条，双层加压魔术贴绑带，黑灰色透气网孔面料。
	6副
	工业

	57
	护踝
	1、材质：锦纶聚酯弹性透气面料；内置柔性可调加压内支撑；全身双线打枣加固缝制，抗菌防臭透气内衬。
2、规格：超薄≤3mm版型，无硬质支撑片，双层可调魔术贴+足底锁跟防滑束带，黑色透气复合面料。
	2副
	工业

	58
	拳击服
	1、面料：速干面料

2、成分：100%聚酯纤维

3、颜色：红色/蓝色

4、性能特点：无袖背心+五分裤款，具有弹性及透气性，耐撕扯，防破裂。后背菱形透气网孔设计。

5、上衣右胸/裤子右下方印有公司注册商标。

6、男子90套、女子90套
	180套
	工业

	59
	拳击鞋
	1、材质：鞋面牛皮/鞋底防滑橡胶

2、功能：减震，防滑，耐磨，透气

3、颜色：热力红/金属金

4、描述：橡胶底；鞋底花纹增加摩擦力及抓地能力；帮面牛皮材质精确分割，具有防崴脚功能，鞋头及两侧采用透气孔网面设计，系带下方采用粘胶设计，根据脚型自由调整舒适度。

5、鞋身侧面印有公司注册商标。
	150双
	工业

	60
	跆拳道服
	1、成分：锦纶 82%+莱卡 18%

2、功能：专业训练、比赛运动产品。

3、颜色：白色

4、性能特点：速干竞技面料吸汗透气，上衣肩膀、腋下、后背位置透气双层网孔裁片设计，下摆两侧分叉设计，具有运动舒展性。腰带及裤腿膝盖处印有公司注册商标。
	25套
	工业

	61
	跆拳道鞋
	1、面料成份:合成革/牛二层皮革/织物。

2、底料成份：橡胶/TPU。

3、执行标准：GB/T 15107-2013。

4、功能：专业训练、比赛运动产品，鞋面牛皮材质。
	50双
	工业

	62
	武术套路比赛服
	1、成分：57%棉+35%锦纶+8%氨纶。

2、颜色：白色/黑色

3、性能特点：面料细滑有弹性，垂顺、免烫，不易变形。
	20套
	工业

	63
	武术散打比赛服
	1、面料：速干面料

2、成分：100%聚酯纤维

3、颜色：红色/蓝色

4、性能特点：具有拉力具有包裹性，耐撕扯，防破裂。上衣右胸/裤子右下方印有公司注册商标。

5、男子80套、女子30套
	110套
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
