# 2024年安徽粮食工程职业学院外挂电梯

# 项目更正公告2

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FS34000120240964号/24AT08011801684

原公告的采购项目名称：2024年安徽粮食工程职业学院外挂电梯项目

首次公告日期：2024年03月28日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

（一）采购文件“第三章采购需求”中“（一）技术参数、功能及配置要求”中的“1.基本技术要求”

**更正为：**

★1.1控制系统：要求采用交流变频变压（VVVF）调速32位电脑模块电梯控制系统，控制系统为投标品牌制造商原品牌原厂生产**（提供所投产品的产品说明书或第三方有权机构出具的带有CMA标识的型式试验报告）**。

★1.2曳引机：永磁同步曳引机，曳引机整机为投标品牌制造商原品牌原厂生产**（提供所投产品的产品说明书或第三方有权机构出具的带有CMA标识的型式试验报告扫描件）**。曳引媒介采用钢带或钢丝绳（**提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件**）。

★1.3曳引机外壳防护等级≥IP52**（提供第三方有权机构出具的相关报告扫描件）**。

★1.4曳引媒介拉伸破断力≥43KN**（提供第三方有权机构出具的相关报告扫描件）**。

★1.5门机系统：采用永磁同步变频门机。门电机外壳防护等级≥IP54。门机系统为投标品牌制造商原品牌原厂生产**（提供第三方有权机构出具的门机委托试验报告扫描件）**。门保护装置采用光幕（光束为≥174（含）束光束）**（提供第三方有权机构出具的相关报告扫描件）**。

★1.6轿厢：左右两侧轿壁为304发纹不锈钢， 轿厢前壁选用304发纹不锈钢。轿厢要求达到净高2.5米。轿体要求制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准**（提供完全响应采购需求的承诺）**。

★1.7轿厢地面：PVC材质耐磨地板，中标后中标供应商提供三种样式供采购人选择，投标总价不调整**（提供完全响应采购需求的承诺）**。

1.8轿顶（天花板）：不锈钢天花板吊顶，美观大方。

★1.9轿厢内控制操纵盘：要求设有内层数显示器、状态显示灯、对讲机和内呼叫按钮等，提供方便的操作和显示电梯的主要运行状态**（提供完全响应采购需求的承诺）**。

★1.10电梯门净宽不得小于1米**（提供完全响应采购需求的承诺）**。

1.11轿门：要求提供中分式自动门。开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

1.12层门及门套：各层厅门、门套均为发纹不锈钢层门及大门套。

1.13停电应急平层功能。

1.14外呼梯按钮盒：要求美观大方，结实耐用。采用楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。显示器数字清晰，能够显示层数和电梯运行方向。

1.15轿厢地坎：硬质铝合金。

★1.16五方对讲通讯系统与我校物业值班室进行对接**（提供完全响应采购需求的承诺）**。

1.17电梯钢结构井道外基座使用石材包裹，且高度不低于1.5m。

**注：★指标参数按相应要求提供证明材料，否则视为不响应。**

（二）采购文件“第四章 磋商和评审办法”中“2. 详细评审标准”中“3.2.3（1）商务部分”4.施工安全：为本项目提供安装维保单位自2019年1月1日以来未出现安装维保人身死亡事故，提供承诺书（格式自拟）并加盖制造商公章，得4分，未提供不得分。

注：响应文件中须提供加盖制造商公章或电子签章的承诺函。

**更正为：**

**4.施工安全：为本项目提供安装维保单位自2019年1月1日以来未出现安装维保人身死亡事故，提供承诺书（格式自拟）并加盖公章，得4分，未提供不得分。**

**注：响应文件中须提供加盖投标供应商公章或电子签章的承诺函。**

更正日期：2024年04月03日

## 三、其他补充事宜

注：此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：安徽粮食工程职业学院

地 址：安徽省合肥市瑶海区学林路2号

联系方式：石老师 0551-65425868

## 2.采购代理机构信息

名 称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦

联系方式：洪工、赵工  0551-63735904、63735914

## 3.项目联系方式

项目联系人：洪工、赵工

电　　 话：0551-63735904、63735914

## 五、附件

无。