微格教室采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：FSSD34000120265902号001
原公告的采购项目名称：微格教室采购项目
首次公告日期：2026年07月07日
二、更正信息
更正事项：☑采购公告 ☑采购文件
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 1.交互式一体机”
	★7.整机内置非独立式摄像头，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160分辨率下，支持30帧的视频输出；（投标文件中提供产品说明书或铭牌）；
	7.整机内置非独立式摄像头，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160分辨率下，支持30帧的视频输出；


	2
	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 8.▲高清录播主机”
	★3.支持麦克风与主机之间使用幻象供电；一根线可实现多麦联级；（投标文件中提供产品说明书或铭牌）
	3.支持麦克风与主机之间使用幻象供电；一根线可实现多麦联级；

	3
	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 11.电子班牌及门禁系统”
	★7.门禁：可联动门禁开关，能够直连电锁进行门锁控制，可支持能够直接输出电流控制电锁，电锁无需单独供电，支持短路保护，可支持终端一体化设计；（投标文件中提供产品说明书或铭牌）
	7.门禁：可联动门禁开关，能够直连电锁进行门锁控制，可支持能够直接输出电流控制电锁，电锁无需单独供电，支持短路保护，可支持终端一体化设计；

	4
	招标文件“第三章 采购需求 二、货物需求 12.多媒体智能控制系统”
	一、智能控制终端
★5.控制接口：①配备≥6路自定义RS232控制接口，采用凤凰端子设计，连接稳定，支持串口IC卡读卡器、触控面板等设备的连接与控制；②配备≥2路RS485控制接口，采用凤凰端子设计，兼容Modbus标准，支持数据透传，适配远距离设备通信场景；③配备≥6路IO输入接口，可连接外部设备控制终端，实现多设备联动控制；④配备≥4路IO输出接口，为报警灯等外部设备提供触发信号；⑤配备≥2路DC 12V电源输出接口、≥1路单刀双掷开关控制端口，可实现设备控制；（投标文件中提供产品说明书或铭牌）
★6.网络接口：设备采用路由+交换二合一一体化硬件架构，配备≥10个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口；（投标文件中提供产品说明书或铭牌）四、多媒体管控平台
★2.可对教室进行批量化控制管理，包括定时上下课、开关门、开关电源等。（投标文件中提供产品说明书或铭牌）
	一、智能控制终端
5.控制接口：①配备≥6路自定义RS232控制接口，采用凤凰端子设计，连接稳定，支持串口IC卡读卡器、触控面板等设备的连接与控制；②配备≥2路RS485控制接口，采用凤凰端子设计，兼容Modbus标准，支持数据透传，适配远距离设备通信场景；③配备≥6路IO输入接口，可连接外部设备控制终端，实现多设备联动控制；④配备≥4路IO输出接口，为报警灯等外部设备提供触发信号；⑤配备≥2路DC 12V电源输出接口、≥1路单刀双掷开关控制端口，可实现设备控制；
6.网络接口：设备采用路由+交换二合一一体化硬件架构，配备≥10个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口；
四、多媒体管控平台
2.可对教室进行批量化控制管理，包括定时上下课、开关门、开关电源等。

	5
	招标文件“第四章 评标方法和标准 2.3异常低价投标审查”
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%；

	6
	[bookmark: _GoBack]招标文件“第四章 评标方法和标准 2.4详细审查 所投产品技术参数及要求响应情况”
	1.标注★号的条款，每满足一项得2分，共18项，满分36分；
2.未标注★号的条款，全部满足得6分，有1条未响应（或负偏离）得4分，有2条未响应（或负偏离）得2分，超过2条未响应或负偏离不得分。
	1.标注★号的条款，每满足一项得3分，共12项，满分36分；
2.未标注★号的条款，全部满足得6分，有1条未响应（或负偏离）得5分，有2条未响应（或负偏离）得4分，有3条未响应（或负偏离）得3分，有4条未响应（或负偏离）得2分，有5条未响应（或负偏离）得1分，6条及以上未响应或负偏离不得分。

	7
	提交投标文件截止时间、开标时间
	2026年07月28日14点00分
	2026年08月12日14点00分


更正日期：2026年07月27日
三、其他补充事宜
1.更正部分以此次更正公告内容为准。采购文件内涉及上述更正内容的，均按上述要求进行统一更正，本采购更正公告中不再一一赘述。
2.本项目采购文件中其他内容不变，此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请各潜在供应商及时下载。
3.采购人和采购代理机构不承担因供应商不及时关注安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）相关更正信息所造成的一切责任。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称：淮南师范学院
地址：淮南市田家庵区洞山西路
联系方式：0554-6863618
2. 采购代理机构信息（如有）
名称：海逸恒安项目管理有限公司
地址：合肥市包河区宁国路129号金保中心1107
联系方式：0551-62991850
3. 项目联系方式
项目联系人：陈继文、郑靖
电话：18019592543

