供货/工期报价包含范围​
报价为全费用包干价，含主材（木质地板+木质隔断）、辅材（材料费、防潮垫、踢脚线、收口条、运输至指定楼层、搬运、损耗（通常5%～8%）、运输、装卸、旧地板拆除、铺装施工、垃圾清运、税费等一切费用，成交后不再追加任何费用。竞价成交后 2个工作日内送货至指定地点并完成铺装验收，供应商不得以任何理由延迟交货时间和施工工期。
资质与证明材料​
供应商须为徽采云平台注册合肥市本地供应商；有近2年内2所以上幼儿园施工合同，上传合同首尾页面，上传营业执照（经营范围包含装饰装修、施工专业作业）、产品需满足GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021执行标准证明），报价单位中标后需提供品牌厂家授权书和原厂质保承诺函。
样品质量与环保要求​
成交后须提供实物小样（通常10×10cm以上）供采购人确认花色/材质，未按要求提供样品或提供样品采购人没有采纳接受的视为放弃或无效响应。所供产品须为全新正品，符合国家标准（GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021及甲醛释放量符合GB 18580-2017，E0级（≤0.050mg/m³，1m³气候箱法），高端系列可要求ENF级（≤0.025mg/m³，GB/T 39600-2021），板材：一代/二代抗倍特板（高压酚醛树脂浸渍牛皮纸板），厚度≥12mm（公建建议16mm或18mm），密度≥1350kg/m³（1.35g/cm³），24h吸水率≤0.5%，符合GB/T 7911-2013防火等级：不低于B1级（GB 8624-2012）
环保：甲醛释放量符合GB 18580-2017E1级（≤0.124mg/m³），可提供E0级。提供产品合格证及相应证明；严禁提供旧货、水货、假冒产品。
质保与售后​
[bookmark: _GoBack]质保期要求≥10年（运动/教育场所），自验收合格日起算；质保期内出现起鼓、开裂、脱层等质量问题免费维修/更换；提供售后服务承诺书。
验收方式​
按国标及需求参数现场验收，供应商需提供出厂合格证、近期产品检测报告（CMA/CNAS）按实际铺装面积验收；采购人组织现场验收，不合格产品无条件退换。
违约责任​恶意低价中标后拒绝签约、货不对板或逾期交货，采购人有权取消成交、追缴违约金（合同金额5%），并向财政部门投诉/列入不良记录。参与竞价即视为完全知悉并接受以上全部商务条款及技术参数要求。不满足以上要求者恶意报价，。将上报财政监管部门进行严厉的处罚。


