供货/工期报价包含范围​
[bookmark: _GoBack]报价须为全费用包干价，含主材（PVC塑胶地板）、辅材（胶水、焊条、自流平、踢脚线/楼梯防滑条）、运输、装卸、旧地面处理（如有）、铺装施工、垃圾清运、环评检测、税费以及办公家具搬运（施工前搬出指定位置，施工后恢复原位）等一切费用，成交后不再追加任何费用。竞价成交后 3个工作日内送货至指定地点并完成铺装验收，供应商不得以任何理由延迟交货时间和施工工期。
资质与证明材料​
一、1.报价产品参数必须符合本采购清单及商务要求中的参数要求。 供应商须为徽采云平台注册合肥本地供应商，要有近2年内2所以上幼儿园施工经验，上传合同首尾页面，须上传营业执照。二、1、★须提供多层复合密实型PVC卷材检测报告，包含特定元素迁移、甲醛释放量、五氯苯酚检测符合国家标准。2、★须提供多层复合密实型PVC卷材耐磨性检测报告，检测结果符合国家标准。3、★须提供多层复合密实型PVC卷依据GB 8624-2012材铺地材料燃烧性能检测报告，检测结果符合国家标准。4、★须提供同质透心PVC卷材依据GB 8624-2012 铺地材料燃烧性能检测报告，检测结果符合国家标准。5、★须提供同质透心PVC卷材依据GB 18586-2001可溶性重金属、氯乙烯单体、挥发物检测报告，检测结果符合国家标准。6、★须提供PVC楼梯踏步依据GB 6675.4-2014 邻苯二甲酸、特定元素迁移检测报告，检测结果符合国家标准。
三：具体要求：1.★项为实质性响应内容，为保障响应资料的真实合法性须提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告。相关证书与检测报告须附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效竞价响应处理。2.中标公示后1个工作日内，成交单位携带生产厂商相关检测报告并加盖厂家公章（原件备查）签订合同，若成交单位提供虚假信息或产品或不能履约供货，违背公告约定条款，我方有权单方面终止采购合同，将上报监管部门，并追究相应责任。3质量标准须为原装正品，并符合国家及行业有关标准。 四：供货期限：竞价成功后3个工作日内完成供货安装及验收。 五：产品质保期：质保期3年，3年内如发现任何非人为质量问题，则需2小时内安排人员上门维修处理。质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，并严格按照国家三包规定执行；质保期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。
四：违约责任.恶意低价中标后拒绝签约、货不对板或逾期交货，采购人有权取消成交并追缴违约金（通常为合同金额5%），参于竞价即视力完全知悉并接受以上合部商务条款及技术参数要求，不满足以上要求者恶意报价，将上报财政监管部门进行严厉处罚，要求财政部门将其列入不良记录。
