口腔牙椅采购公告
为进一步优化我中心口腔诊疗就医环境，提升口腔诊疗服务质量与诊疗效率，满足日常临床诊疗、接诊患者及医疗服务升级需求，现对口腔牙椅设备进行公开采购，欢迎符合资格条件、具备供货及服务能力的供应商参与本次采购报价，现将相关采购事宜公告如下：
[bookmark: heading_0]一、项目基本信息
1. 项目名称：口腔牙椅设备采购项目
2. 采购单位：合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心
3. 项目地点：合肥市青年路58号
4. 采购方式：公开采购
5. 资金来源：自筹资金，资金已落实
6. 预算金额：1.6万元
7. 采购需求：本次采购全新医用口腔综合治疗牙椅，共计1台，设备需符合国家医疗器械相关标准，满足口腔内科、外科、修复、正畸等常规诊疗工作需求，具体技术参数及配置要求详见本公告第二条。
[bookmark: heading_1]二、设备技术参数及配置要求
本次采购的口腔综合治疗牙椅需为全新原厂正品，无翻新、无返修，各项性能指标稳定，符合《口腔综合治疗设备通用技术条件》国家行业标准，核心参数及配置要求如下：
[bookmark: heading_2]（一）主体设备要求
1. 牙椅整体结构：采用一体化医用级材质，防水、防腐蚀、易清洁、耐消毒，适配医院高频次诊疗使用场景，座椅升降、俯仰、复位运行平稳，无卡顿、无噪音。
2. 操控系统：配备智能触控控制面板+机械按键双重操控模式，可精准调节座椅高度、靠背角度、头枕角度，具备一键复位、患者体位记忆、紧急停止等功能，操作简单便捷。
3. 供水供气系统：内置独立纯净供水系统，有管路消毒功能，配备过滤、杀菌装置，杜绝水质污染；供气压力稳定，配备干燥、过滤、稳压装置，满足各类口腔器械使用需求。
4. 诊疗灯具：配备LED医用冷光手术灯，光线柔和无频闪、无阴影、色温可调，亮度可多级调节，满足精细诊疗操作需求，灯体可多角度灵活旋转定位。
[bookmark: heading_3]（二）配套器械配置
1. 配备高速手机（1支）、低速手机（1支）、三用枪、吸唾器等全套基础诊疗器械，器械运转稳定、夹持牢固、拆卸便捷，符合医用消毒标准。
2. 配备内置超声洁牙机一套。
3. 配备内置光固化机一套。
4.配套气泵一个。
[bookmark: heading_4]（三）附加功能要求
1. 设备具备防漏电、防过载、防漏水、防漏气多重安全保护功能，符合医用电气安全标准。
2. 支持静音运行，诊疗过程噪音低，提升患者就医体验。
3. 设备配件齐全，支持后续维修、配件更换及升级改造，具备长期使用稳定性。
[bookmark: heading_5]（四）质保及售后要求
1. 整体设备质保期不低于3年，核心机芯、控制系统质保期不低于5年，质保期内免费维修、免费更换损坏配件。
2. 供应商需提供终身维护服务，质保期外维修仅收取成本费用。
3. 售后响应：设备故障报修后，2小时内响应，24小时内到场维修，确保不影响正常诊疗工作。
[bookmark: heading_6]三、供应商资格要求
1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具备有效的营业执照，经营范围包含医疗器械销售相关内容。
2. 供应商须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，所投牙椅设备须具备有效的《医疗器械注册证》及配套注册检验报告，证件齐全、合法有效。
3. 供应商须具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内无重大违法违规记录、无失信被执行人记录、无政府采购不良记录。
4. 具备完善的售后服务体系和专业售后团队，能够提供上门安装、调试、培训、维修等一站式服务。
[bookmark: heading_8]四、供货及验收要求
1. 供货周期：合同签订后7个工作日内完成设备到货、安装、调试、培训，确保设备正常投入使用。
2. 安装要求：供应商上门免费安装调试，严格按照行业规范施工，完成设备校准、水质调试、气压调试等全部工作。
3. 培训要求：安装完成后，免费为采购单位医护人员提供设备操作、日常维护、简单故障排查等专项培训，确保人员熟练使用。
4. 验收标准：按照国家行业标准、本次采购参数要求及合同约定逐项验收，设备性能、配置、外观均达标，运行稳定、资料齐全即为验收合格。
[bookmark: heading_9][bookmark: heading_10]五、联系方式
采购单位：合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心
联系人：盛元庆
联系电话：18955162641
联系地址：合肥市青年路58号

本采购公告最终解释权归本采购单位所有。

合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心
                                                                     2026年07月27日

