合肥有线市场货物采购需求
一、采购物品明细
采购项目名称：千兆双频 Wi-Fi 6 路由器
采购数量：500 台
品牌型号：新华三H3C Magic NX30 Pro千兆双频Wi-Fi 6路由器
采购限价：190元/台
二、产品核心要求
1、硬件规格
端口配置：配备 4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，满足高速有线网络连接需求。
无线性能：支持 2.4GHz 与 5GHz 双频并发，双频并发速率需达到 3000Mbps，保障多设备同时连接的网络稳定性与传输速度。
外观设计：采用立式五天线设计，确保无线信号覆盖范围与传输效果。
2、功能特性
工作模式：支持路由模式（含 DHCP/PPPoE/ 静态 IP 三种配置方式）与桥接模式，适配不同网络环境需求。
组网能力：支持无线漫游功能，兼容 MESH 组网技术，且符合 IEEE 802.11k/v 协议标准，实现多设备无缝切换与全屋网络覆盖。
合规认证：产品需具备工信部入网认证，确保符合国家相关技术标准与安全规范。
3、配件要求
每台路由器需配套提供电源适配器与网线，确保设备采购后可直接安装使用。
三、供应商资格要求
1、具备合法有效的营业执照及相关的生产或经营许可。
2、具备稳定的供应能力。
3、拥有类似规模的企业采购服务成功案例。
4、能提供良好的售后服务支持（详见第四部分）。
5、在合肥市本地注册成立且在本地具有固定的办公场所及人员。
三、报价与交付要求
报价应为含税价，并清晰列明产品单价和运费等所有费用,竞价报价高于采购限价无效。
供应商需明确最终交付我司指定仓库的日期，自竞价成功后不超过30天。
四、售后与服务要求
1、产品与质量保证：
所提供产品确保为原厂全新原封正品，非OEM版本；所提供产品通过《中国强制性产品认证》（CCC认证）。
2、售后问题处理
产品的修理更换退货责任，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》及《部分商品修理更换退货责任规定》等法律法规执行，供应商提供的保修承诺保修政策不低于前述法定要求。
3、交付与验收
供货商按合同约定日期交付至指定地点，送货要求为送上楼码垛（有电梯），收货地址为合肥市高新区香樟大道208号合肥有线。我方有权按确认样品标准进行抽检验收。
四、其他说明
供应商需确保所供产品与本采购需求中规定的品牌、型号、规格、功能及配件要求一致，严禁提供假冒伪劣产品或替代品。
产品需提供相应的质量保障服务，确保设备正常运行，若出现质量问题，供应商应及时响应并提供维修、更换等售后服务。
相关产品图样以本文附图为准，供应商所供产品外观需与图样一致，如因生产厂家调整包装或外观需书面证明。
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