产品介绍：

标准机架式设备，≥6个千兆电口（支持1对Bypass），整机吞吐≥1Gbps，IPS吞吐≥500Mbps，含3年攻击检测规则库、应用识别库、地理信息库、僵尸主机规则库升级许可。

2、支持攻击检测、流量分析、账号安全检测、僵尸主机检测、异常流量检测、DDoS检测、WEB防护等功能，及时发现网络中存在的攻击事件。

3、支持威胁分析功能，威胁分析展示包括：威胁事件的失陷/成功/尝试/失败等攻击结果、攻击事件级别、攻击类型分布、攻击阶段、事件详情等信息。

4、支持受害者视角分析，按照时间范围、受害主机、事件类型、处置状态、攻击结果、应用协议等条件综合分析受害者信息。

5、支持独立的攻击检测引擎，涵盖10000种以上的攻击检测规则库。规则库支持按照攻击类型、操作系统、风险等级、应用类型、流行程度、ATT&CK、攻击阶段等方式进行分类。

6、支持隐蔽通信检测，对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET等服务的隐蔽通信检测。

7、★支持独立的僵尸主机检测引擎，涵盖10000种以上的僵尸主机规则库。支持能够检测包括：僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。（提供产品功能截图证明）。

8、★支持注入和WEBSHELL攻击检测，包括：SQL语法分析引擎检测、SQL注入智慧引擎检测、XSS攻击智慧引擎检测、命令注入智慧引擎检测、WEBSHELL上传智慧引擎检测、WEBSHELL行为检测。（提供产品功能截图证明）。

9、★支持卸载SSL，实现对HTTPS、IMAPS、SMTPS、POP3S、FTPS、RDP、MQTT、SIP等加密流量的分析检测。（提供产品功能截图证明）。

10、★支持DDoS自学习模式检测，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。（提供产品功能截图证明）。
