附件：采购需求



	品名
	使用需求
	数量（台）
	单价（元）
	总价（元）

	血液透析室体重秤
	双扶手款，可上轮椅；
[bookmark: _GoBack]材质：碳钢(高端工艺喷塑)或不锈钢
量程：300Kg；
25mm 仪表接口；
1*RS232串口；
台面尺寸：800*900mm；
电源：电源AC适配器和2000mAh电池组。
配连接电脑的数据线，提供接口协议。
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建议品牌：上海鼎拓、上海志荣等
质保期：

报名公司（盖章）：        
联系人及电话：
