采购需求
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单价
	合计

	1
	86英寸智能交互黑板
	1.采用三段式一体化平面结构方式，两侧黑板支持磁性材质教具吸附，整机外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起整机长（宽）度≥4200mm，中间的智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
2.依据GB 21520-2023《显示器能效限定值及能效等级》，整机能效达到1级要求。提供节能证书。
3.智能交互黑板前置接口至少具备≥1路HDMI接口(非转接)，≥2路USB接口，≥1路Type-C接口。
4.智能交互黑板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
5.前置按键不少于8个，可实现录课、触控开关、音量+、音量-、关闭窗口、护眼、调取后台任务单等功能，且每个按键不少于两种以上功能。
6.智能交互黑板接口具备丝印中文标识，符合各学科教师使用需求。
7.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
8.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，最大功率≥80W。
9.内置一体化超高清像头，内置8阵列麦克风，有效像素≥1900W。
12.智能交互黑板具备具备前置针孔电脑还原按键，并配有中文标识。
13.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
14..内置电脑模板处理器性能为8核心/12线程/内存性能:16G/硬盘:512G SSD。
4.拓展接口:具备独立非外扩展5个USB（至少包含2路USB3.0）接口、HDMI*1、RJ45满足教学拓展需求。
16.自带互动式教学软件，具备U盘登录、快捷登录、账号密码登录，微信扫码登录、手机验证码快捷登录、书写登录中不少于5种登录方式，支持免登录打开本地课件。
17.老师个人账号注册即可获取不少于 200GB云端存储空间，可扩展至至少3TB云存储空间。
[bookmark: _GoBack]18.合同签订前提供生产厂家三年免费质保服务函(需加盖厂商鲜章)
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	2
	智能笔
	1.智能电子教鞭笔身长度不低于15cm，可平稳放置平面，并支持金属及侧边黑板吸附。
2.智能电子教鞭可进行4段式自由伸缩，伸缩长度不低于15cm。3.合同签订前提供生产厂家三年免费质保服务函(需加盖厂商鲜章)。
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	3
	视频展台
	1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，无需气压杆支撑。
2.外观材质：采用ABS材质。
3.整机采用高清摄像头设计，镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
4.整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。
5.合同签订前提供生产厂家三年免费质保服务函(需加盖厂商鲜章)
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