                                      岳西县教育局2026年教室光环境改造护眼灯采购预算清单             
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护眼教室灯
	1.平均照度值不应低于 3001ux。
2.照度均匀度不应低于 0.7。
3.采用3300K-5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于 80。
4.统一眩光值(UGR)不宜大于19。
5.蓝光危害等级为RG0。
6.CCC/CQC节能认证。

	

台
	

900
	

330元/台
	

29.7万元
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