设备名称：电磁单眼大锅灶（φ700）
规格型号：YEF-DC-15
技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.外形尺寸900*1000*1200mm、选用优质不锈钢板、炉面板≥1.5mm不锈钢板，一次冲压成型、炉身、炉背板≥1.2mm不锈钢板、炉通脚Φ50mm，≥1.5mm厚不锈钢管、电磁炉机芯功率15kw/380v 、炉通脚≥Φ50mm，≥1.5mm厚不锈钢管、配4个可调炉身高度的重力脚.配锅口径≥700mm；、采用≥10档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全。采用功能动态LED彩色数码显示屏实时显示档位功率，档位开关，线盘机芯动态温度等、中文故障及代码显示，使用与维护更加直观、航空纳米防干烧引擎专利技术：通过干烧锅具达到一定温度促使锅具质变到磁场感应触发程序保护 ，智能程序设置使用更安全。                                                                     
2.具有国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测(试验)报告。
3.免费质保2年。
4.免费运输及安装。
