裕安区中医医院除湿机项目采购需求

品牌：一线品牌

除湿量：50L/天
排水方式：水箱储水+外接排水管（水箱容量>5L)
   要求支持定时功能;可设置湿度自动启动，达到湿度自动关闭,水满停机;噪音<55dB;整机质保两年。
