[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]采购需求

[bookmark: OLE_LINK92]一、1.竞价成交后七日内须供货、安装完毕。2.为保证中标供应商所提供产品的质量和服务，满足采购需求技术要求，交互式触控平板三年原厂质保。签订合同前需提供针对本项目的厂商产品售后服务承诺函和相关检测报告 （原件纸质版，扫描件无效）。
二、报价需包括硬件、软件、运输（含搬运上楼）、安装、调试、培训等一切费用，采购方不承担额外费用。
三、中标人若提供虚假产品、翻新产品、不合格产品，或未能按合同约定履约供货（包括但不限于供货不全、逾期供货、拒绝供货等），采购人有权终止合同，并将中标人违规情况上报相关监管部门，依法追究其相应责任，同时保留索赔权利。

技术参数

	序号
	产品名称
	技术参数
	备注

	1
	智慧黑板
	[bookmark: OLE_LINK77]一、整机设计
1.整机智慧黑板采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，整机屏幕采用86英寸液晶显示器，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。
2.★整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，整机嵌入式系统版本≥15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
3.★整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥30W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥80W。整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护；（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
4.整机内置非独立摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 ，可拍摄≥5000万像素数的照片。
4.整机双系统中均支持≥50点触控及书写划线。
5.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
6.★整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
7.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
8.★整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
9.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在嵌入式系统和PC系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
10.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。
11.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
12.★整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
13.整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
14.整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
15.★整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）
二、内置模块
1.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔。
2.CPU：核心数≥8核，线程数≥12线程，主频≥2.0Ghz，内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
3.★采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供第三方检测机构出具的带有CNAS或CMA标识的检测报告）
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	教学软件
	[bookmark: OLE_LINK82]1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2.能为教师提供100TB的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化分类与标记。多媒体素材库的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，实现了教师调用、采集教学素材。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4.支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
5.★提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、特殊教育、职业教育的交互课件。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间。（投标文件中需提供功能照片或截图的证明材料）
6.★支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。（投标文件中需提供功能照片或截图的证明材料）
7.无需借助专业图片处理软件，可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景），处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存为png格式。
8.直播课堂功能内置于教学软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。
9.AI智能备课：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于10万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。
10.地理工具：提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。

	



