1、独立法人营业执照，经营范围含安防监控、弱电工程；成立满 2年以上
2、  具备自有施工团队，不得转包、分包本项目，项目金额包含安装、调试、培训、税费等所有金额
3、 所投摄像机、NVR 品牌为国内一线正规品牌，不接受杂牌、贴牌设备；
4、 无政府采购失信、工程质量纠纷行政处罚记录
5、整机质保≥3 年：所有摄像机、NVR、交换机、硬盘全设备免费换新维修，线材施工质保 2 年
6、故障响应时效： 故障报修4 小时内给与响应；无法现场修复 48 小时内更换备用设备
[bookmark: _GoBack]7、系统调试：全部点位画面正常、无卡顿无花屏；录像完整，提供操作培训
8、立杆施工：户外立杆垂直稳固，抗大风不晃动
9、布线规范：室内走 PVC 管，所有接头防水密封，线路标识清晰编号，提供点位线路图纸竣工图
10、竞价所有设备必须按照上传文件参数为准
凡存在恶意竞价行为，无论中标后、施工阶段、验收阶段，采购人有权直接作废响应、取消中标资格、没收保证金、追偿全部损失，同步移交监管部门按招投标法规处进行处罚。
