附件6：家电类采购需求文件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电视2  （含壁挂支架） | 推荐品牌：：  飞利浦 | 尺寸：1446\*835\*87mm；  安装：挂式安装；  功能：智能电视；  开机频道锁定：根据业务需求，可锁定开机频道；  音量 &. 按键锁定：根据业务需求，可进行音量及按键的锁定；  USB插入自动播放：插入USB存储后，无需操作直接播放；  USB克隆：根据业务需求将电视机的定制菜单导出U盘或者将U盘数据导入到电视；  APK安装锁定：根据业务需求，可第三方APK的安装；  信号源开机：根据业务需求，可选择不同的信号源做为开机显示源；  BTV菜单支持密码进入 | 台 | 14 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 25 | 电视机 （含壁挂支架） | 推荐品牌：飞利浦 | 需配置电脑HDMI接口  尺寸：65寸  安装：挂式安装；  功能：智能电视；  开机频道锁定：根据业务需求，可锁定开机频道；  音量 &. 按键锁定：根据业务需求，可进行音量及按键的锁定；  USB插入自动播放：插入USB存储后，无需操作直接播放；  USB克隆：根据业务需求将电视机的定制菜单导出U盘或者将U盘数据导入到电视；  APK安装锁定：根据业务需求，可第三方APK的安装；  信号源开机：根据业务需求，可选择不同的信号源做为开机显示源；  BTV菜单支持密码进入 | 台 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | |