技术参数

无人机拍摄系统（大疆 Mavic 3 Pro）

（一）基础参数

1.型号：DJI Mavic 3 Pro

2.重量：约 958 克（含电池及桨叶）

3.折叠尺寸：231×98×95 mm

4.展开尺寸（不含桨叶）：347×290×107 mm

5.最大飞行时间：约 43 分钟（无风环境，匀速 21.6 km/h）

6.最大续航里程：约 30 公里（无风环境，匀速 57.6 km/h）

7.最大抗风速度：12 m/s（5 级风）

8.卫星定位系统：GPS + Galileo + BeiDou

（二）相机及影像系统

1.三摄系统：

（1）主摄：4/3 CMOS 哈苏相机（有效像素 2000 万）

等效焦距 24 mm，光圈 f/2.8-f/11

支持 5.1K/50fps、4K/120fps 视频

（2）中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS（有效像素 4800 万）

等效焦距 70 mm，光圈 f/2.8

支持 4K/60fps 视频

（3）长焦相机：1/2 英寸 CMOS（有效像素 1200 万）

等效焦距 166 mm，光圈 f/3.4

支持 4K/60fps 视频

2.视频格式：Apple ProRes 422 HQ / H.264/H.265

10-bit D-Log M 色彩模式

3.拍照功能：支持 JPEG/RAW 格式

全景模式（广角、180°、球形）

智能拍摄模式（延时摄影、大师镜头等）

4.辅助拍摄手持相机：大疆Osmo Pocket 3全能套装

（三）飞行性能

1.最大水平速度：75 km/h（运动模式）

2.最大上升/下降速度：8 m/s（上升），6 m/s（下降）

3.避障系统：全向避障（前、后、左、右、上、下）

APAS 5.0（高级飞行辅助系统）

4.图传系统：O3+ 图传，支持 15 公里超远传输距离（无干扰环境）

1080p/60fps 实时画面

2.4 GHz/5.8 GHz 双频自动切换

（四）电池与充电

1.电池型号：DJI 智能飞行电池（5000 mAh）

2.充电时间：约 90 分钟（使用 65W 快充）

3.充电方式：支持 USB-C 快充、充电管家多电池轮充

（五）套装（DJI RC）内容

1.核心设备：

（1） Mavic 3 Pro 无人机 ×1

（2）DJI RC 带屏遥控器（内置屏幕，5.5 英寸，1080p）

（3）智能飞行电池 ×6

（4）大疆Osmo Pocket 3全能套装×3

2.配件：

（1）充电管家 ×1

（2）65W 快充充电器 ×2

（3）ND 滤镜套装（ND4/8/16/32/64）

（4）桨叶保护罩 ×1 套

（5）收纳包 ×1

（六）智能功能

1.焦点跟随：聚焦 2.0 / 智能跟随 5.0

2.航点飞行：预设飞行路线与动作

3.大师镜头：自动生成短片

4.延时摄影：自由/轨迹/环绕模式