采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后支付合同价款的70%，项目经验收合格后支付合同剩余价款。         

	2
	供货及安装地点
	安徽省，具体按照采购人指定地点        

	3
	供货及安装期限
	第1包-第4包合同生效后供货期1年，分批次供货，每次按照采购人要求在下单后20个日历日内完成供货。
第5包：合同生效后，20个日历日内完成供货。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，免费质保2年，货物需求中另有规定的，免费质保期按货物需求执行。         


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，按照招标文件第六章投标格式，提供技术参响应偏离表，如不提供投标无效。

	注：
[bookmark: _GoBack]（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（2） 货物需求清单
第1-4包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属
行业
	备注

	1
	▲猪二维码耳标
	★1.耳标形状与规格。主标耳标面为圆形，直径30±0.59mm，中央孔外口径6mm±0.25mm,厚度2±0.29mm；耳标颈为表面光滑的圆台体，圆台底外径6±0.25 mm、内孔径3±0.19 mm，圆台顶外径4.5±0.23mm、内孔径2±0.19 mm，高度13±0.33mm；耳标头为密封的圆锥体，锥底直径7.5mm、高度8±0.30mm，锥顶实体高度4±0.22mm；辅标耳标面为圆形，直径22±0.53mm，厚度2±0.29mm；耳标锁扣位于辅标耳标面中央，由锁芯和圆柱套管组成，锁芯为圆台体倒喇叭立体形状，锁芯的外孔直径8.6±0.30mm，孔径直径5±0.24mm，高度4.5±0.24mm；圆柱套管直径13.8±0.34mm，内直径10±0.32mm，高度11±0.32mm。
★2.耳标原材料。耳标原材料应采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑料材料制造。再生塑料不得作为原材料。
★3.耳标外观和颜色。猪耳标为粉红色，对应潘通色卡色号（砂面U）为670U。
★4.激光打码要求。耳标编码由激光刻制，猪耳标刻制在主标耳标面正面，排布为相邻直角两排，上排为主编码，右排为副编码。专用条码由激光刻制在主、副编码中央。主编码由7位数字组成，字体为黑体四号体；副编码由8位字符构成，字体为黑体四号体。耳标专用条码为农业农村部专用的二维码。字迹应均匀透入耳标内部。字迹清晰，在自然环境中不褪色。颜色深度达到潘通色卡色号为：Black C,激光打标印迹均应均匀渗透入耳标表面内部，激光打印深度应不小于0.15mm。
★5.使用要求。耳标主标和辅标结合牢固，脱落力大于220N，主标单体整体拉伸时，耳标头和耳标正面脱离的断裂力大于250N。耳标使用寿命要求2年以上。耳标及耳标钳均应在-45℃至50℃范围内保持使用性能，正常使用时，钳压不破碎。耳标经长期在室外自然光照射下字迹应保持清晰不脱落，使用期间耳标记录信息受酸、碱、洗涤剂浸擦应不被腐蚀、不变形、不脱色、字迹不脱落。
★6.工艺要求。耳标不应出现缺料、溢料、塌坑、冷料、气泡、变形、分层等工艺缺陷。
注：针对★技术参数，投标文件中须提供国家相关单位出具的合格检验报告。
	2700万套，每标包900万套
	工业
	第1-第3包

	2
	▲牛二维码耳标
	★1.耳标形状与规格。主标耳标面为圆形，直径30±0.59 mm，中央孔外口直径6±0.25mm，厚度2±0.29mm；耳标颈为表面光滑的圆台体，圆台底外径6±0.25mm、内孔直径3±0.19mm，圆台顶外直径4.5±0.23mm、内孔直径2 ±0.19mm，高度13±0.33mm；耳标头为密封的圆锥体，锥底直径7.5+0.1-0.28mm、高度8±0.30mm，锥顶实体高度4±0.22mm；辅标耳标面为铲形，铲为直角长方形，宽27.8±0.46 mm，长45±0.62mm。上端厚度2±0.29mm，下端厚度1.5±0.15mm；耳标锁扣位于铲形一边，由锁芯和圆柱套管组成，锁芯为圆台体倒喇叭立体形状，锁芯的外孔直径8.6±0.30mm、内孔直径5±0.24mm、高度4.5±0.24mm；圆柱套管直径13.8±0.34mm，内直径10±0.32mm，高度11±0.32mm。
★2.耳标原材料。耳标原材料应采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑料材料制造。再生塑料不得作为原材料。
★3.耳标外观和颜色。牛耳标为浅黄色，对应潘通色卡色号（砂面U）为100U。
★4.激光打码要求。耳标编码由激光刻制，牛耳标刻制在辅标耳标面正面，编码分上、下两排，上排为主编码，下排为副编码。专用条码由激光刻制在主、副编码中央。主编码由7位数字组成，字体为黑体四号体；副编码由8位字符构成，字体为黑体四号体。耳标专用条码为农业农村部专用的二维码。字迹应均匀透入耳标内部。字迹清晰，在自然环境中不褪色。颜色深度达到潘通色卡色号为：Black C,激光打标印迹均应均匀渗透入耳标表面内部，激光打印深度应不小于0.15mm。
★5.使用要求。耳标主标和辅标结合牢固，脱落力大于220N，主标单体整体拉伸时，耳标头和耳标正面脱离的断裂力大于250N。耳标使用寿命要求2年以上。耳标及耳标钳均应在-45℃至50℃范围内保持使用性能，正常使用时，钳压不破碎。耳标经长期在室外自然光照射下字迹应保持清晰不脱落，使用期间耳标记录信息受酸、碱、洗涤剂浸擦应不被腐蚀、不变形、不脱色、字迹不脱落。
★6.工艺要求。耳标不应出现缺料、溢料、塌坑、冷料、气泡、变形、分层等工艺缺陷。
注：针对★技术参数，投标文件中须提供国家相关单位出具的合格检验报告。
	70万套
	
	第4包



第5包
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属
行业

	1
	▲含氯消毒剂
	1.主要成分：有机含氯消毒粉剂。
★2.有效氯：≥20%（投标文件中提供有效检测报告）。
3.包装：250克/袋。
★4.产品有国家级参考实验室、专业实验室、农业农村部直属研究所、动物医学院出具的病毒细菌（高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪繁殖和呼吸障碍综合症（猪蓝耳病）、布鲁氏菌、猪水泡、芽孢、白色念珠菌、致病性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）灭杀效果的实验报告（投标文件中提供有效检测报告）。                                                                                                        ★5.制造商须通过兽药生产标准化三级企业认证，投标文件中提供《安全生产标准化》证书；          
★6.稳定性好：能抗有机物干扰，提供第三方检测报告；保质期内包装不鼓气，两年有效期内有效氯损失极少，投标文件中提供有效期≥2年的稳定性试验报告。
★7.严格按照国家法定兽药标准生产，符合国家兽药质量标准，投标文件提供2022年以来2批原料药具有CMA标识的检验合格报告。
8.安全性好：对畜禽皮肤刺激小或无刺激性，对人、畜禽无毒害和残留，对环境无污染。
9.有效期：提供的货物有效期自货物收到之日起计算18个月以上。
	10吨
	工业

	2
	一次性带帽连体防护服
	★1.符合国标GB19082-2009（投标文件中须提供具有CMA 标识的检测报告和产品合格书）；
2.抗液体穿透性能优异，能防护小至0.01微米的微粒；
3.材料：透气的多微孔PE复合膜；
4.抗静电，白色；
5.内配口罩和鞋套；
6.提供的货物有效期要在2年以上。
	500套
	

	3
	医用防护口罩
	★1. KN95型，适用于职业性医护人员的呼吸防护，防护某些致病微生物颗粒（如病毒、细菌、霉菌、碳疽杆菌、 结核杆菌等）及非油性细微粉尘（投标文件中提供第三方检测机构出具的 CMA 标识检测报告）；
★2．符合GB19083-2010标准（投标文件中提供第三方出具的具有CMA标识的检测报告）；
3.折叠耳带式，可弯折的鼻夹，防水防渗；
4.独立包装。
	3000个
	

	4
	一次性丁腈手套
	★1.手套为9寸（投标文件中提供产品彩页或产品说明书（原厂盖章）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）；
★2.厚度：0.008mm-0.09mm（投标文件中提供产品彩页或产品说明书（原厂盖章）或第三方出具的具有CMA标识的检测报告）；
3.包装规格：50只/盒；
4.耐弱酸碱。
	3500双
	


[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用，请投标人根据自身及项目实际情况谨慎报价。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的产品维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2.专用工具：中标人提供产品安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收及质量保证
（一）供货期
1.第1包-第4包：合同生效后供货期1年，分批次供货，中标人每次在接到采购人发出的交货通知后20个日历日内送达指定地点。
2.第5包：合同生效后，20个日历日内完成供货。
（二）交货地点
具体按采购人指定地点。
（三）供货验收方式
1.第1包-第4包
1.1外包装：产品包装应符合NY 534－2002规定，应适应于远距离运输、符合保存温度和湿度的要求，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，防变质以确保货物安全无损运抵指定地点。包装箱、包装袋表面须打印农业农村部规定的二维码、耳标数量、编码起止号和生产企业名称及地址等其它必要的信息。由于包装和运输不善所引起的产品变质、损坏和损失均由中标人承担。
1.2验收标准：农业农村部《牲畜耳标技术规范》、招标文件的要求、此次投标提供的样品。
1.3中标人提供《耳标发货单》一式三份（供货收货双方各一份，采购人一份），收货单位根据《耳标发货单》验收，由单位经办人签字，加盖单位印章生效。
1.4收货时出现下列情况，可以拒绝收货：
（1）牲畜耳标原材料、形状、颜色、编码方式等明显不符合农业农村部《牲畜耳标技术规范》规定的；
（2）经抽查，牲畜耳标质量标准低于此次招标所提供样品的；
（3）牲畜耳标出现断裂、起泡等现象的。
2.具体产品验收标准和程序按采购人要求执行。
3.如产品在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿，采购人有权解除合同并追究一切法律责任。
（四）中标人提供的商品必须完全符合国家有关技术标准。
1.第1-4包
1.1中标人应保证供货产品应是最新或最佳的原材料生产，完全符合国家标准规定的质量、性能和技术规格（二维码耳标包括耳标外观、耐用性能、字迹附着力、强度和工艺要求等），并达到采购人提出的其它要求。二维码耳标按相应标准和产品的特殊要求进行包装后运输，投标人在投标文件中承诺的质量保证期内对任何质量问题负责，采购人有权对供应商提供的产品作质量检验，经检测不合格的，将按相关法律法规追究中标人法律责任。因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。
1.2 在二维码耳标的使用过程中，按农业农村部《畜禽标识质量检验办法》，经抽检后被农业农村部通告不合格的企业，采购人有权中止或终止执行采购合同，并拒绝付款，中标人应自行收回不合格产品，采购人有权委托本项目其他中标人执行其剩余供货份额。
1.3 在二维码耳标的使用过程中，发现耳标出现严重质量问题，经联合调查确定为产品质量原因造成的，采购人有权中止或终止执行合同，中标人应自行收回不合格产品，采购人有权委托本项目其他中标人执行其剩余供货份额。
1.4 如产生质量纠纷，采购人与二维码耳标供应商会同有关管理部门组成调查组查清原因，经权威部门确认是由产品质量原因造成的，中标人应承担责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。
2.第5包：中标人应保证供货产品应是最新或最佳的原材料生产，完全符合国家标准规定的质量、性能和技术规，并达到采购人提出的其它要求。按相应标准和产品的特殊要求进行包装后运输，投标人在投标文件中承诺的质量保证期内对任何质量问题负责，采购人有权对供应商提供的产品作质量检验，经检测不合格的，将按相关法律法规追究中标人法律责任。因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。
3.维修响应时间：中标人在24小时内对采购人的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达采购人现场。
4.在产品的使用过程中，发现产品出现严重质量问题，经联合调查确定为产品质量原因造成的，采购人有权中止或终止执行合同，中标人应自行收回不合格产品。
5.如产生质量纠纷，采购人与供应商会同有关管理部门组成调查组查清原因，经权威部门确认是由产品质量原因造成的，中标人应承担责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。
（五）质保及售后服务
1.中标人接到采购人产品出现问题的通知后，24小时内到达产品现场，进行处理。
2.质保期：自双方签订《验收报告》起进入免费质保期，免费质保期2年。在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，成交供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1.中标人负责产品包装、办理运输和保险，将产品安全运抵交货地点。
2.产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
七、其他说明
1.中标人在实施本项目过程中应尽必要的安全注意义务，如发生任何事故，由中标人自行负责，若由此给采购人或第三人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
2.合同签订前，采购人有权对中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件审查。如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其中标资格，并追究其一切法律责任。
3.本项目由安徽省动物疫病预防与控制中心负责解释。

